14.2.12. Módulo com a cultura do abacaxi 14.2.12.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura do abacaxi Em função do tipo de condução que é dado a cultura e a tradição dos produtores optou-se, neste caso, pela irrigação convencional. No entanto, não se desconsidera o uso do gotejamento na cultura. O emissor utilizado foi o aspersor de impacto, bocal 4,0 x 2,8mm , que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 1,29 m3/hora; pressão de serviço de 20 m.c.a, diâmetro irrigado de 26 metros, precipitação de 6 mm/hora. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 18 metros entrelinhas de emissores e 12 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 11 posições que irão trabalhar 45 minutos cada, totalizando 8 horas e 15 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 4,54 mm/dia/hectare (ver Detalhe 16). 14.2.12.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura do abacaxi A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros dos cavaletes de entrada das linhas laterais, cuja apresentação dos detalhes estão na folha Detalhe 2D. As linhas laterais serão móveis compostas de tubos de PVC - engate rápido, que funcionarão de forma alternada, isto é, uma linha desce e outra sobe. Além disso haverão linhas de espera, para agilizar o sistema de irrigação. O detalhe da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nos Detalhes 3 e 4, respectivamente. Já o esquema do módulo para a cultura do abacaxi está apresentado no Detalhe 16. No dimensionamento das linhas laterais utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach, cujos os resultados estão apresentados no Quadro 124. QUADRO 124 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura do abacaxi.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 – 2 | 12 | 1290 | 0,21 | 0,018 | 0,018
2 – 3 | 12 | 2580 | 0,42 | 0,061 | 0,080
3 – 4 | 12 | 3870 | 0,63 | 0,125 | 0,205
4 – 5 | 12 | 5160 | 0,84 | 0,207 | 0,411
PELL= (P.S. + hfllacumulado) m.c.a. + altura do aspersor (m)
PELL= (20,000 + 0,411)m.c.a. + 1,000= 21,411 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral No Quadro 125 estão apresentados os resultados do dimensionamento da linha de adução do módulo para a cultura do abacaxi. O Quadro 126 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento é apresentado também neste quadro. A manutenção do sistema se baseia principalmente na manutenção de reparo e preventiva, onde na primeira é realizada a troca ou conserto de peças que venham ser danificadas. Já a manutenção preventiva procura realizar operações que permitam um bom funcionamento e previna danos ao sistema. As manutenções preventivas que deverão ser realizadas com freqüência serão para verificar se há vazamentos nas linhas de condução e distribuição de água, assim como nos cavaletes de entrada de linha lateral, saída e sucção da unidade de bombeamento. O transporte dos tubos das linhas laterais deverá ser feito de maneira cautelosa evitando quedas e a danificação da tubulação. Atenção também deverá ser dada na conservação das borrachas de vedação (juntas) de modo a evitar ou postergar o ressecamento das mesmas. QUADRO 125 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura do abacaxi.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
11 a 10 | 18 | 0,9 | 5,16 | 48,1 | 150 | 0,254 | 0,79 | 23,411
10 a 9 | 18 | 0,9 | 5,16 | 48,1 | 150 | 0,254 | 0,79 | 24,565
9 a 8 | 18 | 0,9 | 5,16 | 48,1 | 150 | 0,254 | 0,79 | 25,718
8 a 7 | 18 | 0,9 | 5,16 | 48,1 | 150 | 0,254 | 0,79 | 26,872
7 a 6 | 18 | 0,9 | 10,32 | 48,1 | 150 | 0,915 | 1,58 | 28,025
6 a 5 | 18 | 0,9 | 10,32 | 48,1 | 150 | 0,915 | 1,58 | 29,840
5 a 4 | 18 | 0,9 | 10,32 | 46,7 | 150 | 1,057 | 1,67 | 31,656
4 a 3 | 18 | 0,9 | 10,32 | 46,7 | 150 | 1,057 | 1,67 | 33,612
3 a 2 | 18 | 0,9 | 10,32 | 46,7 | 150 | 1,057 | 1,67 | 35,569
2 a 1 | 18 | 0,9 | 10,32 | 70,5 | 150 | 0,142 | 0,73 | 37,526
1 - MB | 24 | 0,9 | 10,32 | 70,5 | 150 | 0,190 | 0,73 | 38,568
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 126 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura do abacaxi.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 39,66 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 1,30 | 44,46
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 44,46 | 10,32 | 52 | 3,27 | 1,20 | 3,92
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.12.3. Custo do sistema de irrigação para a cultura do abacaxi A descrição dos materiais e necessidade de investimento do sistema de irrigação estão apresentados no Quadro 127, onde o custo por hectare ficou R$ 2.362,82. QUADRO 127 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura do abacaxi.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
16 | Aspersor A232 ECO |  |  | pç | 10,36 | 165,72
16 | Subida para aspersor 1"x 1m |  | pç | 8,89 | 142,17
16 | Saída para aspersor 2"x 1" Eng. Rosca | pç | 9,54 | 152,67
1 | Tubo PVC, Irriga, 50 mm, PN 80, JS | br | 13,50 | 13,50
20 | Tê c/ BS Irriga 50 mm |  |  | pç | 3,24 | 64,90
2 | Tê c/ BS redução Irriga 75 x 50mm | pç | 13,54 | 27,09
30 | Tubo PVC 2" ER |  |  | br | 14,69 | 440,85
4 | Tampão 2" ER |  |  | pç | 3,45 | 13,81
22 | Ponta fêmea Eng. Rosca 2" |  | pç | 3,62 | 79,71
4 | Curva de nivelamento PVC 2" ER pç | 8,74 | 34,95
22 | Adaptador BS x RM 50 mm x 1 1/2" | pç | 2,45 | 54,00
11 | Registro de esfera 1 1/2" PVC |  | pç | 23,45 | 257,94
Total A | 1.447,31
B. Linhas de Adução |  |  |  |  |  |
7 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 80, JE | br | 26,78 | 187,43
18 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 162,82
9 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 80, JE | br | 13,50 | 121,51
1 | Redução c/ BS Irriga 75 x 50 mm | pç | 3,65 | 3,65
1 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1 1/2" | pç | 2,51 | 2,51
1 | Cap Soldável Irriga 75mm |  | pç | 3,03 | 3,03
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | metro | 20,50 | 30,75
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total B | 563,10
C. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4 CV | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4 CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
D. Outros
1 | Kit reservatório 200 m³ |  |  | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.353,61
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 4.725,65 |

Voltar | Sobe | Avançar