14.3.6. Sistema de Abastecimento do Setor Preto O Setor Preto irá englobar as propriedades D25, D26, D27, D28, D29 e D30, com tempo de funcionamento de 12 horas e fornecimento de 45,4 m3/h. Nas Folhas 8 e 14 é apresentado o esquema deste setor, podendo-se observar a distribuição da linha de adução, das propriedades atendidas por este sistema e das válvulas de segurança. O bombeamento de água será realizado diretamente de um poço profundo para as propriedades. A condução da água da estação de bombeamento para as propriedades será realizada em tubos de PVC devidamente enterrados. Os detalhes da saída do poço e do ponto de derivação da linha de adução estão apresentados nos Detalhes 19B, 20A e 22 . No Detalhe 23A são apresentadas peças e conexões necessárias nas entradas das propriedades atendidas pelo Setor Preto. Ao longo da linha de adução serão instalados válvulas de alívio, retenção e ventosa para fins de proteção da tubulação, estando o detalhe destas válvulas no Detalhe 21 . O suprimento de energia elétrica para este sistema, será realizado através da construção de um ramal primário 13,8 kV, que partirá de um ramal de distribuição rural (RDR) localizado a 50 m do ponto de captação de água. 14.3.6.1. Dimensionamento do sistema de abastecimento do Setor Preto Os resultados de perda de carga, desnível, velocidade e pressão no ponto de projeto estão apresentados no Quadro 148. QUADRO 148 - Cálculo da linha de adução do Setor Preto.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
D30 - C | 13,79 | 0,459 | 45,4 | 94,4 | 150 | 0,41 | 1,80 | 4,280
C – D29 | 69,76 | 2,467 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,07 | 1,80 | 5,148
D29 - D28 | 179,11 | 0,8 | 45,4 | 94,4 | 150 | 5,31 | 1,80 | 9,681
D28 - D27 | 7 | 0,031 | 45,4 | 94,4 | 150 | 0,21 | 1,80 | 15,788
D27 - B | 102,07 | 0,528 | 45,4 | 94,4 | 150 | 3,02 | 1,80 | 16,027
B – D26 | 94,32 | 2,437 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,79 | 1,80 | 19,579
D26 - A | 10 | 0 | 45,4 | 94,4 | 150 | 0,30 | 1,80 | 24,810
D25 - A | 79,41 | 2,344 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,35 | 1,80 | 20,410
A - MB | 10 | -0,56 | 45,4 | 94,4 | 150 | 0,30 | 1,80 | 25,107
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto No Quadro 149 está apresentado o resultado de altura manométrica total necessária na saída do poço. QUADRO 149 - Cálculo da altura manométrica total do Setor Preto.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 24,84 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 26,28
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total. 14.3.6.2. Custo do sistema de abastecimento do Setor Preto No Quadro 149-A estão descritos os materiais e os custos para o sistema de abastecimento deste setor. O orçamento de perfuração de poço apresentado neste quadro é referente à perfuração de um poço com capacidade de fornecimento de água de 50 m3/h. No orçamento de perfuração de poço deve ser salientado que caso a profundidade final seja maior que 250 metros, haverá acréscimo por medição, no valor de 30% (do valor total da perfuração em rocha sã diâmetro de 8” até 250 metros) a cada 50 metros perfurado a mais, em rocha sã. O conjunto moto-bomba submerso assim como, o quadro de acionamento orçados poderão ser alterados caso haja necessidade, em função da profundidade final do poço. QUADRO 149-A - Relação e custo de materiais do sistema de abastecimento do Setor Preto.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit | R$/Total
A. Linha de Adução
104 | Tubo PVC Irriga, 100mm x 6m, PN80, JE | Br | 51,68 | 5.374,72
3 | Tubo AG, 4" x 2m, Flangeado |  |  | Br | 54,49 | 163,47
4 | Tubo AG, 4" x 6m, Flangeado |  |  | Br | 79,63 | 318,52
1 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 47,50
10 | Luva PVC 100mm JE | pç | 7,65 | 76,50
9 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 780,39
3 | Luva cônica concêntrica c/rosca 4"x2" | pç | 43,31 | 129,93
3 | Luva galvanizada 2" |  |  |  | pç | 6,30 | 18,90
6 | Tê AG Flangeado 4" |  |  |  | pç | 86,62 | 519,72
2 | Válvula de retenção c/ by pass 4" | pç | 469,40 | 938,80
2 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 100mm | pç | 807,42 | 1.614,84
2 | Válvula Ventosa Combinada 2" |  |  | pç | 423,16 | 846,32
1 | Válvula de Alívio 2" | pç | 539,80 | 539,80
4 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 57,68
2 | Solução Limpadora (1000cm3) |  |  | balde | 18,36 | 36,72
5 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 6,40
Total A R$ | 11.470,21
B. Cavalete de entrada do lote |  |  |  |  |  |
6 | Tê c/BS Irriga 100mm | pç | 36,22 | 217,32
12 | Tubo PVC Irriga 100mm x 6m PN 80 JE | Br | 51,68 | 620,16
6 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 520,26
6 | Curva 60G AG Flange 4" | pç | 60,07 | 360,42
6 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 285,00
18 | Curva 60G AG Flange 3" | pç | 51,69 | 930,42
18 | Curva 30G AG Flange 3" | pç | 41,91 | 754,38
6 | Redução AG Flangeado 4"x3" |  |  | pç | 32,13 | 192,78
12 | Tubo AG, 3"x 2m, Flangeado |  |  | pç | 46,10 | 553,20
6 | Tubo AG, 3"x 6m, Flangeado |  |  | Br | 65,66 | 393,96
6 | Válvula sustentadora elétrica flange 3" | pç | 1.211,65 | 7.269,90
6 | Válv. volumétrica reg. de pres. 3" flange (50 m3/h) | pç | 2.652,42 | 15.914,52
0,5 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 7,21
0,4 | Solução Limpadora (1000cm3) |  |  | balde | 18,36 | 7,34
1 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 1,28
Total B R$ | 28.028,15
C. Bombeamento |  |  |  |  |  |  |
C.1.Conjunto de saída de AG 4", composto de:
1 | Válvula p/ controle de bomba, c/solenóide e registro agulha p/ partida lenta de moto-bomba 3" | pç | 1.064,06 | 1.064,06
1 | Válvula antecipadora de onda 3" |  |  | pç | 3.641,98 | 3.641,98
2 | Redução AG Flangeado 4"x3" |  |  | pç | 32,13 | 64,26
2 | Luva cônica concêntrica flange 4"x3" | pç | 85,22 | 170,44
3 | Curva 60G AG flange 4" | pç | 60,07 | 180,21
3 | Curva 30G AG flange 4" | pç | 47,50 | 142,50
2 | Tubo AG flangeado 4"x1m | pç | 41,91 | 83,82
2 | Tubo AG flangeado 4"x2m | pç | 54,48 | 108,96
1 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 86,71
Total C.1. R$ | 5.542,94
C.2. Poço para vazão de 50 m3/h |  |  |  |  |  |
1 | Sonda, acessório e equipe |  |  | vb | 944,44 | 944,44
0 | Instalações de canteiro de obra |  |  | incluso | - | -
90 | Perfuração em sedimento diâm. 17.1/2" | m | 131,11 | 11.799,90
10 | Perfuração em rocha sã diâm. de 8" até 100 m | m | 142,22 | 1.422,20
150 | Perfuração em rocha sã diâm. de 8" até 250 m | m | 228,89 | 34.333,50
70 | Tubo Aço DIN2440 preto de 8" |  |  | m | 96,00 | 6.720,00
20 | Filtro espiralado galvanizado de 8" | m | 188,89 | 3.777,80
8 | Pré-filtro tipo Jacarei |  |  |  | ton. | 183,33 | 1.466,64
4 | Cimentação do espaço anular |  |  | m | 55,56 | 222,24
6 | Limpeza com compressor de 900pés/minuto |  | h | 75,56 | 453,36
12 | Teste de vazão com bomba submersa | h | 50,00 | 600,00
1 | Análise de água |  |  |  | vb | 166,67 | 166,67
0 | Acompanhamento técnico | incluso |  | -
0 | Relatório geotécnico final | incluso |  | -
1 | Tampa do poço |  |  |  | vb | 66,67 | 66,67
Total C.2. R$ | 61.973,42
C.3. Conjunto moto-bomba e quadro de comando
1 | Conjunto moto-bomba submersa p/ vazão de 46 m3/h e pressão manométrica de 226 mca. motor elétrico trifásico de 65 CV, 220V. | unid. | 13.417,83 | 13.417,83
1 | Quadro de acionamento, partida compensadaora p/ motor elétrico trifásico de 40CV, 220V. | unid. | 6.816,26 | 6.816,26
Total C.3.R$ | 20.234,09
C.4. Automação |  |  |  |  |  |  |
450 | Cabo PP 1kV 3 x 0,5 mm2 | m | 0,69 | 310,50
450 | Cabo PP 1kV 2 x 0,5 mm2 | m | 0,55 | 247,50
1 | Painel para controle de válvulas solenóide de 220V, 6 estações | unid. | 838,67 | 838,67
Total C.4R$ | 1.396,67
Total C R$ | 89.147,12
D. Construções |  |  |  |  |  |  |
7,5 | Casa moto-bomba |  |  |  | m2 | 293,33 | 2.199,97
50 | Abertura de valetas |  |  |  | hora/maq. | 40,00 | 2.000,00
Total D R$ | 4.199,97
E. Suprimento de energia elétrica |  |  |  |  |
1 | Ramal primário 13,8kV, c/ postes de concreto, cabo e transformador de distribuição trifásico de 75 kVa. | conj. | 10.333,30 | 10.333,30
Total E R$ | 10.333,30
TOTAL GERAL= R$ | 143.178,75 |
14.3.6.3. Cronograma de Execução No Quadro 150 está apresentado o cronograma de execução das obras para instalação do sistema de abastecimento do Setor Preto. QUADRO 150 - Cronograma de instalação do sistema de abastecimento do Setor Preto.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120
Instalação de canteiro de obras | xxxx |  |  |
Demarcação, perfuração de poço tubular profundo e instalação de bombeamento | xxx | xxxxx |  |
Fornecimento de energia elétrica | xxxxxx | xxx |  |
Demarcação de valetas da linha de adução |  | xxxxx |  |
Abertura das valetas da linha de adução |  | x | xx |
Instalação da linha de adução |  | x | xx |
Construção da casa de bombeamento |  | xx | x |
Testes de operação |  |  |  | xx |
Fechamento de valetas e limpeza da área |  |  | xxxxx |
Relatório de Entrega Técnica |  |  | x | x

Voltar | Sobe | Avançar