14.3. Projeto de Adutoras e Estações de Bombeamento de Água Os sistemas de bombeamento, basicamente serão compostos de conjunto moto-bomba, quadro de acionamento automático para motor elétrico, válvulas de controle de bomba, válvulas de retenção e válvulas de alívio. Todas as estações de bombeamento estarão abrigados em construções de alvenaria, cuja planta baixa e cortes estão apresentados no Detalhe 17. As linhas de adução serão compostas por tubos de PVC, válvulas de alívio, ventosas de ação combinada e válvulas de retenção e registros de gaveta instalados em locais considerados essenciais. Na entrada de cada lote a ser beneficiado, serão montados cavaletes em aço galvanizado ou ferro galvanizado, compostos de válvula reguladora de pressão (com solenóide) e válvula volumétrica (hidrômetro). No Detalhe 18 está apresentado o esquema padrão do sistema de adução e irrigação. O sistema será gerenciado por um sistema de comando elétrico instalado junto à moto-bomba, e ligado aos cavaletes de cada lote por cabos elétricos. Este sistema irá acionar o conjunto moto-bomba e promover a abertura seqüencial dos cavaletes de cada lote, um por vez, de forma a fornecer 90,8 m3.dia-1 para cada lote. Os esquemas de distribuição de cabos elétricos das estações de bombeamento até os cavaletes das entradas das propriedades estão apresentados nas folhas Detalhes 19 A e 19B. Em todas as unidades de bombeamentos dos setores serão instalados válvulas controladoras de bomba, a fim de promover uma partida mais suave, minimizando a ocorrência de golpes por ocasião dos arranques do bombeamento. O tempo de funcionamento dos sistemas de abastecimento ficou em 12 horas por dia, de forma que, se futuramente houver necessidade em ampliar a área irrigada, poderá se estender o tempo de funcionamento, sem necessidade de ampliação de infra-estrutura. 14.3.1. Sistema de Abastecimento do Setor Verde Este sistema irá atender cinco propriedades, D70, D71, D72, D73 e D74, com tempo de funcionamento de 12 horas, e fornecimento de 37,83 m3.h-1. Os esquemas com a localização da linha de adução e das propriedades atendidas por este setor estão apresentados nas Folhas 8 e 14 . O bombeamento de água será realizado diretamente de um poço profundo para as propriedades. A condução da água da estação de bombeamento para as propriedades será realizada em tubos de PVC. Nas folhas Detalhes 19 A , 20A, 21 e 22 estão apresentadas as peças e equipamentos necessários na saída do poço, das válvulas de segurança e dos pontos de derivação da linha de adução, enquanto que as peças e conexões dos cavaletes da entrada das propriedades estão apresentados no Detalhe 23A. O suprimento de energia elétrica para este sistema, será realizado através da construção de um ramal primário 13,8 kV, que partirá de um ramal de distribuição rural (RDR) localizado a 50 m do ponto de captação de água. 14.3.1.1. Dimensionamento do sistema de abastecimento do Setor Verde Os resultados de perda de carga, desnível, velocidade e pressão no ponto de projeto obtidos no dimensionamento da linha de adução do Setor Verde estão apresentados no Quadro 128. No Quadro 129 está apresentado o resultado de altura manométrica total necessária na saída do poço. QUADRO 128 - Cálculo da linha de adução do Setor Verde.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
D74 -D73 | 218,35 | -3,93 | 37,85 | 94,4 | 150 | 4,62 | 1,50 | 25,903
D73 - D72 | 87,73 | -4,09 | 37,85 | 94,4 | 150 | 1,86 | 1,50 | 26,592
D72 – A | 179,62 | -9,34 | 37,85 | 94,4 | 150 | 3,80 | 1,50 | 24,358
D70 – D | 51,24 | 1,11 | 37,85 | 94,4 | 150 | 1,08 | 1,50 | 4,630
D – C | 136,17 | 4,16 | 37,85 | 94,4 | 150 | 2,88 | 1,50 | 6,824
C – B | 118,48 | -0,99 | 37,85 | 94,4 | 150 | 2,51 | 1,50 | 13,865
B - D71 | 68,90 | -0,27 | 37,85 | 94,4 | 150 | 1,46 | 1,50 | 15,381
D71 – A | 79,39 | 0,57 | 37,85 | 94,4 | 150 | 1,68 | 1,50 | 16,569
A – MB | 20,00 | 0,00 | 37,85 | 94,4 | 150 | 0,42 | 1,50 | 18,818
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 129 - Cálculo da altura manométrica total do Setor Verde.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 19,24 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 20,34
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba hfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total 14.3.1.2. Custo do sistema de abastecimento do Setor Verde. No Quadro 130 estão descritos os materiais e os custos para o sistema de abastecimento deste setor, sendo que o orçamento de perfuração de poço apresentado neste quadro é referente à perfuração de um poço com capacidade de fornecimento de água de 50 m3.h-1, mas como a vazão necessária para este setor é de 37,85 m3/h, pode-se dizer que o valor da perfuração final poderá ser menor que o valor apresentado. No orçamento de perfuração de poço deve ser salientado que caso a profundidade final seja maior que 250 metros, de acordo com as estimativas, será acrescido, mais 30% (do valor total da perfuração em rocha sã diâmetro de 8” até 250 metros) a cada 50 metros perfurado a mais em rocha sã. O conjunto moto-bomba submerso assim como, o quadro de acionamento, orçados, poderão ser alterados caso haja necessidade, em função da profundidade final do poço. QUADRO 130 - Relação e custo de materiais do sistema de abastecimento do Setor Verde.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit | R$/total
A. Linha de Adução
176 | Tubo PVC Irriga, 100mm x 6m, PN80, JE | br | 51,68 | 9.095,68
5 | Tubo AG, 4" x 2m, Flangeado |  |  | br | 54,49 | 272,45
2 | Tubo AG, 4" x 6m, Flangeado |  |  | br | 79,63 | 159,26
10 | Luva PVC 100mm JE | pç | 7,65 | 76,50
13 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 1.127,23
5 | Luva cônica concêntrica c/rosca 4"x2" | pç | 43,31 | 216,55
5 | Luva galvanizada 2" |  |  |  | pç | 6,30 | 31,50
1 | Nipel galvanizado 2" |  |  |  | pç | 5,75 | 5,75
9 | Te AG Flangeado 4" |  |  |  | pç | 86,62 | 779,58
1 | Válvula de retenção c/ by pass 4" | pç | 469,40 | 469,40
3 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 100mm | pç | 807,42 | 2.422,26
4 | Válvula Ventosa Combinada 2" |  |  | pç | 423,16 | 1.692,64
1 | Válvula de Alívio 2" |  |  |  | pç | 539,80 | 539,80
6 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 86,52
3,5 | Solução Limpadora (1000cm3) |  |  | balde | 18,36 | 64,26
9 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 11,52
Total A R$ | 17.050,90
B. Cavalete de entrada do lote |  |  |  |  |  |
5 | Tê c/BS Irriga 100mm | pç | 36,22 | 181,10
10 | Tubo PVC Irriga 100mm x 6m PN 80 JE | br | 51,68 | 516,80
5 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 433,55
5 | Curva 60G AG Flange 4" | pç | 60,07 | 300,35
5 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 237,50
15 | Curva 60G AG Flange 3" | pç | 51,69 | 775,35
15 | Curva 30G AG Flange 3" | pç | 41,91 | 628,65
5 | Redução AG Flangeado 4"x3" |  |  | pç | 32,13 | 160,65
10 | Tubo AG, 3"x 2m, Flangeado |  |  | pç | 46,10 | 461,00
5 | Tubo AG, 3"x 6m, Flangeado |  |  | br | 65,66 | 328,30
5 | Válvula sustentadora elétrica flange 3" | pç | 1.211,65 | 6.058,25
5 | Válv. volumétrica reg. de pres. 3" flange (50 m3/h) | pç | 2.652,42 | 13.262,10
0,5 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 7,21
0,3 | Solução Limpadora (1000cm3) |  |  | balde | 18,36 | 5,51
1 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 1,28
Total B R$ | 23.357,60
C. Bombeamento |  |  |  |  |  |  |
C.1.Conjunto de saída de AG 4", composto de:
1 | Válvula p/ controle de bomba, c/solenóide e registro | pç | 1.064,06 | 1.064,06
| agulha p/partida lenta de moto-bomba 3" |  |  |  |
2 | Luva cônica concêntrica flange 4x3" | pç | 85,22 | 170,44
3 | Curva 60G AG flange 4" | pç | 60,07 | 180,21
3 | Curva 30G AG flange 4" | pç | 47,50 | 142,50
2 | Tubo AG flangeado 4"x1m | pç | 41,91 | 83,82
2 | Tubo AG flangeado 4"x2m | pç | 54,48 | 108,96
1 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 86,71
Total C.1. R$ | 1.836,70
C.2. Poço para vazão de 50 m3/h
1 | Sonda, acessório e equipe |  |  | vb | 944,44 | 944,44
0 | Instalações de canteiro de obra |  |  | incluso | - | -
90 | Perfuração em sedimento diâm. 17.1/2" | m | 131,11 | 11.799,90
10 | Perfuração em rocha sã diâm. de 8" até 100 m | m | 142,22 | 1.422,20
150 | Perfuração em rocha sã diâm. de 8" até 250 m | m | 228,89 | 34.333,50
70 | Tubo Aço DIN2440 preto de 8" |  |  | m | 96,00 | 6.720,00
20 | Filtro espiralado galvanizado de 8" | m | 188,89 | 3.777,80
8 | Pré-filtro tipo Jacarei |  |  |  | ton. | 183,33 | 1.466,64
4 | Cimentação do espaço anular |  |  | m | 55,56 | 222,24
6 | Limpeza com compressor de 900pés/minuto | h | 75,56 | 453,36
12 | Teste de vazão com bomba submersa | h | 50,00 | 600,00
1 | Análise de água |  |  |  | vb | 166,67 | 166,67
0 | Acompanhamento técnico | incluso |  | -
0 | Relatório geotécnico final | incluso |  | -
1 | Tampa do poço |  |  |  | vb | 66,67 | 66,67
Total C.2. R$ | 61.973,42
C.3. Conjunto moto-bomba e quadro de comando
1 | Conjunto moto-bomba submersa p/ vazão de 38 m3/h e pressão manométrica de 200m.c.a, motor elétrico trifásico de 40 CV, 220V. | unid. | 10.657,59 | 10.657,59
1 | Quadro de acionamento, partida compensadora p/ motor elétrico trifásico de 40CV, 220V | unid. | 4.376,13 | 4.376,13
Total C.3.R$ | 15.033,72
C.4. Automação |  |  |  |  |  |  |
230 | Cabo PP 1kV 3 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,69 | 158,70
1060 | Cabo PP 1kV 2 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,55 | 583,00
1 | Painel para controle de válvulas solenóide de 220V 5 estações | unid. | 838,67 | 838,67
Total C.4.R$ | 1.580,37
Total C R$ | 80.424,21
D. Construções |  |  |  |  |  |  |
7,5 | Casa moto-bomba |  |  |  | m2 | 293,33 | 2.199,97
90 | Abertura e fechamento de valetas | hora/maq. | 40,00 | 3.600,00
Total D R$ | 5.799,97
E. Suprimento de energia elétrica |  |  |  |  |
1 | Ramal primário 13,8kV, c/ postes de concreto, cabo e transformador de distribuição trifásico 45 kva. | conj. | 8.400,00 | 8.400,00
Total E R$ | 8.400,00
TOTAL GERAL= R$ | 135.032,68 |  |
14.3.1.3. Cronograma de execução No Quadro 131 é apresentado o cronograma de execução das obras para instalação do sistema de abastecimento do Setor Verde. QUADRO 131 - Cronograma de instalação do sistema de abastecimento do Setor Verde.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Instalação de canteiro de obras | xxxx |  |  |  |
Demarcação, perfuração de poço tubular profundo e instalação de bombeamento | xxx | xxxxx |  |  |
Fornecimento de energia elétrica | xxxxxx | xxx |  |  |
Demarcação de valetas da linha de adução |  | xxxxx |  |  |
Abertura das valetas da linha de adução |  | x | xxx |  |
Instalação da linha de adução |  | x | xxx |  |
Construção da casa de bombeamento |  | xx | x |  |
Testes de operação |  |  |  | xx |  |
Fechamento de valetas e limpeza da área |  |  | xx | xxx |
Relatório de Entrega Técnica |  |  |  | xx |

Voltar | Sobe | Avançar