14. PROJETO BÁSICO DE ADUÇÃO E DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 14.1. Projeto de Infra-estrutura de Abastecimento de Água e de Irrigação para as Propriedades O projeto foi realizado de forma a atender as propriedades sem água para fazer face as necessidades para a implantação de áreas irrigadas, localizadas nos bairros Bacuri, Sucuri e Macumã. O sistema geral foi dividido em cinco setores em função da localização das propriedades a serem atendidas, e foram nomeados por cores, isto é, setor verde, vermelho, azul, ciano, magenta e preto. Destes setores, três (setor verde, vermelho e preto) irão captar água em poços, enquanto os demais setores irão captar em represas. No projeto de irrigação para os lotes, considerou-se o fornecimento de água para uma área de dois hectares (módulo) para cada lote, entregando 0,6 l/s/ha. O tamanho do módulo foi em função primeiro da adoção preferencial do sistema de irrigação localizada, uma vez que a região abrangida pelo projeto apresenta restrições hídricas, e segundo, porque se considera dois hectares uma área que se bem trabalhados com fruticultura ou hortaliças, propiciará boas condições sócio-econômicas ao produtor, evitando que ele deixe o campo e se desloque para as cidades. Os módulos de irrigação foram dimensionados para atender as seguintes culturas: uva, coco, pupunha, anona, limão, tangerina, café, goiaba, banana, abacaxi, hortaliças de folha e hortaliças de frutos. Os módulos-padrão foram dimensionados com 200 metros de comprimento por 100 metros de largura, pois se procurou seguir as características atuais das propriedades (áreas retangulares) da região, que apresentam comprimento bem mais extenso que a largura. Essa peculiaridade das propriedades está relacionada, principalmente, com a restrição hídrica da região, pois as propriedades tenderam, ao longo dos anos, ficarem próximas das fontes de águas superficiais. Os projetos e custos “on farm” tiveram como objetivo quantificar os investimentos necessários em todo o processo de fomentação da agricultura irrigada e da possibilidade de melhorar as condições sócio-econômicas da região. 14.2. Dimensionamento dos Módulos Irrigados Os sistemas de irrigação para os módulos foram projetados para fornecer 4,54 mm/ha/dia, constando de sistema de bombeamento de água, linha de adução e distribuição em PVC, linhas laterais em polietileno linear de baixa densidade (irrigação localizada) ou em PVC (irrigação convencional). A captação de água será realizada em reservatórios subterrâneos de 200 m3 (Detalhe 1), que serão construídos na entrada de cada propriedade, e serão abastecidos pelo sistema geral de fornecimento de água. Os reservatórios foram dimensionados para suprir os módulos por dois dias. Os espaçamentos considerados para as culturas em questão foram os adotados na região ou indicados em Boletim Técnico da CATI. No dimensionamento das linhas laterais considerou-se que estas seriam instaladas em nível. Já no caso das linhas de derivação e adução foi considerado um valor de 10 metros de desnível em 200 metros, uma vez que foi observada a predominância deste valor na região. No cálculo final da altura manométrica total foram considerados 3% de perda de carga localizada, que venham ocorrer em conexões localizadas ao longo da linha de adução. Como este projeto tem por objetivo maior o desenvolvimento sócio-econômico da região e isso passa obrigatoriamente pelo uso da irrigação, o custo total dos incentivos e o montante de recursos necessários devem incluir os custos de equipamentos e infra-estrutura “on farm”, ou seja, “porteira a dentro” e é isto o que foi feito para que se viabilizasse o armazenamento de água e a irrigação adequada às várias alternativas de culturas. Porém, dentro da concepção de parceria e considerando a premissa de que o Governo deve participar como indutor do processo de desenvolvimento sócio-econômico, é considerado que este deve subsidiar infra estrutura e investimentos coletivos, cabendo os investimentos “on farm” aos próprios produtores, obviamente dando a opção de se beneficiar de linhas de créditos adequados à atividade. 14.2.1. Módulo com a cultura da uva 14.2.1.1. Dados técnicos do sistema de irrigação da cultura da uva O espaçamento adotado para a cultura da uva foi 5 metros entrelinhas e 3 metros entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 666 plantas/ha, totalizando 1.332 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor tipo bailarina invertida, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 64 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 5 metros entrelinhas de emissores e 4 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 6 setores que irão trabalhar 1 hora e 13 minutos cada, totalizando 7 horas e 18 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 58,34 litros/planta/dia. 14.2.1.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura da uva A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cujos detalhes estão no Detalhe 2A. Já os detalhes da unidade de bombeamento, da casa de moto-bomba e do sistema de irrigação (ou esquema do módulo para a cultura da uva) estão apresentados nas Folhas 8 e 14 e Detalhes 3, 4 e 5. Na linha lateral foi utilizado tubo PELBD, com diâmetro de 16,1mm e com espessura de parede igual a 0,89 mm. No seu dimensionamento utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach e os resultados estão apresentados no Quadro 68-A. Nos Quadros 69-A e 70 estão apresentados os resultados do dimensionamento das linhas laterais do módulo para a cultura da uva. No Quadro 71 estão apresentados os resultados do dimensionamento da linha de adução do módulo para a cultura da uva. O Quadro 72 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento está apresentado também neste quadro. QUADRO 68-A- Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura da uva.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 – 2 | 4 | 0,064 | 0,09 | 0,005 | 0,005
2 – 3 | 4 | 0,128 | 0,17 | 0,017 | 0,022
3 – 4 | 4 | 0,192 | 0,26 | 0,034 | 0,056
4 – 5 | 4 | 0,256 | 0,35 | 0,057 | 0,112
5 – 6 | 4 | 0,320 | 0,44 | 0,084 | 0,196
6 – 7 | 4 | 0,384 | 0,52 | 0,115 | 0,311
7 – 8 | 4 | 0,448 | 0,61 | 0,150 | 0,461
8 – 9 | 4 | 0,512 | 0,70 | 0,190 | 0,651
9 – 10 | 4 | 0,576 | 0,79 | 0,234 | 0,885
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfllmicrotubo) m.c.a. + D N (m)
PELL= (15,000 + 0,855+0,745)m.c.a. + 2,000m = 18,600 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacum.= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo D N= subida do tubo PELBD na parreira de uva PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre os emissores QUADRO 69-A - Cálculo da linha de derivação, lado esquerdo, do módulo para a videira.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 – 5 | 5,000 | -0,250 | 7,168 | 48,10 | 0,150 | 1,096 | 0,000
5 – 10 | 5,000 | -0,250 | 7,168 | 48,10 | 0,150 | 1,096 | 0,000
10 – 15 | 5,000 | -0,250 | 7,168 | 48,10 | 0,150 | 1,096 | 0,000
15 – 20 | 5,000 | -0,250 | 7,168 | 48,10 | 0,150 | 1,096 | 0,000
20 – 5 | 5,000 | -0,250 | 7,168 | 48,10 | 0,150 | 1,096 | 18,730
5 – 10 | 5,000 | -0,250 | 6,144 | 48,10 | 0,113 | 0,939 | 18,867
10 – 15 | 5,000 | -0,250 | 5,120 | 48,10 | 0,081 | 0,783 | 19,036
15 – 20 | 5,000 | -0,250 | 4,096 | 48,10 | 0,053 | 0,626 | 19,233
20 – 25 | 5,000 | -0,250 | 3,072 | 35,70 | 0,134 | 0,852 | 19,349
25 – 30 | 5,000 | -0,250 | 2,048 | 35,70 | 0,063 | 0,568 | 19,536
30 – 35 | 5,000 | -0,250 | 1,024 | 35,70 | 0,018 | 0,284 | 19,768
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 18,730 + 1,213 + (-1,7/2) + 2= 21,093 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 70 - Cálculo da linha de derivação, lado direito, do módulo para a videira.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 – 5 | 5,000 | 0,000 | 3,520 | 35,70 | 0,172 | 0,977 | 0,000
5 – 10 | 5,000 | 0,000 | 3,520 | 35,70 | 0,172 | 0,977 | 0,000
10 – 15 | 5,000 | 0,000 | 3,520 | 35,70 | 0,172 | 0,977 | 0,000
15 – 20 | 5,000 | 0,000 | 3,520 | 35,70 | 0,172 | 0,977 | 0,000
20 – 5 | 5,000 | -0,250 | 3,520 | 35,70 | 0,172 | 0,977 | 18,708
5 – 10 | 5,000 | -0,250 | 3,017 | 35,70 | 0,130 | 0,837 | 18,829
10 – 15 | 5,000 | -0,250 | 2,514 | 35,70 | 0,092 | 0,698 | 18,986
15 – 20 | 5,000 | -0,250 | 2,011 | 35,70 | 0,061 | 0,558 | 19,175
20 – 25 | 5,000 | -0,250 | 1,509 | 35,70 | 0,036 | 0,419 | 19,389
25 – 30 | 5,000 | -0,250 | 1,006 | 35,70 | 0,017 | 0,279 | 19,622
30 – 35 | 5,000 | -0,250 | 0,503 | 35,70 | 0,005 | 0,140 | 19,867
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 18,708 + 1,202 + (-1,7/2) + 2= 21,060 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 71 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura da uva.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
6 a 5 | 33 | 1,65 | 10,688 | 48,1 | 150 | 1,790 | 1,63 | 21,057
5 a 4 | 34 | 1,7 | 10,688 | 48,1 | 150 | 1,845 | 1,63 | 24,497
4 a 3 | 33 | 1,65 | 10,688 | 48,1 | 150 | 1,790 | 1,63 | 28,042
3 a 2 | 34 | 1,7 | 10,688 | 72,5 | 150 | 0,250 | 0,72 | 31,482
2 a 1 | 33 | 1,65 | 10,688 | 70,5 | 151 | 0,275 | 0,76 | 33,432
1 – MB | 45 | 2,25 | 10,688 | 70,5 | 150 | 0,379 | 0,76 | 35,360
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 72 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura da uva.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 37,99 | 0,50 | 2,40 | 2,00 | 1,29 | 44,18
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R(%) | PE(CV) | FS | PM(CV)
Motor | 44,18 | 10,7 | 52 | 3,36 | 1,20 | 4,03
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor A manutenção do sistema se baseia principalmente na efetivação de reparos e preventiva, onde na primeira é realizada a troca ou conserto de peças que venham ser danificadas. Já a manutenção preventiva procura realizar operações que permitam um bom funcionamento e previna danos ao sistema. As manutenções preventivas que deverão ser realizadas com freqüência serão a limpeza periódica das linhas laterais e dos filtros, para se evitar problemas de entupimentos dos emissores. Verificar se há vazamentos nas linhas de condução e distribuição de água, assim como nos cavaletes de entrada de setor, saída e sucção da unidade de bombeamento. 14.2.1.3. Custo do sistema de irrigação para a cultura da uva A relação de materiais e o orçamento estão apresentados no Quadro 73, onde se observa que o custo final ficou em R$ 4.301,66 por hectare. 14.2.2. Módulo com a cultura da Pupunha 14.2.2.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura da pupunha O espaçamento adotado para a cultura da pupunha foi 2 metros entrelinhas e 1 metro entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 5000 plantas/ha, totalizando 10.000 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor tipo bailarina normal, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 43 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 4 metros entrelinhas de emissores e 4 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 5 setores que irão trabalhar 1hora e 39 minutos cada, totalizando 7 horas e 35 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 8,16 litros/planta/dia. 14.2.2.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura pupunha Assim como no sistema para irrigação da uva, a operação deste sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes estão no Detalhe 2B. Os detalhes da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nos Detalhes 3 e 4, respectivamente. Já o esquema do módulo da cultura da pupunha está apresentado no Detalhe 6. QUADRO 73 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura da uva.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
1030 | Corpo do Microaspersor Multi - Função Invertido pç | 0,87 | 898,85
1030 | Contra peso MFI |  |  | pç | 0,17 | 175,10
1030 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 116,73
830 | Tubo PELBD 4mm reto |  | m | 0,25 | 208,83
4500 | Tubo PELBD 16mm |  | m | 0,35 | 1.555,50
85 | Adaptador início de linha 16mm |  | pç | 0,68 | 57,80
85 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 19,27
85 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 33,72
15 | União para tubo PELBD 16 mm |  | pç | 0,79 | 11,90
Total A | 3.077,69
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
68 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | Br | 6,80 | 462,47
37 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | Br | 9,05 | 334,69
6 | Curva 90 com BS e PL Irriga 50 mm | pç | 7,77 | 46,61
6 | Curva 90 com BS e PL Irriga 35 mm | pç | 6,38 | 38,28
6 | Redução c/ BS Irriga 50 x 35 mm | pç | 5,94 | 35,61
12 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 20,78
6 | Adesivo p/ PVC (75g) |  |  | frasco | 1,96 | 11,74
2 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 2,30
Total B | 952,48
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
18 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 162,82
6 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 40, JE | br | 16,91 | 101,49
13 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 80, JE | br | 26,78 | 348,08
1 | Redução c/ BS Irriga 75 x 50 mm | pç | 3,65 | 3,65
3 | Tê c/ derivação roscável 75 x 1,1/2" | pç | 14,12 | 42,37
3 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 7,52
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
13 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 65,33
5 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 7,85
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total C | 821,25
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
12 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 60,31
12 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 18,84
6 | Tê soldável 50 mm |  |  | pç | 3,67 | 22,05
6 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 180,85
6 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 23,92
6 | Válvula TR pç | 1,28 | 7,67
3 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 98,20
6 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 1,75
6 | Válvula antivácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 141,53
1 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 5,05
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 660,17
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4 CV | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" | pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 1/2" |  | pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizante | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ |  |  | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 8.603,31 |

Voltar | Sobe | Avançar