14.2.7. Módulo com a cultura do café 14.2.7.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura do café De acordo com a CATI, a cultura do café na Regional Jales já chegou a ocupar 49.000 hectares (em 1986), enquanto que em 1998 a área cultivada foi de 5.313 hectares. No entanto, um novo ciclo de novos cultivos com a cultura tem se evidenciado, sendo que somente no ano de 1998 foram plantados 300 mil novos pés, representando uma incorporação de 689 hectares, o que certamenta qualifica a cultura a participar de programas de desenvolvimento baseados na irrigação. O espaçamento adotado para a cultura do café foi 3 metros entrelinhas e 1 metro entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 3.333 plantas/ha, totalizando 6666 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microgotejador auto-regulável, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 2,8 litros/hora; pressão de serviço compreendida entre 10 e 30 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 3 metros entrelinhas de emissores e 1 metro entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 2 setores que irão trabalhar 4 horas e 08 minutos cada, totalizando 8 horas e 16 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 11,56 litros/planta/dia. 14.2.7.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura do café A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes estão na folha Detalhe 2B. Os detalhes da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nos Detalhes 3 e 4, respectivamente, e o esquema do módulo para a cultura do café está apresentado no Detalhe 11. Na linha lateral foi utilizado o tubo PELBD com diâmetro interno de 13mm e espessura de parede de 1,07 mm. No seu dimensionamento utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach, e os resultados estão apresentados no Quadro 99. No Quadro 100 são apresentados os resultados do dimensionamento da linha de derivação do módulo para a cultura do café. Os resultados do dimensionamento da linha de adução para a cultura do café estão apresentados no Quadro 101. O Quadro 102 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento é apresentado também neste quadro. QUADRO 99 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura do café.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 2 | 1 | 0,0028 | 0,01 | 0,000 | 0,000
2 3 | 1 | 0,0056 | 0,01 | 0,000 | 0,000
3 4 | 1 | 0,0084 | 0,02 | 0,000 | 0,000
4 5 | 1 | 0,0112 | 0,02 | 0,000 | 0,000
5 6 | 1 | 0,0140 | 0,03 | 0,000 | 0,001
6 7 | 1 | 0,0168 | 0,04 | 0,000 | 0,001
7 8 | 1 | 0,0196 | 0,04 | 0,000 | 0,001
8 9 | 1 | 0,0224 | 0,05 | 0,001 | 0,002
9 10 | 1 | 0,0252 | 0,05 | 0,001 | 0,003
10 11 | 1 | 0,0280 | 0,06 | 0,001 | 0,003
11 12 | 1 | 0,0308 | 0,06 | 0,001 | 0,004
12 13 | 1 | 0,0336 | 0,07 | 0,001 | 0,005
13 - 14 | 1 | 0,0364 | 0,08 | 0,001 | 0,007
14 15 | 1 | 0,0392 | 0,08 | 0,001 | 0,008
15 16 | 1 | 0,0420 | 0,09 | 0,002 | 0,010
16 17 | 1 | 0,0448 | 0,09 | 0,002 | 0,012
17 18 | 1 | 0,0476 | 0,10 | 0,002 | 0,014
18 19 | 1 | 0,0504 | 0,11 | 0,002 | 0,016
19 20 | 1 | 0,0532 | 0,11 | 0,002 | 0,019
20 21 | 1 | 0,0560 | 0,12 | 0,003 | 0,021
21 22 | 1 | 0,0588 | 0,12 | 0,003 | 0,024
22 23 | 1 | 0,0616 | 0,13 | 0,003 | 0,027
23 24 | 1 | 0,0644 | 0,13 | 0,003 | 0,031
24 25 | 1 | 0,0672 | 0,14 | 0,004 | 0,035
25 26 | 1 | 0,0700 | 0,15 | 0,004 | 0,039
26 27 | 1 | 0,0728 | 0,15 | 0,004 | 0,043
27 28 | 1 | 0,0756 | 0,16 | 0,005 | 0,048
28 29 | 1 | 0,0784 | 0,16 | 0,005 | 0,053
29 30 | 1 | 0,0812 | 0,17 | 0,005 | 0,058
30 31 | 1 | 0,0840 | 0,18 | 0,006 | 0,063
31 32 | 1 | 0,0868 | 0,18 | 0,006 | 0,069
32 33 | 1 | 0,0896 | 0,19 | 0,006 | 0,075
33 34 | 1 | 0,0924 | 0,19 | 0,007 | 0,082
34 35 | 1 | 0,0952 | 0,20 | 0,007 | 0,089
35 36 | 1 | 0,0980 | 0,21 | 0,007 | 0,096
36 37 | 1 | 0,1008 | 0,21 | 0,008 | 0,104
37 38 | 1 | 0,1036 | 0,22 | 0,008 | 0,112
38 39 | 1 | 0,1064 | 0,22 | 0,008 | 0,120
39 40 | 1 | 0,1092 | 0,23 | 0,009 | 0,129
40 41 | 1 | 0,1120 | 0,23 | 0,009 | 0,138
41 42 | 1 | 0,1148 | 0,24 | 0,010 | 0,148
42 43 | 1 | 0,1176 | 0,25 | 0,010 | 0,158
43 44 | 1 | 0,1204 | 0,25 | 0,010 | 0,168
44 45 | 1 | 0,1232 | 0,26 | 0,011 | 0,179
45 46 | 1 | 0,1260 | 0,26 | 0,011 | 0,190
46 47 | 1 | 0,1288 | 0,27 | 0,012 | 0,202
47 48 | 1 | 0,1316 | 0,28 | 0,012 | 0,214
48 49 | 1 | 0,1344 | 0,28 | 0,013 | 0,227
49 50 | 1 | 0,1372 | 0,29 | 0,013 | 0,240
50 51 | 1 | 0,1400 | 0,29 | 0,014 | 0,254
PELL= (P.S. + hfllacumulado ) m.c.a.
PELL= (15,000 + 0,254)m.c.a.= 15,254 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre emissores na linha QUADRO 100 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura do café.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | Hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 3 | 3,000 | -0,150 | 9,332 | 48,10 | 0,147 | 1,427 | 15,257
3 - 6 | 3,000 | -0,150 | 9,050 | 48,10 | 0,139 | 1,383 | 15,268
6 - 9 | 3,000 | -0,150 | 8,767 | 48,10 | 0,131 | 1,340 | 15,287
9 - 12 | 3,000 | -0,150 | 8,484 | 48,10 | 0,123 | 1,297 | 15,314
12 - 15 | 3,000 | -0,150 | 8,201 | 48,10 | 0,116 | 1,254 | 15,348
15 - 18 | 3,000 | -0,150 | 7,918 | 48,10 | 0,108 | 1,210 | 15,390
18 - 21 | 3,000 | -0,150 | 7,636 | 48,10 | 0,101 | 1,167 | 15,438
21 - 24 | 3,000 | -0,150 | 7,353 | 48,10 | 0,095 | 1,124 | 15,494
24 - 27 | 3,000 | -0,150 | 7,070 | 48,10 | 0,088 | 1,081 | 15,556
27 - 30 | 3,000 | -0,150 | 6,787 | 48,10 | 0,082 | 1,038 | 15,624
30 - 33 | 3,000 | -0,150 | 6,504 | 35,70 | 0,322 | 1,805 | 15,452
33 - 36 | 3,000 | -0,150 | 6,222 | 35,70 | 0,296 | 1,727 | 15,306
36 - 39 | 3,000 | -0,150 | 5,939 | 35,70 | 0,272 | 1,648 | 15,184
39 - 42 | 3,000 | -0,150 | 5,656 | 35,70 | 0,249 | 1,570 | 15,086
42 - 45 | 3,000 | -0,150 | 5,373 | 35,70 | 0,226 | 1,491 | 15,010
45 - 48 | 3,000 | -0,150 | 5,090 | 35,70 | 0,204 | 1,413 | 14,955
48 - 51 | 3,000 | -0,150 | 4,808 | 35,70 | 0,184 | 1,334 | 14,921
51 - 54 | 3,000 | -0,150 | 4,525 | 35,70 | 0,164 | 1,256 | 14,907
54 57 | 3,000 | -0,150 | 4,242 | 35,70 | 0,146 | 1,177 | 14,911
57 60 | 3,000 | -0,150 | 3,959 | 35,70 | 0,128 | 1,099 | 14,932
60 63 | 3,000 | -0,150 | 3,676 | 35,70 | 0,112 | 1,020 | 14,970
63 66 | 3,000 | -0,150 | 3,394 | 35,70 | 0,097 | 0,942 | 15,024
66 69 | 3,000 | -0,150 | 3,111 | 35,70 | 0,082 | 0,863 | 15,091
69 72 | 3,000 | -0,150 | 2,828 | 35,70 | 0,069 | 0,785 | 15,172
72 75 | 3,000 | -0,150 | 2,545 | 35,70 | 0,057 | 0,706 | 15,266
75 78 | 3,000 | -0,150 | 2,262 | 35,70 | 0,046 | 0,628 | 15,370
78 81 | 3,000 | -0,150 | 1,980 | 35,70 | 0,036 | 0,549 | 15,484
81 84 | 3,000 | -0,150 | 1,697 | 35,70 | 0,027 | 0,471 | 15,608
84 87 | 3,000 | -0,150 | 1,414 | 35,70 | 0,019 | 0,392 | 15,739
87 90 | 3,000 | -0,150 | 1,131 | 35,70 | 0,013 | 0,314 | 15,876
90 93 | 3,000 | -0,150 | 0,848 | 35,70 | 0,007 | 0,235 | 16,018
93 96 | 3,000 | -0,150 | 0,566 | 35,70 | 0,004 | 0,157 | 16,165
96 99 | 3,000 | -0,150 | 0,283 | 35,70 | 0,001 | 0,078 | 16,314
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 14,907 + 3,890 + (-5/2) + 2= 18,296 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 101 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura do café.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
2 a 1 | 100 | 5 | 9,332 | 48,1 | 150 | 4,220 | 1,43 | 18,296
1 - MB | 112 | 5,6 | 9,332 | 46,7 | 150 | 5,458 | 1,51 | 27,516
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projetos QUADRO 102 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura do café.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 38,57 | 0,42 | 2,82 | 2,00 | 1,31 | 45,12
| AMT | Q | R | PE | FS | PM
Motor | 45,12 | 9,33 | 52 | 2,99 | 1,20 | 3,60
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.7.3. Custo do sistema de irrigação para a cultura do café A descrição dos materiais e necessidade de investimento do sistema de irrigação estão apresentados no Quadro 103, onde o custo por hectare ficou R$ 4.219,01. QUADRO 103 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura do café.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
6700 | Corpo do Microgotejador A.C. |  | pç | 0,25 | 1.670,53
6900 | Tubo PELBD 13mm, 1342 |  | m | 0,35 | 2.385,10
140 | Adaptador início de linha 13mm |  | pç | 0,68 | 95,20
140 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 31,73
140 | Adaptaador fim de linha 13mm |  | pç | 0,34 | 47,60
20 | União para tubo PELBD 13 mm |  | pç | 0,79 | 15,87
Total A | 4.246,03
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
25 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | Br | 6,80 | 170,02
11 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | Br | 9,05 | 99,50
2 | Redução c/BS Irriga, 50mm x 35mm | pç | 5,94 | 11,87
2 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 3,46
2 | Adesivo p/ PVC (75g) |  |  | pç | 1,96 | 3,91
1 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 1,15
Total B | 289,92
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
17 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 153,77
20 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 80, JE | br | 13,50 | 270,02
2 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 5,01
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
3 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 15,08
1 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 1,57
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total C | 527,61
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
4 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 20,10
4 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 6,28
2 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 60,28
2 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 7,97
2 | Válvula TR pç | 1,28 | 2,56
1 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 32,73
2 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 0,58
2 | Válvula antivácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 47,18
1 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 5,05
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 282,74
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4 CV | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4 CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² |  |  | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 1/2" pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizante | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 8.438,02 |

Voltar | Sobe | Avançar