13.2.7. Barragem BA7 A barragem BA7 está prevista de ser implantada nas coordenadas aproximadas 521.414,1725 e 7.746.471,2147, correspondentes ao centro de seu talude. A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem foi calculada em 11,708 km2. A barragem BA7 irá apresentar um comprimento de 341,1 metros e profundidade média de 1,89 metros, armazenando um volume igual a 35.169,6 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 1,858 hectares. O volume armazenado por esta barragem irá possibilitar regularizar 138,02 m3 h-1, o que propiciará irrigar uma área de 63,90 hectares. O cronograma de execução e custo de construção da barragem BA7 estão apresentados respectivamente, nos Quadros 59 e 60, sendo que o cronograma de execução foi montado considerando que a construção da barragem se dará no período seco do ano e que terá um tempo de duração de aproximadamente 120 dias. Os detalhes de construção da barragem BA7 estão apresentados nas Folhas 8, 12, 13 e 14. QUADRO 59 - Cronograma de execução da Barragem BA7.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx | xx |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | xxx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno – espessura=50cm | xxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxxxxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxx | x
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx
QUADRO 60 - Custo de construção da Barragem BA7.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
1,858 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 3838,07
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
2725,74 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 5315,19
2725,74 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 3325,40
Decape do Terreno - Espessura =50cm
1362,87 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 3788,78
Drenagem do terreno e desvio do córrego
430,38 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 860,76
215,19 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 3587,22
717,30 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 2309,71
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
1022,15 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 5110,76
1022,15 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 562,18
1022,15 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 4538,36
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
22,80 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 2533,31
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
215,19 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 2390,76
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
4809,1379 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 5338,14
4809,1379 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 5241,96
4809,1379 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 4280,13
4809,1379 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 2645,03
4809,1379 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 2116,02
Proteção de taludes e crista do aterro
608,27 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 1216,54
243,31 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 8978,07
243,31 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 783,45
430,38 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 860,76
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 97.643,16
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 136.700,42
13.2.8. Barragem BA8 Esta barragem terá o centro de seu talude localizado nas coordenadas aproximadas 521.787,0719 e 7.745.975,8223. A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem foi de 10,473 km2. A barragem BA8 irá apresentar um comprimento de 356,0 metros e profundidade média de 3,00 metros, armazenando um volume igual a 100.236,1 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 3,341 hectares. O volume armazenado por esta barragem irá possibilitar regularizar 149,65 m3.h-1, o que propiciará irrigar uma área de 69,28 hectares. No Quadro 61 é apresentado o cronograma de execução enquanto que no Quadro 62 pode ser acompanaho o custo de construção da barragem BA8. Assim como nas barragens anteriores, a montagem do cronograma considerou que a obra será executada no período seco do ano e que terá uma duração de aproximadamente 150 dias. Os detalhes de construção da barragem BA8 estão apresentados nas Folhas 8, 12 e 13 (dreno de fundo). QUADRO 61 - Cronograma de execução da Barragem BA8.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx | xx |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | xxx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno - espessura=50cm | xxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxxxxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xxxx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxx | xxxxx
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx
13.2.9. Barragem BA9 O centro do talude desta barragem ficará localizado nas coordenadas aproximadas 519.349,5746 e 7.747.241,0000. A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem foi de 15,801 km2. A barragem terá um comprimento de 432,8 metros e profundidade média de 0,98 metros, armazenando um volume igual a 29.844,9 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 3,061 hectares. O volume armazenado por esta barragem irá possibilitar regularizar 175,86 m3.h-1 , o que propiciará irrigar uma área de 81,42 hectares. Nos Quadros 63 e 64 estão apresentados o custo de construção da barragem e o cronograma de execução, respectivamente. A execução da obra deverá ser realizada no período seco do ano e deverá durar 130 dias aproximadamente. NasFolhas 8 e 13 são apresentada s as vistas da barragem BA9 e os detalhes de construção do dreno de fundo. QUADRO 62 - Custo de construção da Barragem BA8.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
3,341 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 6901,50
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
6963,03 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 13577,91
6963,03 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 8494,90
Decape do Terreno - Espessura =50cm
3481,52 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 9678,61
| Drenagem do terreno e desvio do córrego |  |  |  |
773,67 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 1547,34
386,84 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 6448,54
1289,45 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 4152,03
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
2611,14 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 13055,68
2611,14 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 1436,12
2611,14 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 11593,44
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
32,40 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 3599,96
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
386,84 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 4297,74
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
17794,41 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 19751,80
17794,41 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 19395,91
17794,41 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 15837,02
17794,41 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 9786,93
17794,41 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 7829,54
Proteção de taludes e crista do aterro
1650,50 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 3300,99
660,20 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 24361,32
660,20 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 2125,84
773,67 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 1547,34
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 216.743,01
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 303.440,21
QUADRO 63 - Custo de construção da Barragem BA9.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
3,061 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 6323,11
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
2662,5 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 5191,88
2662,5 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 3248,25
Decape do Terreno - Espessura =50cm
1331,25 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 3700,88
Drenagem do terreno e desvio do córrego
532,5 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 1065,00
266,25 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 4438,39
887,50 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 2857,75
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
998,44 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 4992,19
998,44 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 549,14
998,44 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 4433,06
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
18,00 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 1999,98
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
266,25 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 2958,04
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
3628,3219 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 4027,44
3628,3219 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 3954,87
3628,3219 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 3229,21
3628,3219 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 1995,58
3628,3219 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 1596,46
Proteção de taludes e crista do aterro
560,90 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 1121,80
224,36 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 8278,88
224,36 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 722,44
532,5 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 1065,00
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 95.771,88
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 134.080,63
QUADRO 64 - Cronograma de execução da Barragem BA9.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx | xx |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | xx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno – espessura=50cm | xxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxxx | x
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx
13.2.10. Resumo Geral O Quadro 65 apresenta um resumo geral de todas as barragens a serem construídas, que possibilitarão o aumento da capacidade de irrigação da região. QUADRO 65 - Resumo geral das Barragens.
Barra- gens | Área de contribuição (km2) | Volume armazenado (m3) | Área Inundada (hectares) | Vazão regularizada (m3.h-1) | Área Irrigada (hectare) | Custo de Construção (R$)
BA1 | 2,912 | 54.720,2 | 1,729 | 48,24 | 22,30 | 212.959,18
BA2 | 7,831 | 22.716,5 | 2,657 | 91,87 | 42,53 | 134.269,14
BA3 | 1,577 | 10.973,9 | 0,745 | 49,86 | 23,08 | 126.220,38
BA4 | 2,332 | 12.938,8 | 1,031 | 30,13 | 13,95 | 87.513,84
BA5 | 2,388 | 45.752,4 | 1,930 | 39,71 | 18,38 | 183.376,03
BA6 | 5,834 | 35.002,5 | 2,147 | 76,46 | 35,40 | 172.962,79
BA7 | 11,708 | 35.229,1 | 1,861 | 138,02 | 63,90 | 136.700,42
BA8 | 10,473 | 100.276,1 | 3,343 | 149,65 | 69,28 | 303.440,21
BA9 | 15,801 | 29.876,4 | 3,064 | 175,86 | 81,42 | 134.080,63
TOTAL | - | 347.076,9 | 18,48 | - | 369,82 | 1.491.522,62

Voltar | Sobe | Avançar