13. INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 13.1. Critérios de Atendimento aos Beneficiários Em função da região do projeto apresentar uma deficiência hídrica que é limitante a expansão da área irrigada, foi desenvolvido um projeto básico de armazenamento de água. A quantidade de água a ser armazenada ficou em função do atendimento às propriedades sem disponibilidade de água e áreas com aptidão para irrigação P1 e P2, já definidas. Através do uso de dados de vazões e locais de medição (Quadro 21), levantados ao nível de campo, foram definidos os locais onde haveria necessidade de se armazenar água. A classificação de uma propriedade como “sem água”, ficou em função desta não apresentar fonte de água superficial para fazer face às necessidades de um sistema de irrigação dentro de seus limites. Em alguns locais optou-se pela perfuração de poços, devido à distância dos lotes das fontes de água superficial mais próximas e que apresentariam disponibilidade hídrica. Portanto, a opção por poços foi uma decisão econômica. Considerando a impossibilidade de se garantir que a implantação de novas áreas irrigadas se dará nos prazos e quantidades que poderiam ser projetadas e considerando ainda que não se pretende alterar a estrutura fundiária atual e portanto a decisão da incorporação de novos cultivos com o uso da irrigação será do produtor que já está na área, os projetos a seguir tiveram como concepção o aumento da oferta de água através de obras localizadas e não linear e a partir daí, se calculou o quanto a mais de área irrigada poderia ser incorporada à região. Também assume-se a premissa de que com as obras de conservação de solo, especialmente o terraceamento e a recomposição ciliar, a médio e longo prazo haveria uma oferta maior de água nos mananciais. Foram projetadas 9 barragens de terra em locais considerados estratégicos para o momento atual, no entanto, estas servirão de modelo conceitual da proposta, podendo outras serem construídas na região, podendo formar no futuro um encadeamento de barragens, com total regularização de vazão das bacias hidrográficas. 13.2. Barragens Para a escolha dos locais de instalação das novas barragens alguns critérios foram seguidos tais como: os dados de vazões de campo, áreas com problemas de assoreamento, ausência de mata ciliar e topografia favorável à construção destas barragens. A maior preocupação, neste caso, foi com o meio ambiente, ou seja, as barragens foram locadas em locais onde seguramente não haveria a necessidade da remoção das árvores existentes. A locação em si foi realizada diretamente no campo, onde com o auxilio de equipamentos de topografia e de um aparelho GPS foram levantados pontos, que depois foram utilizados para dimensionar as barragens. Os pontos topográficos coletados foram os referentes às ombreiras, ao centro da barragem, ao nível futuro da barragem e seu limite, que na maioria das vezes estava em função da presença de mata nativa, sendo mantida a distância horizontal de 30 metros entre o final do reservatório e a mata ou conjunto de árvores remanecentes. Com as dimensões das barragens projetadas se calculou a quantidade de vazão regularizada de cada uma, e com esses dados se calculou a quantidade de área que se poderia irrigar com cada barragem. Os dados de área de contribuição para cada barragem foram estimados através do mapa base, após a locação das novas barragens com auxilio do Software AutoCAD 14. Nos cálculos de regularização de vazão foi considerada uma precipitação média de longo período da ordem de 1.367,4 mm/ano, dado obtido em Palmeira d’Oeste (DAAE, 1998). No dimensionamento das barragens considerou-se uma intensidade de precipitação de 130 mm/h, para um período de retorno de 10 anos. Com base neste dado e nas áreas de contribuição da bacia de cada barragem, obteve-se a vazão de contribuição pluviométrica destas bacias. Estas vazões foram utilizadas no dimensionamento dos vertedores das barragens. O dreno de fundo de cada barragem foi dimensionado, com base nos dados de vazões dos corpos d’águas, apresentados no Quadro 21. Além disso os drenos de fundo foram dimensionados de forma a possibilitar um controle do fluxo de água, para que em tempos de deficiência, haja possibilidade de se aumentar a oferta de água, conforme Folha 13. Toda a nova infra-estrutura hídrica proposta (represas, poços, adutoras, “buffer” de mata ciliar, drenos de fundo) pode ser observada nas Folhas 8 (projeto todo) a 14 (detalhes de cada obra). 13.2.1. Barragem BA1 Esta barragem ficará situada em um dos afluentes do córrego Sucuri, tendo as coordenadas planas (UTM) aproximadas 525.935,2988 e 7.746.323,5456, correspondentes ao centro de seu talude. Pelo mapa base da área foi estimada a área de contribuição para esta barragem, em 2.912 km2. A barragem terá um comprimento de 262,9 metros e profundidade média de 3,17 metros, armazenando um volume igual a 54.773,6 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 1,731 hectares. Com este valor de volume é possível regularizar 48,24 m3/h, o que possibilitará irrigar 22,3 ha. No Quadro 47 é apresentado o custo de construção da barragem BA1 e no Quadro 48 o cronograma de execução. O cronograma foi montado considerando que a construção da barragem se dará no período seco e que gastará em torno de 140 dias para ser concluída totalmente. Os detalhes de construção desta barragem estão apresentados nas Folhas 8 e 9. 13.2.2. Barragem BA2 Esta barragem terá o centro de seu talude localizado nas coordenadas aproximadas 525.017,9776 e 7.746.703,0071. Os detalhes de construção desta barragem estão apresentados nas plantas 2 e 5 A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem foi de 7,831 km2. A barragem terá um comprimento de 345,1 metros e profundidade média de 0,86 metros, armazenando um volume igual a 22.667,2 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 2,651 hectares. Com este valor de volume será possível regularizar 91,87 m3/h, o que possibilitará irrigar 42,53 ha. O custo de construção da barragem BA2 e o cronograma de execução estão apresentados respectivamente, nos Quadros 49 e 50. QUADRO 47 - Custo de construção da Barragem BA1.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
1,731 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 3575,72
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura(Oficina, Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
4694,75 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 9154,76
4694,75 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 5727,60
| Decape do Terreno - Espessura =50cm |  |  |  |
2347,38 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 6525,70
| Drenagem do terreno e desvio do córrego |  |  |  |
563,37 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 1126,74
281,69 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 4695,69
938,95 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 3023,42
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
1760,53 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 8802,66
1760,53 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 968,29
1760,53 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 7816,76
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
30,00 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 3333,30
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
281,69 | Sarjeta de pé de aterro |  |  | m | 11,11 | 3129,52
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa, diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
11080,831 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 12299,72
11080,831 | Carga com carregadeira 75 Michigan |  | m3 | 1,09 | 12078,11
11080,831 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 9861,94
11080,831 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 6094,46
11080,831 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 4875,57
Proteção de taludes, crista do aterro e desmobilização
1101,20 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 2202,40
440,48 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 16253,72
440,48 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 1418,35
563,37 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 1126,74
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 152.113,70
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 212.959,18
QUADRO 48 - Cronograma de execução da Barragem BA1
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx | xx |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) | xxxxxx | xx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno - espessura = 50cm | xxx |  |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego | xxxx |  |  |  |
Substituição de solo |  | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  | xxxxxx | xxxxx |  |
Execução da barragem terra taludes 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xx |
Proteção de taludes e crista do aterro |  |  |  | xxxxxx | xxx
Limpeza da obra (retirada de entulhos e mat.) |  |  |  |  | x
Desmobilização equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx
O cronograma de execução foi montado considerando que a obra será realizada no período seco do ano, tendo duração de aproximadamente 130 dias para ser concluída totalmente. Na Folha 8 estão apresentados as vistas e cortes da barragem BA2 e na Folha 9 os seus detalhes de construção e na Folha 13 os detalhes do dreno de fundo. 13.2.3. Barragem BA3 Esta barragem já existe e será ampliada com objetivo de se aumentar a sua capacidade de armazenamento de água. O centro do talude da barragem BA3 está localizado nas coordenadas aproximadas de 525.108,2400 e 7.747.413,0500. A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem foi de 1,577 km2. A barragem terá um comprimento de 155,1 metros e profundidade média de 1,47 metros, armazenando um volume igual a 10.975,6 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 0,745 hectares. O volume desta represa possibilitará regularizar 49,86 m3/h, o que representará um aumento da área irrigada em 23,08 hectares. O cronograma de execução e o custo de construção da barragem BA3 estão apresentados nos Quadros 51 e 52, respectivamente. Assim como, nas barragens BA1 e BA2, o cronograma de construção foi montado considerando que a obra será realizada no período seco do ano, sendo concluída no período de aproximadamente 130 dias. Os detalhes construtivos da barragem BA3 estão apresentados nas Folhas 8, 10 e 13. QUADRO 49 - Custo de construção da Barragem BA2.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
2,651 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 5476,17
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
2714,304 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 5292,89
2714,304 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 3311,45
Decape do Terreno - Espessura =50cm
1357,15 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 3772,88
Drenagem do terreno e desvio do córrego
607,68 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 1215,36
303,84 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 5065,01
1012,80 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 3261,22
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
1017,86 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 5089,32
1017,86 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 559,83
1017,86 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 4519,32
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
16,08 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 1786,65
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
303,84 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 3375,66
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
3352,2971 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 3721,05
3352,2971 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 3654,00
3352,2971 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 2983,54
3352,2971 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 1843,76
3352,2971 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 1475,01
Proteção de taludes e crista do aterro
568,79 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 1137,58
227,52 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 8395,32
227,52 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 732,60
607,68 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 1215,36
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 95.906,53
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 134.269,14
QUADRO 50 - Cronograma de execução da Barragem BA2.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | xxxxxx | x |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | xx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno |  | xx |  |  |  |
Decape do terreno - espessura=50cm |  | xxxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xxx | xxxxxx | xx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxxx | x
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx
QUADRO 51 - Custo de construção da Barragem BA3.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
0,745 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 1538,95
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | VERBA | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
2625,3 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 5119,34
2625,3 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 3202,87
Decape do Terreno - Espessura =50cm
1312,65 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 3649,17
Drenagem do terreno e desvio do córrego
525,06 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 1050,12
262,53 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 4376,38
875,10 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 2817,82
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
984,49 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 4922,44
984,49 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 541,47
984,49 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 4371,12
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
18,00 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 1999,98
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA – 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
262,53 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 2916,71
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA – 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA – 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
3577,6276 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 3971,17
3577,6276 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 3899,61
3577,6276 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 3184,09
3577,6276 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 1967,70
3577,6276 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 1574,16
Proteção de taludes e crista do aterro
553,06 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 1106,13
221,23 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 8163,21
221,23 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 712,35
525,06 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 1050,12
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 90.157,42
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 126.220,38
QUADRO 52 - Cronograma de execução da Barragem BA3.
Descrição | Dias
|  |  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx | xx |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | xx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno - espessura=50cm | xxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxxx | x
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx

Voltar | Sobe | Avançar