14.2.5. Módulo com a cultura do limão 14.2.5.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura do limão No cultivo de limoeiros em condições de sequeiro o que tem-se assistido nos últimos anos é o baixo preço pago pela caixa da fruta em função da oferta concentrada em uma mesma época. No caso do cultivo irrigado, o produtor pode fazer a sua colheita na entresafra, com baixa oferta do produto e alto valor econômico para a sua produção, tornando o negócio altamente interessante. O espaçamento adotado para a cultura do limão foi 8 metros entrelinhas e 6 metros entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 208 plantas/ha, totalizando 416 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor tipo spray 330o, fixo, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 47 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 8 metros entrelinhas de emissores e 6 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 2 setores que irão trabalhar 2 horas e 52 minutos cada, totalizando 5 horas e 44 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 134,25 litros/planta/dia. 14.2.5.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura do limão A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes estão no Detalhe 2B. O detalhe da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nos Detalhes 3 e 4 , respectivamente. Já o esquema do módulo para a cultura do limão está apresentado no Detalhe 9. Na linha lateral foi utilizado tubo PELBD, com diâmetro de 16,1mm e com espessura de parede igual a 0,89 mm. No seu dimensionamento utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach, e os resultados estão apresentados no Quadro 89. Os resultados do dimensionamento da linha de derivação do módulo para a cultura do limão estão apresentados no Quadro 90. Os resultados do dimensionamento da linha de adução do módulo para a cultura do limão estão apresentados no Quadro 91. QUADRO 89 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura do limão.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 – 2 | 6 | 0,047 | 0,06 | 0,004 | 0,004
2 – 3 | 6 | 0,094 | 0,13 | 0,015 | 0,019
3 – 4 | 6 | 0,141 | 0,19 | 0,030 | 0,049
4 – 5 | 6 | 0,188 | 0,26 | 0,049 | 0,098
5 – 6 | 6 | 0,235 | 0,32 | 0,073 | 0,171
6 – 7 | 6 | 0,282 | 0,38 | 0,100 | 0,272
7 – 8 | 6 | 0,329 | 0,45 | 0,132 | 0,403
8 – 9 | 6 | 0,376 | 0,51 | 0,166 | 0,569
9 – 10 | 6 | 0,423 | 0,58 | 0,204 | 0,773
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfllmicrotubo) m.c.a.
PELL= (15,000 + 0,773+0,407)m.c.a.= 16,180 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre emissores na linha QUADRO 90 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura do limão.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 – 8 | 8,000 | -0,400 | 9,776 | 48,10 | 0,427 | 1,494 | 16,153
8 – 16 | 8,000 | -0,400 | 9,024 | 48,10 | 0,368 | 1,379 | 16,185
16 – 24 | 8,000 | -0,400 | 8,272 | 48,10 | 0,313 | 1,265 | 16,272
24 – 32 | 8,000 | -0,400 | 7,520 | 48,10 | 0,263 | 1,150 | 16,409
32 - 40 | 8,000 | -0,400 | 6,768 | 48,10 | 0,216 | 1,035 | 16,593
40 - 48 | 8,000 | -0,400 | 6,016 | 35,70 | 0,743 | 1,669 | 16,250
48 - 56 | 8,000 | -0,400 | 5,264 | 35,70 | 0,580 | 1,461 | 16,070
56 - 64 | 8,000 | -0,400 | 4,512 | 35,70 | 0,436 | 1,252 | 16,033
64 - 72 | 8,000 | -0,400 | 3,760 | 35,70 | 0,311 | 1,043 | 16,122
72 - 80 | 8,000 | -0,400 | 3,008 | 35,70 | 0,206 | 0,835 | 16,316
80 - 88 | 8,000 | -0,400 | 2,256 | 35,70 | 0,121 | 0,626 | 16,595
88 - 96 | 8,000 | -0,400 | 1,504 | 35,70 | 0,057 | 0,417 | 16,938
96 - 104 | 8,000 | -0,400 | 0,752 | 35,70 | 0,016 | 0,209 | 17,322
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 16,033 + 4,058 + (-5/2) + 2= 19,592 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 91 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura do limão.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
2 a 1 | 100 | 5 | 9,776 | 48,1 | 150 | 4,599 | 1,49 | 19,592
1 – MB | 112 | 5,6 | 9,776 | 46,7 | 150 | 5,948 | 1,59 | 29,191
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto O Quadro 92 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento está apresentado também neste quadro. QUADRO 92 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura do limão.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 40,74 | 0,45 | 2,05 | 2,00 | 1,36 | 46,60
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 46,60 | 9,78 | 52 | 3,24 | 1,20 | 3,89
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.5.2. Custo do sistema de irrigação para a cultura do limão A descrição dos materiais e necessidade de investimento do módulo com a cultura do limão estão apresentados no Quadro 93, onde o custo por hectare ficou R$ 2.888,43. QUADRO 93 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura do limão.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
425 | Corpo do Microaspersor Multi - Função Fixo 330 pç | 0,62 | 264,92
425 | Estaca p/ Microtubo |  |  | pç | 0,40 | 168,58
425 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 48,17
330 | Tubo PELBD 4mm |  |  | m | 0,23 | 74,80
2700 | Tubo PELBD 16mm |  | m | 0,35 | 933,30
60 | Adaptador início de linha 16mm |  | pç | 0,68 | 40,80
60 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 13,60
60 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 23,80
10 | União para tubo PELBD 16 mm |  | pç | 0,79 | 7,93
Total A | 1.575,90
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
15 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | br | 9,05 | 135,68
21 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | br | 6,80 | 142,82
2 | Redução c/BS Irriga 50 x 35mm |  | pç | 5,94 | 11,87
2 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 3,46
2 | Adesivo p/ PVC (75g) |  |  | frasco | 1,96 | 3,91
1 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 1,15
Total B | 298,90
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
17 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 153,77
20 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 80, JE | br | 13,50 | 270,02
2 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 5,01
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
3 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 15,08
1 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 1,57
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total C | 527,61
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
4 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 20,10
4 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 6,28
2 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 60,28
2 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 7,97
2 | Válvula TR pç | 1,28 | 2,56
1 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 32,73
2 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 0,58
2 | Válvula antivácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 47,18
1 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 5,05
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 282,74
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4CV. | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 ½" pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizante | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 5.776,87 |

Voltar | Sobe | Avançar