13.2.4. Barragem BA4 Esta barragem terá o centro de seu talude localizado nas coordenadas aproximadas 522.864,4449 e 7.748.342,0000. A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem foi de 2,332 km2 e a barragem terá um comprimento de 231,3 metros e profundidade média de 1,26 metros, armazenando um volume igual a 12.877,4 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 1,026 hectares. Com este valor de volume será possível regularizar 30,13 m3/h, o que possibilitará irrigar adicionalmente 13,95 hectares. No Quadro 54 está apresentado o custo de construção da barragem BA4 e o no Quadro 53 o cronograma de execução. A execução da obra se dará no período seco do ano e durará em torno de 130 dias. Os detalhes de construção desta barragem estão apresentados nas Folhas 8, 10 e 13. QUADRO 53 - Cronograma de execução da Barragem BA4.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx |  |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | x |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno - espessura=50cm | xxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxxx | x
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx
QUADRO 54 - Custo de construção da Barragem BA4.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
1,026 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 2119,41
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
1459,8 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 2846,61
1459,8 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 1780,96
Decape do Terreno - Espessura =50cm
729,90 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 2029,12
Drenagem do terreno e desvio do córrego
291,96 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 583,92
145,98 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 2433,49
486,60 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 1566,85
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
547,43 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 2737,13
547,43 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 301,08
547,43 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 2430,57
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
18,00 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 1999,98
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
145,98 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 1621,84
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
1667,0186 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 1850,39
1667,0186 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 1817,05
1667,0186 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 1483,65
1667,0186 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 916,86
1667,0186 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 733,49
Proteção de taludes e crista do aterro
257,70 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 515,41
103,08 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 3803,70
103,08 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 331,92
291,96 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 58.,92
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 62.509,89
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 87.513,84
13.2.5. Barragem BA5 O centro do talude desta barragem ficará localizado nas coordenadas aproximadas 524.594,5858 e 7.746.679,5858. A região do lado da ombreira direita da barragem apresenta extensas áreas para irrigação, principalmente áreas com classificação P2 e algumas com classificação P1. A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem é de 2,388 km2. A barragem terá um comprimento de 253,2 metros e profundidade média de 2,37 metros, armazenando um volume igual a 45.616,9 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 1,925 hectares. O volume armazenado por esta barragem irá possibilitar regularizar 39,71 m3/h , o que propiciará irrigar uma área de 18,38 hectares. O cronograma de execução e o custo de construção da barragem BA5 estão apresentados nos Quadros 55 e 56, respectivamente. O período de construção será em torno de 140 dias, e deverá ser realizada no período seco do ano. Os detalhes de construção da barragem BA5 estão apresentados nas Folhas 8, 11 e 13 (dreno de fundo). QUADRO 55 - Cronograma de execução da Barragem BA5.
Descrição | Dias
|  |  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx | xx |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | xxx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno - espessura=50cm | xxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxxxxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xxx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxxx | xxx
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx

Voltar | Sobe | Avançar