14.2.6. Módulo com a cultura da tangerina 14.2.6.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura da tangerina O grupo das tangerinas foi incluido no projeto por se considerar o mercado de citros para mesa mais atraente do que a produção de citros para a indústria. como o mercado para “mesa”exige uma qualidade maior, esta pode ser conseguida através da irrigação dos pomares, além obviamente, do acréscimo da produtividade. O espaçamento adotado para a cultura da tangerina foi 7 metros entrelinhas e 4 metros entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 357 plantas.ha-1, totalizando 714 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor tipo spray 330o, fixo, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 43 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 7 metros entrelinhas de emissores e 4 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 3 setores que irão trabalhar 2 horas e 07 minutos cada, totalizando 6 horas e 21 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 90,94 litros/planta/dia. 14.2.6.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura da tangerina A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes estão na folha Detalhe 2B. Os detalhes da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nos Detalhes 3 e 4, respectivamente. No Detalhe 10 está apresentado o esquema do módulo para a cultura da tangerina. No dimensionamento das linhas laterais utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach, e os resultados do dimensionamento estão apresentados no Quadro 94. O tubo PELBD utilizado nestas linhas apresentava diâmetro interno de 16,1mm e espessura de parede de 0,89 mm. No Quadro 95 estão apresentados os resultados do cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura da tangerina. Os resultados do dimensionamento da linha de adução do módulo para a cultura da tangerina estão apresentados no Quadro 96. O Quadro 97 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento está apresentado também neste quadro. QUADRO 94 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura da tangerina.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 – 2 | 4 | 0,043 | 0,06 | 0,002 | 0,002
2 – 3 | 4 | 0,086 | 0,12 | 0,008 | 0,011
3 – 4 | 4 | 0,129 | 0,18 | 0,017 | 0,028
4 – 5 | 4 | 0,172 | 0,23 | 0,028 | 0,056
5 – 6 | 4 | 0,215 | 0,29 | 0,042 | 0,098
6 – 7 | 4 | 0,258 | 0,35 | 0,057 | 0,155
7 – 8 | 4 | 0,301 | 0,41 | 0,075 | 0,230
8 – 9 | 4 | 0,344 | 0,47 | 0,095 | 0,325
9 – 10 | 4 | 0,387 | 0,53 | 0,116 | 0,441
10 – 11 | 4 | 0,430 | 0,59 | 0,140 | 0,581
11 – 12 | 4 | 0,473 | 0,65 | 0,165 | 0,747
12 – 13 | 4 | 0,516 | 0,70 | 0,193 | 0,940
13 – 14 | 4 | 0,559 | 0,76 | 0,222 | 1,161
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfllmicrotubo) m.c.a.
PELL= (15,000 + 1,161+0,348)m.c.a.= 16,510 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre emissores na linha QUADRO 95 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura da tangerina.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 - 7 | 7,000 | -0,350 | 10,234 | 48,10 | 0,407 | 1,564 | 16,453
7 - 14 | 7,000 | -0,350 | 9,211 | 48,10 | 0,335 | 1,408 | 16,468
14 - 21 | 7,000 | -0,350 | 8,187 | 48,10 | 0,269 | 1,252 | 16,549
21 - 28 | 7,000 | -0,350 | 7,164 | 48,10 | 0,210 | 1,095 | 16,689
28 - 35 | 7,000 | -0,350 | 6,140 | 48,10 | 0,158 | 0,939 | 16,881
35 - 42 | 7,000 | -0,350 | 5,117 | 35,70 | 0,482 | 1,420 | 16,749
42 - 49 | 7,000 | -0,350 | 4,094 | 35,70 | 0,319 | 1,136 | 16,780
49 - 56 | 7,000 | -0,350 | 3,070 | 35,70 | 0,187 | 0,852 | 16,943
56 - 63 | 7,000 | -0,350 | 2,047 | 35,70 | 0,088 | 0,568 | 17,205
63 - 70 | 7,000 | -0,350 | 1,023 | 35,70 | 0,025 | 0,284 | 17,530
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 16,453 + 2,479 + (-3,35/2) + 2= 19,257 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 96 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura da tangerina.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
3 a 2 | 66 | 3,3 | 10,234 | 48,1 | 150 | 3,304 | 1,56 | 19,257
2 a 1 | 67 | 3,35 | 10,234 | 46,7 | 150 | 3,873 | 1,66 | 25,862
1 – MB | 79 | 3,95 | 10,234 | 70,5 | 150 | 0,614 | 0,73 | 33,085
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projetos QUADRO 97 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura da tangerina.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 37,65 | 0,48 | 2,38 | 2,00 | 1,28 | 43,79
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 43,79 | 10,23 | 52 | 3,19 | 1,20 | 3,83
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.6.2. Custo do sistema de irrigação para a cultura da tangerina A descrição dos materiais e a necessidade de investimento do sistema de irrigação estão apresentados no Quadro 98, onde o custo por hectare ficou R$ 3.234,25. QUADRO 98 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura da tangerina.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
725 | Corpo do Microaspersor Multi - Função Fixo 330 | 0,62 | 451,92
725 | Estaca para microtubo |  | pç | 0,40 | 287,58
725 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 82,17
560 | Tubo PELBD 4mm |  |  | m | 0,23 | 126,93
3000 | Tubo PELBD 16mm |  | m | 0,35 | 1.037,00
60 | Adaptador início de linha 16mm |  | pç | 0,68 | 40,80
60 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 13,60
60 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 23,80
10 | União para tubo PELBD 16 mm |  | pç | 0,79 | 7,93
Total A | 2.071,73
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
19 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | br | 9,05 | 171,87
16 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | br | 6,80 | 108,82
3 | Redução c/BS Irriga 50 x 35mm |  | pç | 5,94 | 17,81
3 | Cap Soldável Irriga 50mm |  | pç | 1,14 | 3,43
2 | Adesivo p/ PVC (75g) |  |  | pç | 1,96 | 3,91
1 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 1,15
Total B | 306,98
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
11 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 99,50
12 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 80, JE | br | 13,50 | 162,01
14 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 40, JE | br | 16,91 | 236,80
1 | Redução c/BS Irriga 75 x 50mm |  | pç | 3,65 | 3,65
1 | Tê c/ derivação roscável 75 x 1,1/2" | pç | 14,12 | 14,12
2 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 5,01
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
4 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 20,10
2 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 3,14
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | pç | 14,42 | 14,42
Total C | 626,49
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
6 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 30,15
6 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 9,42
3 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 90,42
3 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 11,96
3 | Válvula TR pç | 1,28 | 3,83
1,5 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 49,10
3 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 0,88
3 | Válvula antivácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 70,77
1 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 5,05
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 371,59
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4 CV | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4 CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² |  |  | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" | pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 ½" |  | pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizante | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ |  |  | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 6.468,51 |

Voltar | Sobe | Avançar