14.3.2. Sistema de Abastecimento do Setor Vermelho As propriedades que serão atendidas por este sistema serão a D60, D61, D68 e D69, com tempo de funcionamento de 12 horas, e fornecimento de 30,27 m3.h-1. Nas Folhas 8 e 14 estã apresentados os esquemas do sistema vermelho, na qual é possível observar a distribuição das propriedades, das válvulas de segurança e da linha de adução. Assim como no setor Verde, a água será captada de um poço profundo e bombeada diretamente para as propriedades. A linha de adutora que irá conduzir água do ponto de captação até as propriedades será de PVC. Os detalhes da saída do poço e das válvulas de segurança estão apresentados nas folhas Detalhes 19A , 20A e 21 do . No Detalhe 23B está apresentado o detalhe dos cavaletes da entrada das propriedades do Setor Vermelho. O suprimento de energia elétrica para este sistema, será realizado através da construção de um ramal primário 13,8 kV, que partirá de um ramal de distribuição rural (RDR) localizado a 100 m do ponto de captação de água. 14.3.2.1. Dimensionamento do sistema de abastecimento do Setor Vermelho No Quadro 132 estão apresentados os resultados do dimensionamento da linha de adução do sistema de abastecimento do Setor Vermelho. No Quadro 133 está apresentado o resultado de altura manométrica total necessária na saída do poço. QUADRO 132 - Cálculo da linha de adução do Setor Vermelho.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
D69 – H | 161,77 | 2,11 | 30,28 | 94,4 | 150 | 2,26 | 1,20 | 7,665
H – G | 165,24 | -3,94 | 30,28 | 94,4 | 150 | 2,31 | 1,20 | 12,039
G – D68 | 71,68 | -2,57 | 30,28 | 94,4 | 150 | 1,00 | 1,20 | 10,411
D68 – F | 16,50 | -0,04 | 30,28 | 94,4 | 150 | 0,23 | 1,20 | 8,844
F – E | 87,00 | -0,78 | 30,28 | 94,4 | 150 | 1,22 | 1,20 | 9,035
E – D | 73,17 | 0,00 | 30,28 | 94,4 | 150 | 1,02 | 1,20 | 9,473
D – C | 167,47 | 6,58 | 30,28 | 94,4 | 150 | 2,34 | 1,20 | 10,497
C – B | 290,20 | 0,50 | 30,28 | 94,4 | 150 | 4,06 | 1,20 | 19,420
B – D61 | 17,94 | 0,13 | 30,28 | 94,4 | 150 | 0,25 | 1,20 | 23,981
D61 – A | 60,56 | 1,52 | 30,28 | 94,4 | 150 | 0,85 | 1,20 | 24,362
D60 – A | 44,00 | -1,78 | 30,28 | 94,4 | 150 | 0,62 | 1,20 | 27,894
A – MB | 20,00 | 0,24 | 30,28 | 94,4 | 150 | 0,28 | 1,20 | 26,730
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 133 - Cálculo da altura manométrica total e potência de motor elétrico do Setor Vermelho.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 27,25 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 28,71
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.3.2.2. Custo do sistema de abastecimento do Setor Vermelho No Quadro 134 estão descritos os materiais e os custos para o sistema de abastecimento deste setor. Assim como, no Setor Verde, o orçamento de perfuração de poço apresentado neste quadro é referente à perfuração de um poço com capacidade de fornecimento de água de 50 m3/h, mas como a vazão necessária para este setor é de 30,28 m3/h, pode-se dizer que o valor da perfuração final poderá ser menor que o valor apresentado. Tal como a observação feita no Setor Verde, caso a profundidade final seja maior que 250 metros, de acordo com as estimativas, será acrescido, mais 30% (do valor total da perfuração em rocha sã diâmetro de 8” até 250 metros) a cada 50 metros perfurado a mais em rocha sã. O conjunto moto-bomba submerso assim como, o quadro de acionamento orçados poderão ser alterados caso haja necessidade, em função da profundidade final do poço. QUADRO 134 - Relação e custo de materiais do sistema de abastecimento do Setor Vermelho.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
A. Linha de Adução
216 | Tubo PVC Irriga, 100mm x 6m, PN80, JE | br | 51,68 | 11.162,88
6 | Tubo AG, 4" x 2m, Flangeado |  |  | br | 54,49 | 326,94
2 | Tubo AG, 4" x 6m, Flangeado |  |  | br | 79,63 | 159,26
1 | Curva 90G PVC c/BS Irriga 100mm | pç | 26,25 | 26,25
1 | Curva 45G PVC c/BS Irriga 100mm | pç | 26,25 | 26,25
3 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 142,50
10 | Luva PVC 100mm JE | pç | 7,65 | 76,50
22 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 1.907,62
5 | Luva cônica concêntrica c/rosca 4"x2" | pç | 43,31 | 216,55
5 | Luva galvanizada 2" |  |  |  | pç | 6,30 | 31,50
9 | Te AG Flangeado 4" |  |  |  | pç | 86,62 | 779,58
2 | Válvula de retenção c/ by pass 4" | pç | 469,40 | 938,80
3 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 100mm | pç | 807,42 | 2.422,26
4 | Válvula Ventosa Combinada 2" |  |  | pç | 423,16 | 1.692,64
1 | Válvula de Alívio 2" |  |  |  | pç | 539,80 | 539,80
1 | Adesivo p/PVC (175g) | frasco | 4,62 | 4,62
7 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 100,94
4 | Solução Limpadora (1000cm3) | balde | 18,36 | 73,44
11 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 14,08
Total A R$ | 20.642,41
B. Cavalete de entrada do lote |  |  |  |  |  |
4 | Tê c/BS Irriga 100mm | pç | 36,22 | 144,88
8 | Tubo PVC Irriga 100mm x 6m PN 80 JE | br | 51,68 | 413,44
4 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 346,84
4 | Curva 60G AG Flange 4" | pç | 60,07 | 240,28
4 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 190,00
12 | Curva 60G AG Flange 3" | pç | 51,69 | 620,28
12 | Curva 30G AG Flange 3" | pç | 41,91 | 502,92
4 | Redução AG Flangeado 4"x3" |  |  | pç | 32,13 | 128,52
4 | Tubo AG, 3"x 6m, Flangeado |  |  | br | 65,66 | 262,64
4 | Luva cônica concêntrica 3" x 2" c/ rosca |  | pç | 39,12 | 156,48
4 | Luva cônica concêntrica 4" x 2" c/ rosca |  | pç | 43,31 | 173,24
8 | Curva 90G galvanizada 2" |  |  |  | pç | 19,28 | 154,24
8 | Tubo ferro galv. 2"c/rosca nas extremidades 2m | pç | 42,88 | 343,04
12 | Tubo ferro galv. 2"c/rosca nas extremidades 0,5m | pç | 10,72 | 128,64
8 | Luva galvanizada 2" |  |  |  | pç | 6,30 | 50,40
4 | Válvula sustentadora elétrica flange 2" | pç | 652,42 | 2.609,68
4 | Válv. volumétrica reg. de pres. 2" flange (35 m3/h) | pç | 1.662,12 | 6.648,48
0,5 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 7,21
0,3 | Solução Limpadora (1000cm3) | balde | 18,36 | 5,51
1 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 1,28
Total B R$ | 13.128,00
C. Bombeamento |  |  |  |  |  |  |
C.1.Conjunto de saída de AG 3", composto de:
1 | Válvula p/ controle de bomba, c/solenóide e registro agulha p/ partida lenta de moto-bomba 2" | pç | 1.064,06 | 1.064,06
2 | Luva cônica concêntrica rosca 3"x2" | pç | 39,12 | 78,24
3 | Curva 60G AG flange 3" | pç | 51,69 | 155,07
3 | Curva 30G AG flange 3" | pç | 41,91 | 125,73
2 | Tubo AG flangeado 3"x1m | pç | 37,72 | 75,44
2 | Tubo AG flangeado 3"x2m | pç | 46,10 | 92,20
1 | Redução AG Flangeado 4"x3" |  |  | pç | 32,13 | 32,13
1 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 86,71
Total C.1. R$ | 1.709,58
C.2. Poço para vazão de 50 m3/h
1 | Sonda, acessório e equipe |  |  | vb | 944,44 | 944,44
0 | Instalações de canteiro de obra | incluso | - | -
90 | Perfuração em sedimento diâm. 17.1/2" | m | 131,11 | 11.799,90
10 | Perfuração em rocha sã diâm. de 8" até 100 m | m | 142,22 | 1.422,20
150 | Perfuração em rocha sã diâm. de 8" até 250 m | m | 228,89 | 34.333,50
70 | Tubo Aço DIN2440 preto de 8" |  |  | m | 96,00 | 6.720,00
20 | Filtro espiralado galvanizado de 8" | m | 188,89 | 3.777,80
8 | Pré-filtro tipo Jacarei |  |  |  | ton. | 183,33 | 1.466,64
4 | Cimentação do espaço anular |  |  | m | 55,56 | 222,24
6 | Limpeza com compressor de 900pés/minuto | h | 75,56 | 453,36
12 | Teste de vazão com bomba submersa | h | 50,00 | 600,00
1 | Análise de água |  |  |  | vb | 166,67 | 166,67
0 | Acompanhamento técnico | incluso |  | -
0 | Relatório geotécnico final | incluso |  | -
1 | Tampa do poço |  |  |  | vb | 66,67 | 66,67
Total C.2. R$ | 61.973,42
C.3. Conjunto moto-bomba e quadro de comando
1 | Conjunto moto-bomba submersa p/ vazão de 31 m3/h e pressão manométrica de 209 mca, motor trifásico 40 CV, 220V. | unid. | 10.450,57 | 10.450,57
1 | Quadro de acionamento, partida compensadora p/ motor trifásico de 40 CV, 220V | unid. | 4.376,13 | 4.376,13
Total C.3.R$ | 14.826,70
C.4. Automação |  |  |  |  |  |  |
70 | Cabo PP 1kV 4 x 1,00 mm2 |  |  | m | 1,26 | 88,20
740 | Cabo PP 1kV 3 x 1,00 mm2 |  |  | m | 0,97 | 717,80
450 | Cabo PP 1kV 2 x 1,00 mm2 |  |  | m | 0,75 | 337,50
80 | Cabo PP 1kV 2 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,55 | 44,00
1 | Painel para controle de válvulas solenóide de 220V, 4 estações. | unid. | 838,67 | 838,67
Total C.4.R$ | 2.026,17
Total C R$ | 79.995,87
D. Construções |  |  |  |  |  |  |
7,5 | Casa moto-bomba |  |  |  | m2 | 293,33 | 2.199,98
110 | Abertura e fechamento de valetas | hora/maq | 40,00 | 4.400,00
Total D R$ | 6.699,98
E. Suprimento de energia elétrica
1 | Ramal primário 13,8kV, c/ postes de concreto, cabo e transformador de distribuição trifásico 45 kva. | conj. | 8.900,00 | 8.900,00
Total E R$ | 8.900,00
TOTAL GERAL= R$ | 129.366,26 |
14.3.2.3. Cronograma de Execução No Quadro 135 está apresentado o cronograma de execução das obras para instalação do sistema de abastecimento do Setor Vermelho. QUADRO 135 - Cronograma de instalação do sistema de abastecimento do Setor Vermelho
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150
Instalação de canteiro de obras | xxxx |  |  |  |
Demarcação, perfuração de poço tubular profundo e instalação de bombeamento | xxx | xxxxx |  |  |
Fornecimento de energia elétrica | xxxxxx | xxx |  |  |
Demarcação de valetas da linha de adução |  | xxxxx |  |  |
Abertura das valetas da linha de adução |  | x | xxx |  |
Instalação da linha de adução |  | x | xxx |  |
Construção da casa de bombeamento |  | xx | x |  |
Testes de operação |  |  |  | xx |  |
Fechamento de valetas e limpeza da área |  |  | xx | xxx |
Relatório de Entrega Técnica |  |  |  | xx |

Voltar | Sobe | Avançar