14.2.9. Módulo com a cultura da banana 14.2.9.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura da banana O espaçamento adotado para a cultura da banana foi 2,5 metros entrelinhas e 2 metros entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 2000 plantas/ha, totalizando 4000 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor tipo bailarina normal, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 54 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 5 metros entrelinhas de emissores e 4 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 5 setores que irão trabalhar 1 hora e 30 minutos cada, totalizando 7 horas e 30 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 20,30 litros/planta/dia. 14.2.9.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura da banana A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes estão na folha Detalhe 2B. Os detalhes da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nas Folhas 3 e 4, respectivamente. O esquema do módulo para a cultura da banana está apresentado no Detalhe 13. Na linha lateral foi utilizado tubo PELBD, com diâmetro de 16,1mm e com espessura de parede igual a 0,89 mm. No seu dimensionamento utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach, e os resultados estão apresentados no Quadro 109. No Quadro 110 estão apresentados os resultados do dimensionamento da linha de derivação do módulo para a cultura da banana. Já no Quadro 111 estão apresentados os resultados do dimensionamento da linha de adução da cultura da banana e o Quadro 112 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento esta apresentado também neste quadro. QUADRO 109 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura da banana.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 – 2 | 4 | 0,054 | 0,07 | 0,004 | 0,004
2 – 3 | 4 | 0,108 | 0,15 | 0,012 | 0,016
3 – 4 | 4 | 0,162 | 0,22 | 0,025 | 0,042
4 – 5 | 4 | 0,216 | 0,29 | 0,042 | 0,084
5 – 6 | 4 | 0,270 | 0,37 | 0,062 | 0,146
6 – 7 | 4 | 0,324 | 0,44 | 0,085 | 0,231
7 – 8 | 4 | 0,378 | 0,52 | 0,112 | 0,343
8 – 9 | 4 | 0,432 | 0,59 | 0,141 | 0,484
9 – 10 | 4 | 0,486 | 0,66 | 0,174 | 0,657
10 – 11 | 4 | 0,540 | 0,74 | 0,209 | 0,866
11 – 12 | 4 | 0,594 | 0,81 | 0,247 | 1,113
12 – 13 | 4 | 0,648 | 0,88 | 0,287 | 1,400
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfllmicrotubo) m.c.a.
PELL= (15,000 + 1,400+0,692)m.c.a.= 17,092 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre emissores na linha QUADRO 110 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura da banana.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 – 5 | 5,000 | -0,250 | 10,800 | 48,10 | 0,321 | 1,651 | 17,021
5 – 10 | 5,000 | -0,250 | 9,450 | 48,10 | 0,251 | 1,445 | 17,020
10 – 15 | 5,000 | -0,250 | 8,100 | 48,10 | 0,188 | 1,238 | 17,082
15 – 20 | 5,000 | -0,250 | 6,750 | 48,10 | 0,134 | 1,032 | 17,197
20 – 25 | 5,000 | -0,250 | 5,400 | 48,10 | 0,089 | 0,825 | 17,358
25 – 30 | 5,000 | -0,250 | 4,050 | 35,70 | 0,223 | 1,124 | 17,385
30 – 35 | 5,000 | -0,250 | 2,700 | 35,70 | 0,105 | 0,749 | 17,529
35 – 40 | 5,000 | -0,250 | 1,350 | 35,70 | 0,029 | 0,375 | 17,750
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 17,020 + 1,341 + (-2/2) + 2= 18,362 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 111 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura da banana.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
5 a 4 | 40 | 2 | 10,8 | 48,1 | 150 | 2,212 | 1,65 | 19,362
4 a 3 | 40 | 2 | 10,8 | 48,1 | 150 | 2,212 | 1,65 | 23,574
3 a 2 | 40 | 2 | 10,8 | 72,5 | 150 | 0,300 | 0,73 | 27,786
2 a 1 | 40 | 2 | 10,8 | 70,5 | 150 | 0,344 | 0,77 | 30,086
1 – MB | 52 | 2,6 | 10,8 | 70,5 | 150 | 0,447 | 0,77 | 32,430
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 112 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura da banana.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 35,48 | 0,50 | 2,50 | 2,00 | 1,21 | 41,69
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 41,69 | 10,80 | 51,5 | 3,24 | 1,20 | 3,89
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.9.3. Custo do sistema de irrigação para a cultura da banana A descrição dos materiais e necessidade de investimento do sistema de irrigação estão apresentados no Quadro 113, onde o custo por hectare ficou R$ 4.045,86. QUADRO 113 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura da banana.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
1030 | Corpo do Microaspersor Multi - Função Norma pç | 0,87 | 898,85
1030 | Estaca p/ Microtubo |  |  | pç | 0,40 | 408,57
1030 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 116,73
1040 | Tubo PELBD 4mm |  |  | pç | 0,23 | 235,73
4300 | Tubo PELBD 16mm |  | pç | 0,35 | 1.486,37
85 | Adaptador início de linha 16mm |  | pç | 0,68 | 57,80
85 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 19,27
85 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 33,72
15 | União para tubo PELBD 16 mm |  | pç | 0,79 | 11,90
Total A | 3.268,93
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
14 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | br | 6,80 | 95,21
21 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | br | 9,05 | 189,96
5 | Redução c/BS Irriga, 50mm x 35mm | pç | 5,94 | 29,68
5 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 8,66
3 | Adesivo p/ PVC (75g) |  |  | pç | 1,96 | 5,87
1 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 1,15
Total B | 330,53
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
13 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 117,59
8 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 40, JE | br | 16,91 | 135,31
16 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 80, JE | br | 26,78 | 428,40
1 | Redução c/ BS Irriga 75 x 50 mm | pç | 3,65 | 3,65
3 | Tê c/ derivação roscável 75 x 1,1/2" | pç | 14,12 | 42,37
2 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 5,01
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
6 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 30,15
1 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 1,57
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | pç | 14,42 | 14,42
Total C | 846,22
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
10 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 50,26
10 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 15,70
5 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 150,71
5 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 19,94
5 | Válvula TR pç | 1,28 | 6,39
2,5 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 81,84
5 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 1,46
5 | Válvula antivácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 117,94
2 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 10,10
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 554,33
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4CV. | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4 CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 ½" pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizante | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 8.091,73 |

Voltar | Sobe | Avançar