14.2.11. Módulo com a cultura de hortaliças de folhas 14.2.11.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura de hortaliças de folhas O espaçamento adotado para a cultura de hortaliças de folha foi 0,3 metro entrelinhas e 0,3 metro entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 111.111 plantas/ha, totalizando 222.222 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor normal, com bailarina, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 43 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 4 metros entrelinhas de emissores e 4 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 5 setores que irão trabalhar 1 hora e 32 minutos cada, totalizando 7 horas e 40 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 0,37 litros/planta/dia. 14.2.11.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura de hortaliças de folhas A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes está no Detalhe 2B. O detalhe da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nos Detalhes 3 e 4, respectivamente. Já o esquema do módulo para a cultura de hortaliças de folhas está apresentado no Detalhe 15. No dimensionamento das linhas laterais utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach, cujos resultados estão apresentados no Quadro 119. O tubo utilizado na linha lateral apresentava diâmetro interno de 16,1mm e espessura de parede de 0,89mm. QUADRO 119 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura de hortaliças de folhas.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 – 2 | 4 | 0,043 | 0,06 | 0,002 | 0,002
2 – 3 | 4 | 0,086 | 0,12 | 0,008 | 0,011
3 – 4 | 4 | 0,129 | 0,18 | 0,017 | 0,028
4 – 5 | 4 | 0,172 | 0,23 | 0,028 | 0,056
5 – 6 | 4 | 0,215 | 0,29 | 0,042 | 0,098
6 – 7 | 4 | 0,258 | 0,35 | 0,057 | 0,155
7 – 8 | 4 | 0,301 | 0,41 | 0,075 | 0,230
8 – 9 | 4 | 0,344 | 0,47 | 0,095 | 0,325
9 – 10 | 4 | 0,387 | 0,53 | 0,116 | 0,441
10 – 11 | 4 | 0,430 | 0,59 | 0,140 | 0,581
11 – 12 | 4 | 0,473 | 0,65 | 0,165 | 0,747
12 – 13 | 4 | 0,516 | 0,70 | 0,193 | 0,940
13 - 14 | 4 | 0,559 | 0,76 | 0,222 | 1,161
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfmicrotubo) m.c.a.
PELL= (15,000 + 1,161 + 0,464)m.c.a.= 16,626 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Os resultados dos cálculos da linha de derivação do módulo estão apresentados no Quadro 120. Os resultados do dimensionamento da linha de adução estão apresentados no Quadro 121. O Quadro 122 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo da potência de motor elétrico para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento esta apresentado também neste quadro. QUADRO 120 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura de hortaliças de folhas.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 – 4 | 4,000 | -0,200 | 10,750 | 48,10 | 0,254 | 1,643 | 16,571
4 – 8 | 4,000 | -0,200 | 9,675 | 48,10 | 0,209 | 1,479 | 16,562
8 – 12 | 4,000 | -0,200 | 8,600 | 48,10 | 0,168 | 1,315 | 16,593
12 – 16 | 4,000 | -0,200 | 7,525 | 48,10 | 0,132 | 1,150 | 16,662
16 – 20 | 4,000 | -0,200 | 6,450 | 48,10 | 0,099 | 0,986 | 16,763
20 – 24 | 4,000 | -0,200 | 5,375 | 48,10 | 0,071 | 0,822 | 16,892
24 – 28 | 4,000 | -0,200 | 4,300 | 35,70 | 0,200 | 1,193 | 16,893
28 – 32 | 4,000 | -0,200 | 3,225 | 35,70 | 0,117 | 0,895 | 16,976
32 – 36 | 4,000 | -0,200 | 2,150 | 35,70 | 0,055 | 0,597 | 17,120
36 – 40 | 4,000 | -0,200 | 1,075 | 35,70 | 0,015 | 0,298 | 17,305
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 16,562 + 1,321 + (-2/2) + 2= 18,883 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 121 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura de hortaliças de folhas.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
5 a 4 | 40 | 2 | 10,75 | 48,1 | 150 | 2,194 | 1,64 | 18,883
4 a 3 | 40 | 2 | 10,75 | 48,1 | 150 | 2,194 | 1,64 | 23,076
3 a 2 | 40 | 2 | 10,75 | 46,7 | 150 | 2,533 | 1,74 | 27,270
2 a 1 | 40 | 2 | 10,75 | 70,5 | 150 | 0,341 | 0,76 | 31,803
1 - MB | 52 | 2,6 | 10,75 | 70,5 | 150 | 0,443 | 0,76 | 34,143
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 122 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura de hortaliças de folhas.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 37,19 | 0,50 | 2,50 | 2,00 | 1,27 | 43,46
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 43,46 | 10,75 | 51,7 | 3,35 | 1,20 | 4,01
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.11.3. Custo do sistema de irrigação para a cultura de hortaliças de folhas A descrição dos materiais e necessidade de investimento do sistema de irrigação estão apresentados no Quadro 123, onde o custo por hectare ficou R$ 4.379,29. QUADRO 123 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura de hortaliças de folhas.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
1255 | Corpo do Microaspersor Multi - Função Normal pç | 0,87 | 1.095,20
1255 | Estaca p/ Microtubo |  |  | pç | 0,40 | 497,82
1255 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 142,23
1255 | m Tubo PELBD 4mm |  |  | metro | 0,23 | 284,47
5200 | m Tubo PELBD 16mm |  | metro | 0,35 | 1.797,47
110 | Adaptador início de linha 16mm |  | pç | 0,68 | 74,80
110 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 24,93
110 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 43,63
20 | União para tubo PELBD 16 mm |  | pç | 0,79 | 15,87
Total A | 3.976,41
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
14 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | br | 6,80 | 95,21
21 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | br | 9,05 | 189,96
5 | Redução c/BS Irriga, 50mm x 35mm | pç | 5,94 | 29,68
5 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 8,66
2 | Adesivo p/ PVC (75g) |  |  | frasco | 1,96 | 3,91
1 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 1,15
Total B | 328,57
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
14 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 126,64
7 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 80, JE | br | 13,50 | 94,51
16 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 80, JE | br | 26,78 | 428,40
1 | Redução c/ BS Irriga 75 x 50 mm | pç | 3,65 | 3,65
2 | Tê c/ derivação roscável 75 x 1,1/2" | pç | 14,12 | 28,25
3 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 7,52
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | metro | 20,50 | 30,75
6 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 30,15
4 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 6,28
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total C | 807,55
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
10 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 50,26
10 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 15,70
5 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 150,71
5 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 19,94
5 | Válvula TR pç | 1,28 | 6,39
2,5 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 81,84
5 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 1,46
5 | Válvula anti - vácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 117,94
2 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 10,10
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 554,33
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4 CV | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4 CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² |  |  | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" | pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 1/2" |  | pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizantes | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ |  |  | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 8.758,58 |

Voltar | Sobe | Avançar