5. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS Do ponto de vista do gerenciamento dos recursos hídricos, o Estado de São Paulo é subdividido em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos e cada UGRHI é gerenciada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica que tem entre outras atividades, a função de fazer o acompanhamento do Plano Integrado de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da Bacia, promover a educação ambiental, o saneamento básico, o uso racional da água, o controle e a redução das perdas nos sistemas públicos de abastecimento de água, o reflorestamento, a criação de APAs, o controle da poluição dos aquíferos, controle da erosão e a elaboração do macrozoneamento. Palmeira d’Oeste pertence ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados e a Figura 10 ilustra a área de influência e os limites deste Comitê. FIGURA 10 - Área de influência e algumas informações do CBH-SJD. A avaliação da disponibilidade hídrica superficial baseou-se no estudo de “Regionalização Hidrológica” do Estado de São Paulo, desenvolvido pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica-DAEE (1988). Para o desenvolvimento desta metodologia, o DAEE utilizou as precipitações anuais de 444 postos pluviométricos, para a elaboração da carta de isoietas médias anuais do Estado, além das séries históricas de descargas mensais observadas em 219 estações fluviométricas e das séries históricas de vazões diárias de 88 postos fluviométricos. Assim, o Estado de São Paulo foi dividido em 21 regiões hidrologicamente homogêneas. Esta metodologia permite estimar: a vazão média de longo período; a vazão mínima de duração variável de um a seis meses, associada à probabilidade de ocorrência; a curva de permanência de vazões; o volume armazenado intra-anual necessário para atender a uma dada demanda, sujeito a um risco conhecido; e a vazão mínima de sete dias associada a probabilidade de uma dada ocorrência. Também durante o período seco (12 a 14 de julho de 1999) foi avaliado in-loco a vazão dos córregos considerados estratégicos para este trabalho, bem como a qualidade da água nas microbacias hidrográficas. A Figura 11 ilustra estes locais, enquanto que o Quadro 21 traz os valores das vazões determinadas em campo e os Quadros 22 e 23 trazem os resultados das análises de qualidade da água. FIGURA 11 - Locais das avaliações das vazões e qualidade da água. Os dados apresentados nos Quadros 21 a 23 não somente confirmam a baixa disponibilidade hídrica da região, como atestam problemas com a qualidade da água, notadamente os ligados à presença de ferro, que podem causar danos aos sistemas de irrigação, notadamente os sistemas de irrigação localizada, por obstrução de tubulações e dos orifícios de passagem. Na região existe histórico de projetos condenados pela total obstrução da tubulação. A Área de Hidráulica e Irrigação da UNESP - Ilha Solteira tem detectado problemas sérios em relação a qualidade da água dos mananciais da região, estando disponível na Internet homes pages que ilustram a obstrução de tubulações pela presença de ferro (http://www.agr.feis.unesp.br/acagua.htm e http://www.agr.feis.unesp.br/agua.htm). De acordo com ZAZUETA (1992), o entupimento por Fe++ e Fe+++ acontece porque a água atua como solvente de vários minerais ricos em Ca, Mg, Fe e Mn. Estes elementos se dissolvem com o passar da água pelas formações minerais e são solubilizados devido a influência da temperatura, pH, potencial de óxido-redução e concentrações relativas de outras substâncias em solução. Quando a água é bombeada, algumas das condições que afetam a solubilidade se combinam de tal forma que produzem precipitados dos materiais, formando partículas que vão se acumulando nos emissores, provocando o entupimento. QUADRO 21 - Dados de vazões (m3.h-1) levantados nas bacias hidrográficas dos Córregos Sucuri, Bacuri e Macumã em 12, 13 e 14 de julho de 1999.
Local | Localidade e Coordenadas | Vazão | Método
A | Afluente do córrego do Sucuri (Sucurizinho): 524.383 E e 7.745.571 N (UTM)* | 17,34 | Direto
B | Córrego do médio Sucuri: 524.319 E e 7.747.644 N | 173,48 | Direto
C | Sucuri-antes da confluência com Sucurizinho: 524.599 E e 7.747.018 N | 68,04 | Direto
D | Afluente do Baixo Sucuri: 522.875 E e 7.748.381 N | 32,89 | Direto
E | Córrego Baixo Sucuri: 522.877 E e 7.749381 N | 289,44 | Flutuador
F | Ribeirão Ponte Pensa depois da confluência do córrego do Sucuri: 522.158 E e 7.751.484 N | 3411,75 | Flutuador
G | Ribeirão Ponte Pensa abaixo da vazão F: 520.275 E e 7.751.041 N | 3877,02 | Flutuador
H | Córrego Alto Bacuri: 523.108 E e 7.744.129 N | 31,59 | Direto
I | Córrego Médio Macumã: 519.292 E e 7.747.324 N | 178,50 | Direto
J | Baixo Macumã abaixo da confluência com Bacuri: 519.300 E e 7.749.406 N | 457,99 | Flutuador
K | Afluente da nascente do Alto Sucuri: 525.359 E e 7.745.006 N | 6,98 | Direto
L | Córrego do Baiano (afluente do córrego do Macumã): 518.632 E e 7.744.527 N | 23,61 | Direto
M | Córrego Médio Bacuri: 521.134 E e 7.746.715 N | 136,28 | Direto
N | Córrego Alto Macumã: 519.289 E e 7.746.110 N | 32,67 | Direto
* Zona 22 QUADRO 22 - Resultados das análises das águas coletadas entre 12 e14/07/1999.
LOCAL | Cálcio | Magnésio | Dureza | FerroTotal | Manganês | Cloretos | Sódio | Potássio
| mg.litro-1
A | 19,2 | 3,9 | 63,6 | 0,5 | 0,5 | 3,2 | 3,2 | 1,8
B | 32,0 | 6,7 | 106,8 | 0,5 | 0,4 | 4,1 | 3,8 | 2,3
C | 40,0 | 9,2 | 136,8 | 0,3 | 0,1 | 6,1 | 3,8 | 2,7
D | 16,0 | 3,3 | 53,2 | 0,1 | 0,5 | 2,9 | 2,9 | 2,0
E | 19,2 | 4,5 | 66,0 | 0,6 | 0,07 | 3,2 | 3,5 | 2,1
F | 18,4 | 3,8 | 61,0 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 4,2 | 1,9
G | 25,6 | 5,3 | 85,2 | 0,8 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 1,9
H | 38,2 | 8,8 | 130,7 | 1,2 | 0,1 | 7,2 | 4,4 | 2,2
I | 34,8 | 8,3 | 120,0 | 0,3 | 0,01 | 3,0 | 4,0 | 2,1
J | 29,6 | 6,2 | 98,8 | 0,1 | 0,04 | 2,4 | 3,2 | 2,0
K | 25,6 | 6,0 | 88,0 | 0,3 | 0,01 | 12,0 | 3,8 | 4,1
L | 20,8 | 4,3 | 69,2 | 1,0 | 0,05 | 1,2 | 3,8 | 2,5
M | 38,4 | 8,0 | 128,0 | 0,6 | 0,01 | 3,3 | 4,1 | 2,1
N | 19,0 | 7,6 | 77,9 | 0,5 | 0,01 | 2,9 | 4,0 | 2,0
QUADRO 23 - Resultados das análises das águas coletadas entre 12 e14/07/1999.
LOCAL | Alcalinidade Hidróxida (mg/l CaCo3) | Alcalinidade Bicarbonato (mg/l CaCo3) | Alcalinidade Carbonatos (mg/l CaCo3) | Solidos Dissolvidos (mg/l) | Sólidos Totais (mg/l) | pH | Turbidez (NTU) | CEe (dS.m-1)
A | 70,0 | 100,0 | 15,0 | 332,0 | 720,0 | 7,6 | 6,6 | 0,147
B | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 460,0 | 860,0 | 7,9 | 6,3 | 0,201
C | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 730,0 | 1060,0 | 7,6 | 4,5 | 0,238
D | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 270,0 | 500,0 | 7,9 | 7,8 | 0,105
E | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 310,0 | 620,0 | 8,2 | 6,0 | 0,155
F | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 285,0 | 600,0 | 8,0 | 14,7 | 0,154
G | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 340,0 | 660,0 | 8,1 | 12,6 | 0,150
H | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 392,0 | 820,0 | 7,9 | 5,7 | 0,228
I | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 390,0 | 700,0 | 8,0 | 3,4 | 0,165
J | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 410,0 | 810,0 | 7,7 | 7,8 | 0,127
K | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 420,0 | 690,0 | 7,5 | 13,8 | 0,157
L | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 330,0 | 790,0 | 7,8 | 12,0 | 0,130
M | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 250,0 | 700,0 | 7,9 | 1,6 | 0,181
N | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 350,0 | 900,0 | 7,9 | 6,2 | 0,200
A maior eficiência do uso da água, a possibilidade de obtenção de uma maior produtividade, a utilização de água salina, maior eficiência na aplicação de fertilizantes, limitação do crescimento de plantas daninhas, pequena necessidade de mão-de-obra, não interferência nas práticas culturais e menor requerimento de energia em relação a outros sistemas pressurizados de irrigação, são as principais vantagens dos sistemas de irrigação localizada (NAKAYAMA e BUCKS, 1986), que será a opção na maioria das culturas irrigadas por este projeto. De acordo com ZAZUETA (1992), o entupimento dos sistemas de irrigação localizada é um problema freqüente devido a vários fatores, tais como: tamanho dos condutores hidráulicos nos emissores, baixa velocidade da água nas várias partes do sistema e finalmente pela baixa freqüência com que se encontram as fontes de água livre de contaminantes. Considera ainda o problema de entupimento tão freqüente que nas práticas atuais, se admite como indispensável que todo sistema de irrigação localizada inclua uma unidade de filtros e em alguns casos uma unidade de tratamento químico da água. O entupimento tem como conseqüência uma redução na uniformidade de aplicação na qual reduz a eficiência de aplicação de água e ainda leva a uma perda de controle sobre o manejo da água, e em casos extremos, inutiliza-se este sistema de irrigação. Segundo AGUADO (s.d.), a água natural pode conter uma grande quantidade de impurezas, características do ciclo hidrológico que se tem previamente ocorrido. Nesse ciclo, a evaporação da água para as nuvens constitui de um processo purificador. Na sua caída em forma de chuva, a água inicia um processo de contaminação cujo resultado final dependerá das condições atmosféricas e climáticas da região em que ela cair, das características geológicas do terreno e de sua distribuição como água superficial ou subterrânea. Em contato com os minerais que se encontram na sua passagem, a água vai aumentando o conteúdo de sais dissolvidos. Em vista dos problemas, pode-se distinguir os seguintes grupos de contaminantes aquáticos: materiais em suspensão (areia, silte e argila), sais minerais em dissolução (cálcio, magnésio, ferro, sódio, potássio, cloro, carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, nitratos, silicatos, boro, etc), matéria orgânica de origem natural e organismos vivos que constituem a fauna e a flora do meio. Nesta região, como demonstraremos com fotos e textos explicativos, se verifica o assoreamento dos corpos d’água e a ausência de terraceamento das terras, com sinais claros de erosão (as Fotos 13, 24, 25 a 30, 31 a 34, 39 a 42, 43 a 48, 56, 60, 61, 62, 68 a 72 ilustras alguns locais com estes problemas). O assoreamento dos corpos d’água, associado com a proliferação desenfreada de Typha angustifolia (taboa) e ação microbacteriana têm causado os problemas de alta concentração de ferro e em alguns casos manganês na água. Nesta situação, a implantação de projetos de irrigação localizada deve ser feita de maneira cautelosa e a longo prazo, a recuperação dos mananciais somente será feita através da obrigatoriadade da conservação dos solos, da recomposição das matas ciliares e a diminuição da população de Typha angustifolia, o que pode ser conseguido através da remoção de parte desta vegetação e da construção de barragens com duplo propósito, controle ambiental e armazenamento de água a ser utilizada para irrigação. Também foi realizada uma análise hidrológica, sendo que os córregos Bacuri, Sucuri e Macumã, afluentes do Rio Santana da Ponte Pensa, localizam-se na Região Hidrológica U. Para esta região, os valores dos parâmetros a e b equivalem a -4,62 e 0,0096, respectivamente, o que torna a vazão específica média prurianual (Qesp) igual a 8,78 litros/s/km2. Como pode ser notado a vazão específica média plurianual é aproximadamente sete vezes menor do que a dotação de rega estimada para as áreas agricultáveis das bacias hidrográficas dos córregos Bacuri, Sucuri e Macumã, isto é, enquanto a vazão específica média plurianual é da ordem de 0,0878 litros/s/ha, a dotação da rega média (irrigação localizada) é de 0,6 litros/s/ha. Diante desse resultado, nota-se a pouca disponibilidade dos recursos hídricos nas 3 bacias hidrográficas estudadas. A vazão média de longo período (qm) é o resultado da multiplicação da vazão específica média plurianual pela respectiva área (A) da bacia de contribuição. A vazão mínima de sete dias associada à probabilidade de ocorrência de 10 anos (Q7,10) é a solicitação mais freqüente sobre vazões mínimas. Essa vazão é utilizada como indicador da disponibilidade hídrica natural num curso de água. É obtida através da seguinte equação:
Q7,10 | = | 0,75 * Q1,10
| Q1,10 | = | X10 * (A + B * d) * qm |  |
em que: Q1,10 é vazão média mínima anual de 1 mês de duração; X10 é o tempo de retorno; A e B os parâmetros da equação; d são os meses de duração (no caso 1 mês). No Quadro 24 tem-se os valores das principais vazões utilizadas na avaliação da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais da área de estudo. QUADRO 24 - Parâmetros hidrológicos das bacias hidrográficas.
Bacias Hidrográficas | Área (km2) | qm (m3/s) | Q1,10 (m3/s) | Q7,10 (m3/s)
Córrego do Bacuri | 17,91 | 0,15236 | 0,0399 | 0,0299
Córrego do Sucuri | 24,09 | 0,2049 | 0,0537 | 0,0402
Córrego do Macumã | 29,95 | 0,2547 | 0,0667 | 0,0500

Voltar | Sobe | Avançar