13.2.6. Barragem BA6 A barragem BA6 está prevista de ser implantada nas coordenadas aproximadas 518.828,1812 e 7.745.450,7560, correspondentes ao centro do seu talude. A área de contribuição obtida do mapa base para esta barragem foi de 5,834 km2. A barragem terá um comprimento de 220,6 metros e profundidade média de 1,63 metros, armazenando um volume igual a 34.915,6 m3. Para isso será necessário inundar uma área de 2,142 hectares. O volume armazenado por esta barragem irá possibilitar regularizar 75,56 m3.h-1, o que propiciará irrigar uma área de 34,98 ha. No Quadro 57 é apresentado o custo de construção da barragem BA6 e no Quadro 58 o seu cronograma de execução. Na montagem do cronograma considerou-se que a obra será realizada no período seco do ano e que terá duração de aproximadamente 130 dias. Nas Folhas 8, 11 e 13 são apresentados os detalhes construtivos da barragem BA6. QUADRO 56 - Custo de construção da Barragem BA5.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
1,925 | Área a ser desapropriada |  | 2065,70 | 2065,70 | 3976,47
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
4080,804 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 7957,57
4080,804 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 4978,58
Decape do Terreno - Espessura =50cm
2040,40 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 5672,32
Drenagem do terreno e desvio do córrego
606,06 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 1212,12
303,03 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 5051,51
1010,10 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 3252,52
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
1530,30 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 7651,51
1530,30 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 841,67
1530,30 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 6794,54
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
24,24 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 2693,31
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
303,03 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 3366,66
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
7734,497 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 8585,29
7734,497 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 8430,60
7734,497 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 6883,70
7734,497 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 4253,97
7734,497 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 3403,18
Proteção de taludes e crista do aterro
927,68 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 1855,35
371,07 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 13692,50
371,07 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 1194,85
606,06 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 1212,12
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 130.982,88
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 183.376,03
QUADRO 57 - Custo de construção da Barragem BA6.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
2,142 | Área a ser desapropriada |  | ha | 2065,70 | 4424,72
1 | Mobilização Equipamentos e Pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
80 | Construção de Cobertura,(Oficina,Pessoal) |  | m2 | 55,55 | 4444,00
3876,72 | Locação e Demarcação da Obra |  |  | m2 | 1,95 | 7559,60
3876,72 | Destocamento e limpeza do terreno |  | m2 | 1,22 | 4729,60
Decape do Terreno - Espessura =50cm
1938,36 | Escavação, carga, transp. e espalh. em BF até 500m | m3 | 2,78 | 5388,64
Drenagem do terreno e desvio do córrego
668,4 | Escavação valas p/ desvio córrego, rebaixa/ lençol | m3 | 2,00 | 1336,80
334,20 | Dreno pé aterro em vala c/ areia grossa s= 0,8x1,50 | m3 | 16,67 | 5571,11
1114,00 | Fornec., aplicação geotextil envolvendo mat. drenante | m2 | 3,22 | 3587,08
1 | execução de caixa de descarga p/ dreno de pé de AT. | verba | 555,00 | 555,00
Substituição de solo
1453,77 | Escavação, carga, transp. até 500 m de solo removido | m3 | 5,00 | 7268,85
1453,77 | Espalhamento de material em BF |  | m3 | 0,55 | 799,57
1453,77 | Reposição c/ solo de jazida até 1000m e compactação | m3 | 4,44 | 6454,74
Execução de obras de arte
Execução de descarregador de fundo
20,88 | Fornecimento e assentam. de tubo FºFº, D= 350 mm | m | 111,11 | 2319,98
1,00 | Fornecimento e assent. de registro gaveta comporta | cjto | 4888,89 | 4888,89
14,00 | Forma de madeira em estr. de concreto -7,0 m2/m3 CA | m2 | 20,31 | 284,34
70,00 | Armadura CA 50, 6,3 a 10,0 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,56 | 109,20
70,00 | Armadura CA - 50, diam. 12,5 a 25 mm - 35 kg/m3 CA | kg | 1,67 | 116,90
2,00 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 242,22
2,00 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 63,04
60 | Colchão reno em canal de fuga e= 30cm |  | m2 | 36,90 | 2214,00
334,20 | Sarjeta de pé de aterro, |  |  | m | 11,11 | 3712,96
Execução de vertedores
192,50 | Forma de madeira em estrutura de concreto |  | m2 | 20,31 | 3909,87
962,50 | Armadura CA - 50 média, diam. 6,3 a 10 mm | kg | 1,56 | 1501,50
962,50 | Armadura CA - 50 grossa,diam. 12,5 a 25 mm | kg | 1,67 | 1607,38
27,50 | Concreto estrutural pré-misturado FCK 18 MPA | m3 | 121,11 | 3330,53
27,50 | Lançamento e aplicação de concreto |  | m3 | 31,52 | 866,80
Execução da Barragem terra taludes 1,5:1,0
6272,2656 | Escavação de solo argiloso em jazida, D6 ou similar | m3 | 1,11 | 6962,21
6272,2656 | Carga com carregadeira 75 michigan |  | m3 | 1,09 | 6836,77
6272,2656 | Transporte solo, caminhão basc. 12 m3, dist.1.000,00 m | m3 | 0,89 | 5582,32
6272,2656 | Espalhamento solo na execução aterro, D6 |  | m3 | 0,55 | 3449,75
6272,2656 | Compactação solo, rolo pé de carneiro TI 18 ou similar | m3 | 0,44 | 2759,80
Proteção de taludes e crista do aterro
855,55 | Grama batatais em talude de juzante |  | m2 | 2,00 | 1711,10
342,22 | Colchão RENO em taludes de montante esp=30 cm | m2 | 36,90 | 12627,95
342,22 | Geotextil |  |  |  |  | m2 | 3,22 | 1101,95
668,4 | Grama batatais na crista do aterro |  | m2 | 2,00 | 1336,80
1 | Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) | verba | 555,55 | 555,55
1 | Desmobilização equipamentos e pessoal |  | verba | 1666,67 | 1666,67
Sub Total R$ | 123.544,85
PREÇO TOTAL (COM BDI = 40%) R$ | 172.962,79
QUADRO 58 - Cronograma de execução da Barragem BA6.
Descrição | Dias
|  |  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150
Mobilização Equipamentos e Pessoal | xxxxxx | xx |  |  |
Construção de cobertura (oficina, pessoal) |  | xxxxxx | xxx |  |  |
Locação e Demarcação da obra | xxxxx |  |  |  |
Destocamento e Limpeza do terreno | xx |  |  |  |
Decape do terreno - espessura=50cm | xxx | x |  |  |
Drenagem do terreno e desvio do córrego |  | xxxxx | x |  |  |
Substituição de solo | xx | x |  |  |
Execução de obras de arte |  |  |  | xxxxxx | xxxxxx |  |
Execução da barragem terra talude 1,5:1,0 |  | xx | xxxxxx | xxx |
Proteção de taludes e cristas do aterro |  |  |  |  | xxxxx | xx
Limpeza da obra (retirada de entulhos e materiais) |  |  |  |  | x
Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  |  |  | xx

Voltar | Sobe | Avançar