14.2.4. Módulo com as culturas de Anonas 14.2.4.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para as culturas de anonas Em grande expansão na região o cultivo de espécies da família das anonáceas já representa um atividade de grande valor econômico na região, com potencial para expansão e melhoria da qualidade dos frutos atualmente produzidos. Assim, foi incluído no rol de fruteiras com potencialidade para a irrigação. O espaçamento adotado para as culturas de anonas foi 5 metros entrelinhas e 4 metros entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 500 plantas/ha, totalizando 1.000 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor tipo spray 330o, fixo, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 43 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 5 metros entrelinhas de emissores e 4 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 4 setores que irão trabalhar 1 hora e 33 minutos cada, totalizando 6 horas e 12 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 66,83 litros/planta/dia. 14.2.4.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para as culturas de anonas A operação do sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes estão na folha Detalhes 2B. Os detalhes da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba estão apresentados nas folhas Detalhes 3 e 4, respectivamente. Já o esquema do módulo para a cultura de anonas está apresentado no Detalhe 8. Os resultados do dimensionamento da linha lateral do módulo para a cultura de anonas estão apresentados no Quadro 84. O tubo PELBD utilizado na linha lateral apresentava diâmetro interno de 16,1mm e espessura de parede de 0,89 mm. No dimensionamento da linha de derivação do módulo para a cultura de anonas utilizou-se a fórmula de Hazen-Williams, e cujos dados estão apresentados no Quadro 85. QUADRO 84 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura de anonas.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 – 2 | 4 | 0,043 | 0,06 | 0,002 | 0,002
2 – 3 | 4 | 0,086 | 0,12 | 0,008 | 0,011
3 – 4 | 4 | 0,129 | 0,18 | 0,017 | 0,028
4 – 5 | 4 | 0,172 | 0,23 | 0,028 | 0,056
5 – 6 | 4 | 0,215 | 0,29 | 0,042 | 0,098
6 – 7 | 4 | 0,258 | 0,35 | 0,057 | 0,155
7 – 8 | 4 | 0,301 | 0,41 | 0,075 | 0,230
8 – 9 | 4 | 0,344 | 0,47 | 0,095 | 0,325
9 – 10 | 4 | 0,387 | 0,53 | 0,116 | 0,441
10 – 11 | 4 | 0,430 | 0,59 | 0,140 | 0,581
11 – 12 | 4 | 0,473 | 0,65 | 0,165 | 0,747
12 – 13 | 4 | 0,516 | 0,70 | 0,193 | 0,940
13 – 14 | 4 | 0,559 | 0,76 | 0,222 | 1,161
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfllmicrotubo) m.c.a.
PELL= (15,000 + 1,161+0,697)m.c.a.= 16,858 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre emissores na linha QUADRO 85 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura de anonas.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 – 5 | 5,000 | -0,250 | 10,750 | 48,10 | 0,318 | 1,643 | 16,790
5 – 10 | 5,000 | -0,250 | 9,675 | 48,10 | 0,262 | 1,479 | 16,778
10 – 15 | 5,000 | -0,250 | 8,600 | 48,10 | 0,211 | 1,315 | 16,817
15 - 20 | 5,000 | -0,250 | 7,525 | 48,10 | 0,164 | 1,150 | 16,903
20 - 25 | 5,000 | -0,250 | 6,450 | 48,10 | 0,124 | 0,986 | 17,029
25 - 30 | 5,000 | -0,250 | 5,375 | 48,10 | 0,088 | 0,822 | 17,191
30 - 35 | 5,000 | -0,250 | 4,300 | 48,10 | 0,058 | 0,657 | 17,383
35 - 40 | 5,000 | -0,250 | 3,225 | 35,70 | 0,146 | 0,895 | 17,486
40 - 45 | 5,000 | -0,250 | 2,150 | 35,70 | 0,069 | 0,597 | 17,667
45 - 50 | 5,000 | -0,250 | 1,075 | 35,70 | 0,019 | 0,298 | 17,898
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 16,778 + 1,460 + (-2,5/2) + 2= 18,988 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores Os resultados do dimensionamento da linha de adução do módulo para a cultura de anonas estão apresentados no Quadro 86. O Quadro 87 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento está apresentado também neste quadro. QUADRO 86 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura de anonas.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
4 a 3 | 50 | 2,5 | 10,75 | 48,1 | 150 | 2,742 | 1,64 | 18,988
3 a 2 | 50 | 2,5 | 10,75 | 48,1 | 150 | 2,742 | 1,64 | 24,230
2 a 1 | 50 | 2,5 | 10,75 | 72,5 | 150 | 0,372 | 0,72 | 29,472
1 – MB | 62 | 3,1 | 10,75 | 70,5 | 150 | 0,528 | 0,76 | 32,344
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 87 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura de anonas.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 35,97 | 0,50 | 2,50 | 2,00 | 1,23 | 42,20
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 42,20 | 10,75 | 51,5 | 3,27 | 1,20 | 3,92
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.4.2. Custo do sistema de irrigação para as culturas de anonas A descrição dos materiais e necessidade de investimento do módulo com a cultura da anona estão apresentados no Quadro 88, onde o custo por hectare ficou em R$ 3.855,38. QUADRO 88 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura de anonas.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
1010 | Corpo do Microaspersor Multi – Função Fixo 330 pç | 0,62 | 629,57
1010 | Estaca p/ Microtubo |  |  | pç | 0,40 | 400,63
1010 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 114,47
1520 | Tubo PELBD 4mm |  |  | m | 0,23 | 344,53
4200 | Tubo PELBD 16mm |  | m | 0,35 | 1.451,80
90 | Adaptador início de linha 16mm |  | pç | 0,68 | 61,20
90 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 20,40
90 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 35,70
15 | União para tubo PELBD 16 mm |  | pç | 0,79 | 11,90
Total A | 3.070,20
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
10 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | br | 6,80 | 68,01
25 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | br | 9,05 | 226,14
4 | Redução c/BS Irriga, 50mm x 35mm | pç | 5,94 | 23,74
4 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 6,93
2 | Adesivo p/ PVC (75g) |  |  | frasco | 1,96 | 3,91
1 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 1,15
Total B | 329,88
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
17 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 153,77
9 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 40, JE | br | 16,91 | 152,23
11 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 80, JE | br | 26,78 | 294,53
1 | Redução c/ BS Irriga 75 x 50 mm | pç | 3,65 | 3,65
3 | Tê c/ derivação roscável 75 x 1,1/2" | pç | 14,12 | 42,37
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
5 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 25,13
3 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 4,71
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total C | 758,54
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
8 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 40,21
8 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 12,56
4 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 120,57
4 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 15,95
4 | Válvula TR pç | 1,28 | 5,11
2 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | pç | 32,73 | 65,47
4 | Bucha de redução roscável 3/4"x ½" | pç | 0,29 | 1,17
4 | Válvula antivácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 94,36
1 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 5,05
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 460,43
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 m.c.a., 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4CV. | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² |  |  | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" | pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 1/2" |  | pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizantes | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ |  |  | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 7.710,77 |

Voltar | Sobe | Avançar