No Quadro 74 são apresentados os resultados do dimensionamento da linha lateral do módulo para a cultura da pupunha. O tubo PELBD utilizado foi o de 16,1mm de diâmetro e com espessura de parede de 0,89 mm. Os resultados do dimensionamento da linha de derivação do módulo para a cultura da pupunha estão apresentados no Quadro 75 e no Quadro 76 estão apresentados os resultados do dimensionamento da linha de adução do módulo para a cultura da pupunha. O Quadro 77 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento está apresentado também neste quadro. QUADRO 74 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura da pupunha.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 2 | 4 | 0,043 | 0,06 | 0,002 | 0,002
2 3 | 4 | 0,086 | 0,12 | 0,008 | 0,011
3 4 | 4 | 0,129 | 0,18 | 0,017 | 0,028
4 5 | 4 | 0,172 | 0,23 | 0,028 | 0,056
5 6 | 4 | 0,215 | 0,29 | 0,042 | 0,098
6 7 | 4 | 0,258 | 0,35 | 0,057 | 0,155
7 8 | 4 | 0,301 | 0,41 | 0,075 | 0,230
8 9 | 4 | 0,344 | 0,47 | 0,095 | 0,325
9 10 | 4 | 0,387 | 0,53 | 0,116 | 0,441
10 11 | 4 | 0,473 | 0,65 | 0,140 | 0,581
11 12 | 4 | 0,516 | 0,70 | 0,165 | 0,747
12 13 | 4 | 0,559 | 0,76 | 0,193 | 0,940
13 14 | 4 | 0,559 | 0,76 | 0,222 | 1,161
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfllmicrotubo) m.c.a.
PELL= (15,000 + 1,161+0,697)m.c.a.= 16,858 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre emissores na linha QUADRO 75 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura da pupunha.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 4 | 4,000 | -0,200 | 10,750 | 48,10 | 0,254 | 1,643 | 16,803
4 8 | 4,000 | -0,200 | 9,675 | 48,10 | 0,209 | 1,479 | 16,794
8 12 | 4,000 | -0,200 | 8,600 | 48,10 | 0,168 | 1,315 | 16,826
12 16 | 4,000 | -0,200 | 7,525 | 48,10 | 0,132 | 1,150 | 16,894
16 20 | 4,000 | -0,200 | 6,450 | 48,10 | 0,099 | 0,986 | 16,995
20 24 | 4,000 | -0,200 | 5,375 | 48,10 | 0,071 | 0,822 | 17,124
24 28 | 4,000 | -0,200 | 4,300 | 35,70 | 0,200 | 1,193 | 17,125
28 32 | 4,000 | -0,200 | 3,225 | 35,70 | 0,117 | 0,895 | 17,208
32 36 | 4,000 | -0,200 | 2,150 | 35,70 | 0,055 | 0,597 | 17,352
36 40 | 4,000 | -0,200 | 1,075 | 35,70 | 0,015 | 0,298 | 17,537
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 15,537 + 1,321 + (-2/2) + 2= 17,858 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 76 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura da pupunha.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
5 a 4 | 40 | 2 | 10,75 | 48,1 | 150 | 2,194 | 1,64 | 21,412
4 a 3 | 40 | 2 | 10,75 | 48,1 | 150 | 2,194 | 1,64 | 25,606
3 a 2 | 40 | 2 | 10,75 | 48,1 | 150 | 2,194 | 1,64 | 29,799
2 a 1 | 40 | 2 | 10,75 | 72,5 | 150 | 0,297 | 0,72 | 31,695
1 MB | 52 | 2,6 | 10,75 | 70,5 | 150 | 0,443 | 0,76 | 33,993
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projetos QUADRO 77 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura da pupunha.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 37,04 | 0,50 | 2,50 | 2,00 | 1,26 | 43,30
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 43,30 | 10,75 | 51,5 | 3,35 | 1,20 | 4,02
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor A manutenção do sistema se baseia principalmente na manutenção de reparo e preventiva, onde na primeira é realizada a troca ou conserto de peças que venham ser danificadas. Já a manutenção preventiva procura realizar operações que permitam um bom funcionamento e previna danos ao sistema. As manutenções preventivas que deverão ser realizadas com freqüência serão a limpeza periódica das linhas laterais e dos filtros, para se evitar problemas de entupimentos dos emissores e a verificação de vazamentos nas linhas de condução e distribuição de água, assim como nos cavaletes de entrada de setor, saída e sucção da unidade de bombeamento. 14.2.2.3. Custo do sistema de irrigação para a cultura da pupunha A relação de materiais e o orçamento estão apresentados no Quadro 78, onde se observa que o custo final ficou em R$ 4.419,78 por hectare. QUADRO 78 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura da pupunha.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
1255 | Corpo do Microaspersor Multi - Função Normal pç | 0,87 | 1.095,20
1255 | Estaca p/ Microtubo |  |  | pç | 0,40 | 497,82
1255 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 142,23
1885 | Tubo PELBD 4mm |  | m | 0,23 | 427,27
5200 | Tubo PELBD 16mm |  | m | 0,35 | 1.797,47
110 | Adaptador início de linha 16mm | pç | 0,68 | 74,80
110 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 24,93
110 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 43,63
20 | União para tubo PELBD 16 mm | pç | 0,79 | 15,87
Total A | 4.119,21
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
14 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | br | 6,80 | 95,21
21 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | br | 9,05 | 189,96
5 | Redução c/BS Irriga, 50mm x 35mm | pç | 5,94 | 29,68
5 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 8,66
2 | Adesivo p/ PVC (75g) |  | frasco | 1,96 | 3,91
1 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 1,15
Total B | 328,57
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
21 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 189,96
7 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 40, JE | br | 16,91 | 118,40
10 | Tubo PVC Irriga, 75mm, PN 80, JE | br | 26,78 | 267,75
1 | Redução c/ BS Irriga 75 x 50 mm | pç | 3,65 | 3,65
3 | Tê c/ derivação roscável 75 x 1,1/2" | pç | 14,12 | 42,37
2 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 5,01
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
6 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 30,15
4 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 6,28
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total C | 745,72
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
10 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 50,26
10 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 15,70
5 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 | pç | 30,14 | 150,71
5 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 19,94
5 | Válvula TR |  |  | pç | 1,28 | 6,39
2,5 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 81,84
5 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 1,46
5 | Válvula antivácuo 1/2" plástica | pç | 23,59 | 117,94
2 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 10,10
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader pç | 100,00 | 100,00
Total D | 554,33
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4CV. | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4 CV, composto de chave seccionadora NH com fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² |  |  | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros |  |  |  |  |  |  |
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" | pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 1/2" | pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizante | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ |  |  | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 8.839,56 |  |
14.2.3. Módulo com a cultura do coco 14.2.3.1. Dados técnicos do sistema de irrigação para a cultura do coco O espaçamento adotado para a cultura do coco foi 7,5 metros triangular entrelinhas e 7,5 metros entre plantas na linha, o que propicia uma densidade de plantas de 205 plantas.ha-1, totalizando 410 plantas por módulo. O emissor utilizado foi o microaspersor tipo bailarina normal, que apresenta as seguintes características técnicas: vazão de 47 litros/hora; pressão de serviço de 15 m.c.a. Para instalação dos emissores o espaçamento adotado foi de 7,5 metros entrelinhas de emissores e 7,5 metros entre emissores na linha. O sistema de irrigação foi composto de 2 setores que irão trabalhar 2 horas e 35 minutos cada, totalizando 5 horas e 10 minutos de funcionamento por dia, com turno de rega diário, fornecendo 120,95 litros/planta/dia. 14.2.3.2. Dimensionamento, operação e manutenção do sistema de irrigação para a cultura do coco Assim como no sistema para irrigação da pupunha, a operação deste sistema será realizada de forma manual, tanto o acionamento da unidade de bombeamento, como a abertura e fechamento dos registros de gaveta dos cavaletes de entrada de setor, cuja apresentação dos detalhes estão na folha Detalhes 2B. Os detalhes da unidade de bombeamento e da casa de moto-bomba são os apresentados nas folhas Detalhes 3 e 4, respectivamente. Já o esquema do módulo para a cultura do coco está apresentado no Detalhes 7. Na linha lateral foi utilizado tubo PELBD, com diâmetro de 16,1mm e com espessura de parede igual a 0,89 mm. No seu dimensionamento utilizou-se a fórmula Universal de Darcy-Weisbach, e os resultados estão apresentados no Quadro 79. Os resultados do dimensionamento da linha de derivação do módulo para a cultura do coco estão apresentados no Quadro 80. No Quadro 81 são apresentados os resultados do dimensionamento da linha de adução do módulo para a cultura do coco. O Quadro 82 apresenta os resultados de altura manométrica total e cálculo de potência de motor elétrico, para acionar a bomba de irrigação, cujo rendimento está apresentado também neste quadro. A manutenção dos sistemas hidráulicos e de irrigação se procederá à semelhança dos outros módulos já citados, o mesmo devendo acontecer com a manutenção dos módulos de irrigação das outras culturas escolhidas. QUADRO 79 - Cálculo da linha lateral do módulo para a cultura do coco.
Trecho | L (m) | Q (m3/h) | V (m/s) | hf (mca) | hfacum. (mca)
1 2 | 7,5 | 0,047 | 0,06 | 0,005 | 0,005
2 3 | 7,5 | 0,094 | 0,13 | 0,018 | 0,024
3 4 | 7,5 | 0,141 | 0,19 | 0,037 | 0,061
4 5 | 7,5 | 0,188 | 0,26 | 0,062 | 0,123
5 6 | 7,5 | 0,235 | 0,32 | 0,091 | 0,214
6 7 | 7,5 | 0,282 | 0,38 | 0,126 | 0,340
7 8 | 7,5 | 0,329 | 0,45 | 0,164 | 0,504
8 9 | 7,5 | 0,376 | 0,51 | 0,208 | 0,712
9 10 | 7,5 | 0,423 | 0,58 | 0,255 | 0,967
10 11 | 7,5 | 0,470 | 0,64 | 0,307 | 1,274
11 12 | 7,5 | 0,517 | 0,71 | 0,363 | 1,636
PELL= (P.S. + hfllacumulado + hfllmicrotubo) m.c.a.
PELL= (15,000 + 1,636+0,814)m.c.a.= 17,450 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho P.S.= pressão de serviço V= velocidade da água no trecho hfacumulado= somatória das perdas de carga hfllmicrotubo= perda de carga no microtubo PELL= pressão na entrada da linha lateral Trecho= entre emissores na linha QUADRO 80 - Cálculo da linha de derivação do módulo para a cultura do coco.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | hf (mca) | V (m/s) | D P (mca)
0 - 6,5 | 6,500 | -0,325 | 9,635 | 48,10 | 0,338 | 1,473 | 17,438
6,5 - 13 | 6,500 | -0,325 | 8,993 | 48,10 | 0,297 | 1,375 | 17,465
13 - 19,5 | 6,500 | -0,325 | 8,350 | 48,10 | 0,259 | 1,277 | 17,531
19,5 - 26 | 6,500 | -0,325 | 7,708 | 48,10 | 0,223 | 1,178 | 17,633
26 - 32,5 | 6,500 | -0,325 | 7,066 | 48,10 | 0,190 | 1,080 | 17,767
32,5 - 39 | 6,500 | -0,325 | 6,423 | 35,70 | 0,681 | 1,783 | 17,411
39 - 45,5 | 6,500 | -0,325 | 5,781 | 35,70 | 0,561 | 1,604 | 17,175
45,5 - 52 | 6,500 | -0,325 | 5,139 | 35,70 | 0,451 | 1,426 | 17,049
52 - 58,5 | 6,500 | -0,325 | 4,496 | 35,70 | 0,352 | 1,248 | 17,022
58,5 - 65 | 6,500 | -0,325 | 3,854 | 35,70 | 0,265 | 1,070 | 17,082
65 - 71,5 | 6,500 | -0,325 | 3,212 | 35,70 | 0,189 | 0,891 | 17,219
71,5 - 78 | 6,500 | -0,325 | 2,569 | 35,70 | 0,125 | 0,713 | 17,418
78 - 84,5 | 6,500 | -0,325 | 1,927 | 35,70 | 0,073 | 0,535 | 17,670
84,5 - 91 | 6,500 | -0,325 | 1,285 | 35,70 | 0,035 | 0,357 | 17,960
91 - 97,5 | 6,500 | -0,325 | 0,642 | 35,70 | 0,010 | 0,178 | 18,276
PELD= Menor Pressão + hfld + DN/2 + hfcavalete
PELD= 17,022 + 4,050 + (-5/2) + 2= 20,572 m.c.a.
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho D P= Variação de pressão DI= Diâmetro interno do tubo de PVC hfcavalete= perda de carga no cavalete de entrada de setor Trecho= entre linhas de emissores QUADRO 81 - Cálculo da linha de adução do módulo para a cultura do coco.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
2 a 1 | 100 | 5 | 9,635 | 48,1 | 150 | 4,477 | 1,47 | 19,972
1 - MB | 112 | 5,6 | 9,635 | 46,7 | 150 | 5,790 | 1,56 | 29,449
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 82 - Cálculo da pressão manométrica e potência do motor elétrico do módulo para a cultura do coco.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 40,84 | 0,45 | 2,00 | 2,00 | 1,36 | 46,65
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 46,65 | 9,63 | 52 | 3,20 | 1,20 | 3,84
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.2.3.3. Custo do sistema de irrigação para a cultura do coco A relação de materiais e o orçamento estão apresentados no Quadro 83, onde se observa que o custo final ficou em R$ 3.085,42 por ha. QUADRO 83 - Relação de material e custo do sistema de irrigação do módulo para a cultura do coco.
Quantidade | Descrição | R$/unit. | Total (R$)
A. Linha Lateral e Emissor
420 | Corpo do Microaspersor Multi - Função Normal pç | 0,87 | 366,52
420 | Estaca p/ Microtubo |  |  | pç | 0,40 | 166,60
420 | Conector 4mm p/ microtubo |  | pç | 0,11 | 47,60
650 | m Tubo PELBD 4mm |  |  | pç | 0,23 | 147,33
3250 | m Tubo PELBD 16mm |  | pç | 0,35 | 1.123,42
70 | Adaptador início de linha 16mm |  | pç | 0,68 | 47,60
70 | Anel de borracha |  |  | pç | 0,23 | 15,87
70 | Adaptador fim de linha 16mm |  | pç | 0,40 | 27,77
15 | União para tubo PELBD 16 mm |  | pç | 0,79 | 11,90
Total A | 1.954,60
B. Linhas de Derivação e Distribuição |  |  |  |
23 | Tubo PVC Irriga, 35mm, PN 40, JS | br | 6,80 | 156,42
13 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JS | br | 9,05 | 117,57
2 | Redução c/BS Irriga, 50mm x 35mm | pç | 5,94 | 11,87
2 | Cap Soldável Irriga 35mm |  | pç | 1,73 | 3,46
4 | Adesivo p/ PVC (75g) frasco | 1,96 | 7,83
2 | Lixa |  |  |  | pç | 1,15 | 2,30
Total B | 299,48
C. Linha de Adução |  |  |  |  |  |
18 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 40, JE | br | 9,05 | 162,82
20 | Tubo PVC Irriga, 50mm, PN 80, JE | br | 13,50 | 270,02
3 | Tê c/ derivação roscável 50 x 1,1/2" | pç | 2,51 | 7,52
1 | Luva roscável 1" |  |  | pç | 1,14 | 1,14
1 | Bucha de redução roscável 1,1/2" x 1" | pç | 1,67 | 1,67
2 | Adaptador soldável curto 32 mm x 1" | pç | 0,65 | 1,30
1,5 | tubo PVC soldável rígido 32 mm | m | 20,50 | 30,75
3 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 15,08
3 | Adaptador soldável curto 50mm x 1.1/2" | pç | 1,57 | 4,71
1 | Ventosa 1" c/ adaptador para tudo PVC | pç | 32,87 | 32,87
1 | Pasta Lubrificante (500 g) |  | balde | 14,42 | 14,42
Total C | 542,30
D. Cavalete |  |  |  |  |  |
4 | Curva 90G soldável 50mm |  | pç | 5,03 | 20,10
4 | Adaptador sold. curto B.R. p/ registro 50mmx1,1/2" pç | 1,57 | 6,28
2 | Registro de gaveta 1,1/2" PN20 |  | pç | 30,14 | 60,28
2 | Colar de tomada de pressão 50mmx3/4" | pç | 3,99 | 7,97
2 | Válvula TR pç | 1,28 | 2,56
1 | Tubo de PVC rígido soldável 50mm | br | 32,73 | 32,73
2 | Bucha de redução roscável 3/4"x 1/2" | pç | 0,29 | 0,58
2 | Válvula antivácuo 1/2" plástica |  | pç | 23,59 | 47,18
1 | Veda Rosca 18mmx 50m |  | pç | 5,05 | 5,05
1 | Manômetro Bourdon c/bico duplo Schrader | pç | 100,00 | 100,00
Total D | 282,74
E. Unidade de Bombeamento |  |  |  |  |
1 | Conjunto Moto-Bomba para vazão de 10,75 m³/h e pressão manométrica de 43,30 mca, 3500 rpm acoplado a motor elétrico trifásico de 4CV. | 833,37 | 833,37
1 | Conjunto de sucção para o moto-bomba de PVC 60 mm. | 106,66 | 106,66
1 | Conjunto de saída para o moto-bomba de PVC 50 mm. | 171,77 | 171,77
1 | Dispositivo de acionamento e proteção para motor elétrico trifásico de 4 CV, composto de: chave seccionadora NH c/ fusíveis; contator com relê bimetálico; caixa metálica. | 222,22 | 222,22
40 | m cabo autoflex 4,0 mm² |  |  | 0,69 | 27,61
Total E | 1.361,63
F. Outros
1 | Injetor de fertilizantes tipo Ventury 3/4" | pç | 256,67 | 256,67
1 | Filtro de tela, 150 mesh, 1 ½" |  | pç | 80,93 | 80,93
1 | Conjunto de conexões para injetor de fertilizantes | 38,89 | 38,89
1 | Kit reservatório 200 m³ |  |  | 1.353,61 | 1.353,61
Total F | 1.730,09
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) = | 6.170,84 |

Voltar | Sobe | Avançar