14.3.4. Sistema de Abastecimento do Setor Ciano Este sistema irá atender três propriedades, D13, D14 e D15, com tempo de funcionamento de 12 horas, e fornecimento de 22,7 m3/h. Nas Folhas 8 e 14 são apresentados os detalhes do Setor Ciano, onde se pode observar a distribuição das propriedades, das válvulas de segurança e da linha de adução. A captação de água será feita na barragem BA2, e conduzida até as propriedades através de uma linha de adução em PVC. Nos Detalhes 19B, 20C e 21 estão apresentados os detalhes do conjunto de bombeamento e das válvulas de segurança, enquanto que no Detalhe 23C estão apresentadas as peças e conexões das entradas das propriedades do Setor Ciano. A captação será realizada o mais próximo possível do ponto profundo da barragem. A linha de sucção irá percorrer por cima do talude até chegar no centro da barragem, onde será instalado a válvula de pé para sucção. O suprimento de energia elétrica para este sistema, será realizado através da construção de um ramal primário 13,8 kV, que partirá de um ramal de distribuição rural (RDR) localizado a 100 m do ponto de captação de água. 14.3.4.1. Dimensionamento do sistema de abastecimento do Setor Ciano No Quadro 140 estão apresentados os resultados do dimensionamento da linha de adução do sistema de abastecimento do Setor Ciano. No Quadro 141 estão apresentados os resultados de altura manométrica total e potência de motor elétrico, para atender uma bomba que apresente o rendimento indicado no quadro. QUADRO 140 - Cálculo da linha de adução do Setor Ciano.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
D15 - D14 | 7 | -0,488 | 22,7 | 70,4 | 150 | 0,24 | 1,62 | 6,79
D14 - F | 15,07 | -0,142 | 22,7 | 70,4 | 150 | 0,52 | 1,62 | 6,54
F – D13 | 102,3 | -1,87 | 22,7 | 70,4 | 150 | 3,50 | 1,62 | 6,91
D13 - E | 35,29 | 0,438 | 22,7 | 70,4 | 150 | 1,21 | 1,62 | 8,55
E - D | 34,89 | 0,454 | 22,7 | 70,4 | 150 | 1,19 | 1,62 | 10,20
D - C | 57,99 | -0,2 | 22,7 | 70,4 | 150 | 1,99 | 1,62 | 11,84
C - B | 59,42 | 0,231 | 22,7 | 70,4 | 150 | 2,04 | 1,62 | 13,63
B – A1 | 100,35 | 2,596 | 22,7 | 70,4 | 150 | 3,44 | 1,62 | 15,90
A1 - A | 100,35 | 2,596 | 22,7 | 70,4 | 150 | 3,44 | 1,62 | 21,93
A - MB | 70,23 | -0,878 | 22,7 | 70,4 | 150 | 2,41 | 1,62 | 27,96
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 141 - Cálculo da altura manométrica total e potência de motor elétrico do Setor Ciano.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 29,49 | 0,42 | 0,78 | 3,00 | 1,68 | 35,38
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 35,38 | 22,7 | 58,5 | 5,08 | 1,15 | 5,85
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.3.4.2. Custo do sistema de abastecimento do Setor Ciano. No Quadro 142 estão descritos os materiais e os custos para o sistema de abastecimento deste setor. QUADRO 142 - Relação e custo de materiais do sistema de abastecimento do Setor Ciano.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
A. Linha de Adução
137 | Tubo PVC Irriga, 75mm x 6m, PN80, JE | br | 51,68 | 7.080,16
2 | Tubo AG, 3" x 2m, Flangeado |  |  | br | 54,49 | 108,98
2 | Tubo AG, 2" x 6m, Flangeado |  |  | br | 79,63 | 159,26
10 | Luva PVC 75mm JE |  |  |  | pç | 7,65 | 76,50
1 | Curva 60G AG flange 3" | pç | 51,69 | 51,69
5 | Curva 30G AG flange 3" | pç | 41,91 | 209,55
18 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 1.560,78
6 | Redução AG Flange 4" x 3" |  |  | pç | 32,13 | 192,78
14 | Redução c/BS PVC 100 x 75mm | pç | 5,52 | 77,28
3 | Luva cônica concêntrica c/rosca 3"x2" | pç | 43,31 | 129,93
3 | Luva galvanizada 2" |  |  |  | pç | 6,30 | 18,90
4 | Tê AG Flangeado 3" |  |  |  | pç | 72,65 | 290,60
1 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 75mm | pç | 568,69 | 568,69
2 | Válvula Ventosa Combinada 2" |  |  | pç | 423,16 | 846,32
2 | Adesivo p/PVC (175g) | balde | 4,62 | 9,24
5 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 72,10
3 | Solução Limpadora (1000cm3) |  |  | balde | 18,36 | 55,08
7 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 8,96
Total A R$ | 11.516,80
B. Cavalete de entrada do lote |  |  |  |  |  |
4 | Tê c/BS Irriga 75mm |  |  |  | pç | 36,22 | 144,88
6 | Tubo PVC Irriga 75mm x 6m PN 80 JE | br | 51,68 | 310,08
4 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 346,84
4 | Redução AG Flange 4" x 3" |  |  | pç | 32,13 | 128,52
4 | Redução c/BS PVC 100 x 75mm | pç | 5,52 | 22,08
6 | Curva 60G AG Flange 3" | pç | 51,69 | 310,14
6 | Curva 30G AG Flange 3" | pç | 41,91 | 251,46
3 | Tubo AG, 3"x 6m, Flangeado |  |  | br | 65,66 | 196,98
6 | Luva cônica concêntrica 3" x 2" c/ rosca |  | pç | 39,00 | 234,00
6 | Curva 90G galvanizada 2" | pç | 19,28 | 115,68
6 | Tubo ferro galv. 2"c/rosca nas extremidades 2m | pç | 42,88 | 257,28
9 | Tubo ferro galv. 2"c/rosca nas extremidades 0,5m | pç | 10,72 | 96,48
6 | Luva galvanizada 2" |  |  |  | pç | 6,30 | 37,80
3 | Válvula sustentadora elétrica rosca 2" | pç | 652,42 | 1.957,26
3 | Válv. volumétrica reg. de pres. 2" rosca (25 m3/h) | pç | 1.662,12 | 4.986,36
1 | Adesivo p/PVC (175g) | pç | 4,62 | 4,62
0,5 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 7,21
0,3 | Solução Limpadora (1000cm3) |  |  | balde | 18,36 | 5,51
1 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 1,28
Total B R$ | 9.414,46
C. Bombeamento |  |  |  |  |  |  |
C.1.Conjunto de saída de AG 3", composto de:
1 | Luva cônica concêntrica c/ rosca 75 x 50mm | pç | 60,52 | 60,52
1 | Válvula p/ controle de bomba, c/solenóide e registro agulha p/ partida lenta de moto-bomba 2". | pç | 504,87 | 504,87
3 | Curva 60G AG flange 3" | pç | 51,69 | 155,07
3 | Curva 30G AG flange 3" | pç | 41,91 | 125,73
2 | Tubo AG flangeado 3"x1m | pç | 37,72 | 75,44
3 | Tubo AG flangeado 3"x2m | pç | 46,10 | 138,30
1 | Válvula de retenção c/ by pass 3" | pç | 437,53 | 437,53
2 | Tê AG Flangeado 3" |  |  |  | pç | 72,65 | 145,30
1 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 75mm | pç | 568,69 | 568,69
3 | Luva cônica concêntrica c/rosca 3"x2" | pç | 39,12 | 117,36
1 | Luva galvanizada 2" |  |  |  | pç | 6,30 | 6,30
1 | Válvula de Alívio rápido 2" | pç | 539,80 | 539,80
1 | Redução AG Flange 4" x 3" |  |  | pç | 32,13 | 32,13
1 | Redução c/BS PVC 100 x 75mm | pç | 5,52 | 5,52
1 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 86,71
Total C.1. R$ | 2.999,27
C.2.Conjunto de sucção de AG 4", composto de:
1 | Luva cônica excêntrica c/ rosca 4" x 2" | pç | 43,31 | 43,31
2 | Curva 60G AG flange 4" | pç | 60,07 | 120,14
2 | Curva 30G AG flange 4" | pç | 47,50 | 95,00
2 | Tubo AG flangeado 4"x1m | pç | 41,91 | 83,82
2 | Tubo AG flangeado 4"x2m |  | pç | 54,48 | 108,96
13 | Tubo AG flangeado 4"x6m | br | 79,63 | 1.035,19
1 | Válvula de pé Flange para sucção 4" | pç | 124,59 | 124,59
Total C.2. R$ | 1.611,01
C.3.Conjunto moto-bomba
1 | Conjunto moto-bomba para vazão de 22,70 m3/h e pressão manométrica de 35,38 mca, acoplado a motor elétrico trifásico de 6 CV, 220 V. | unid. | 880,00 | 880,00
1 | Quadro de acionamento automático e proteção p/ motor elétrico trifásico de 6CV, 220V. | unid | 826,98 | 826,98
Total C.3.R$ | 1.706,98
C.4. Automação |  |  |  |  |  |  |
130 | Cabo PP 1kV 3 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,69 | 89,70
1030 | Cabo PP 1kV 2 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,55 | 566,50
1 | Painel para controle de válvulas solenóide de 220V, 4 estações. | unid. | 838,67 | 838,67
Total C.4.R$ | 1.494,87
Total C R$ | 7.812,13
D. Construções |  |  |  |  |  |  |
7,5 | Casa moto-bomba |  |  |  | m2 | 293,33 | 2.199,98
47 | Abertura de valetas e fechamento de valetas | hora/maq. | 40,00 | 1.880,00
Total D R$ | 4.079,98
E. Suprimento de energia elétrica
1 | Ramal primário 13,8kV, c/ postes de concreto, cabo e transformador de distribuição trifásico 15 kva. | conj. | 7.666,00 | 7.666,00
Total E R$ | 7.666,00
TOTAL GERAL= R$ | 40.489,37 |
14.3.4.3. Cronograma de Execução No Quadro 143 é apresentado o cronograma de execução das obras para instalação do sistema de abastecimento do Setor Ciano. QUADRO 143 - Cronograma de instalação do sistema de abastecimento do Setor Ciano.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
Instalação de canteiro de obras | xxxx |  |  |  |  |
Demarcação e construção da barragem BA2 | xxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx |
Fornecimento de energia elétrica |  |  |  | xxxx | xxxxx |
Construção da casa de bombeamento |  |  |  |  | xxx |
Demarcação de valetas da linha de adução |  |  |  | xx | xxx |
Abertura das valetas da linha de adução |  |  |  |  | xxxx |
Instalação da linha de adução |  |  |  |  | xxxx |
Testes de operação |  |  |  |  |  | xx |
Fechamento de valetas e limpeza da área |  |  |  |  | xx | xx
Relatório de Entrega Técnica |  |  |  |  |  | xx

Volta | Sobe | Avançar