14.3.5. Sistema de Abastecimento do Setor Magenta As propriedades que serão atendidas por este sistema são as D17, D18, D19, D20, D21, D22, com tempo de funcionamento de 12 horas, e fornecimento de 45,4 m3/h. O esquema do Setor Magenta esta apresentado nas Folhas 8 e 14 onde se pode observar a linha de adução, as propriedades e as válvulas de segurança. O sistema irá captar água na barragem BA3 e conduzirá a água até as propriedades por meio de tubos de PVC enterradas. As peças e equipamentos a serem utilizados no conjunto de bombeamento, nas válvulas de segurança e nos cavaletes de entrada das propriedades do Setor Magenta estão apresentados nos Detalhes 19A, 20D, 21 e 23A . Assim como, no setor ciano a linha de sucção percorrerá a “crista” da barragem até chegar ao seu centro, onde será instalado a válvula de pé com crivo para sucção. O suprimento de energia elétrica para este sistema, será realizado através da construção de um ramal primário 13,8 kV, que partirá de um ramal de distribuição rural (RDR) localizado a 250 m do ponto de captação de água. 14.3.5.1. Dimensionamento do sistema de abastecimento do Setor Magenta Os resultados de perda de carga, desnível, velocidade e pressão no ponto de projeto estão apresentados no Quadro 144. No Quadro 145 estão apresentados os resultados de altura manométrica total e potência de motor elétrico, para atender uma bomba que apresente o rendimento indicado no quadro. QUADRO 144 - Cálculo da linha de adução do Setor Magenta.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
D22-D21 | 140,17 | -5,556 | 45,4 | 94,4 | 150 | 4,15 | 1,80 | 10,73
D21-D20 | 96,36 | -6,55 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,86 | 1,80 | 9,33
D20-D19 | 82,35 | -1,124 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,44 | 1,80 | 5,63
D19-D18 | 89,36 | -0,216 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,65 | 1,80 | 6,95
D18-D17 | 7 | -0,016 | 45,4 | 94,4 | 150 | 0,21 | 1,80 | 9,38
D17 - I1 | 82,94 | 2,149 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,46 | 1,80 | 9,57
I1 – I2 | 82,93 | 2,149 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,46 | 1,80 | 14,18
I2 – I3 | 82,94 | 2,149 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,46 | 1,80 | 18,78
I3 - I | 82,93 | 2,149 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,46 | 1,80 | 23,39
I - MB | 100 | 9,167 | 45,4 | 94,4 | 150 | 2,96 | 1,80 | 28,00
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 145 - Cálculo da altura manométrica total e potência de motor elétrico do Setor Magenta.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 40,13 | 0,53 | 0,68 | 3,00 | 2,22 | 46,56
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 46,56 | 45,4 | 64 | 12,23 | 1,15 | 14,07
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.3.5.2. Custo do sistema de abastecimento do Setor Magenta No Quadro 146 estão descritos os materiais e os custos para o sistema de abastecimento deste setor. QUADRO 146 - Relação e custo de materiais do sistema de abastecimento do Setor Magenta.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
A. Linha de Adução
155 | Tubo PVC Irriga, 100mm x 6m, PN80, JE | br | 51,68 | 8.010,40
1 | Tubo AG, 4" x 2m, Flangeado |  |  | br | 54,49 | 54,49
4 | Tubo AG, 4" x 6m, Flangeado |  |  | br | 79,63 | 318,52
10 | Luva PVC 100mm JE | pç | 7,65 | 76,50
1 | Curva 45G PVC c/BS Irriga 100mm | pç | 26,25 | 26,25
4 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 346,84
1 | Luva cônica concêntrica c/rosca 4"x2" | pç | 43,31 | 43,31
1 | Luva galvanizada 2" | pç | 6,30 | 6,30
2 | Tê AG Flangeado 4" | pç | 86,62 | 173,24
1 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 100mm | pç | 807,42 | 807,42
1 | Válvula Ventosa Combinada 2" | pç | 423,16 | 423,16
0,5 | Adesivo p/PVC (175g) | balde | 4,62 | 2,31
6 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 86,52
3 | Solução Limpadora (1000cm3) | balde | 18,36 | 55,08
8 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 10,24
Total A R$ | 10.440,58
B. Cavalete de entrada do lote |  |  |  |  |  |
6 | Tê c/BS Irriga 100mm | pç | 36,22 | 217,32
12 | Tubo PVC Irriga 100mm x 6m PN 80 JE | br | 51,68 | 620,16
6 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 520,26
6 | Curva 60G AG Flange 4" | pç | 60,07 | 360,42
6 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 285,00
18 | Curva 60G AG Flange 3" | pç | 51,69 | 930,42
18 | Curva 30G AG Flange 3" | pç | 41,91 | 754,38
6 | Redução AG Flangeado 4"x3" |  |  | pç | 32,13 | 192,78
12 | Tubo AG, 3"x 2m, Flangeado |  |  | pç | 46,10 | 553,20
6 | Tubo AG, 3"x 6m, Flangeado |  |  | br | 65,66 | 393,96
6 | Válvula sustentadora elétrica flange 3" | pç | 1.211,65 | 7.269,90
6 | Válv. volumétrica reg. de pres. 3" flange (50 m3/h) | pç | 2.652,42 | 15.914,52
0,5 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 7,21
0,4 | Solução Limpadora (1000cm3) | balde | 18,36 | 7,34
1 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 1,28
Total B R$ | 28.028,15
C. Bombeamento |  |  |  |  |  |  |
C.1.Conjunto de saída de AG 4", composto de:
1 | Luva cônica concêntrica c/ rosca 4" x 2" |  | pç | 144,80 | 144,80
1 | Válvula p/ controle de bomba, c/solenóide e registro agulha p/ partida lenta de moto-bomba 3" | pç | 1.064,06 | 1.064,06
1 | Válvula antecipadora de onda 3" | pç | 3.641,98 | 3.641,98
2 | Redução AG Flangeado 4"x3" |  |  | pç | 32,13 | 64,26
2 | Luva cônica concêntrica flange 4"x3" | pç | 85,22 | 170,44
3 | Curva 60G AG flange 4" | pç | 60,07 | 180,21
3 | Curva 30G AG flange 4" | pç | 47,50 | 142,50
2 | Tubo AG flangeado 4"x1m | pç | 41,91 | 83,82
3 | Tubo AG flangeado 4"x2m | pç | 54,48 | 163,44
1 | Válvula de retenção c/ by pass 4" | pç | 469,40 | 469,40
2 | Tê AG Flangeado 4" | pç | 86,62 | 173,24
1 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 100mm | pç | 807,42 | 807,42
1 | Luva cônica excêntrica c/rosca 4"x2" | pç | 43,31 | 43,31
1 | Luva galvanizada 2" | pç | 6,30 | 6,30
1 | Válvula de Alívio 2" |  |  |  | pç | 539,80 | 539,80
1 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm |  | pç | 86,71 | 86,71
Total C.1. R$ | 7.781,69
C.2.Conjunto de sucção de AG 5", composto de:
1 | Luva cônica excêntrica c/rosca 125 x 65mm | pç | 60,35 | 60,35
2 | Curva 60G AG flange 5" | pç | 67,06 | 134,12
2 | Curva 30G AG flange 5" | pç | 55,88 | 111,76
2 | Tubo AG flangeado 5"x1m | pç | 58,68 | 117,36
2 | Tubo AG flangeado 5"x2m | pç | 84,42 | 168,84
8 | Tubo AG flangeado 5"x6m | Br | 106,18 | 849,44
1 | Válvula de pé Flange para sucção 5" | pç | 157,92 | 157,92
Total C.2. R$ | 1.599,79
C.3.Conjunto moto-bomba
1 | Conjunto moto-bomba para vazão de 45,4 m3/h e pressão manométrica de 46,56 mca, acoplado a motor elétrico trifásico de 15CV, 220V. | unid. | 1.380,00 | 1.380,00
1 | Quadro de acionamento automático e proteção p/ motor elétrico trifásico de 15 CV, 220V. | unid. | 1.153,75 | 1.153,75
Total C.3.R$ | 2.533,75
C.4. Automação |  |  |  |  |  |  |
580 | Cabo PP 1kV 4 x 1,00 mm2 |  |  | m | 1,26 | 730,80
210 | Cabo PP 1kV 3 x 0,75 mm2 |  |  | m | 0,85 | 178,50
260 | Cabo PP 1kV 2 x 0,75 mm2 |  |  | m | 0,67 | 174,20
480 | Cabo PP 1kV 3 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,69 | 331,20
20 | Cabo PP 1kV 2 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,55 | 11,00
1 | Painel para controle de válvulas solenóide de 220V, 6 estações. | unid. | 838,67 | 838,67
Total C.4.R$ | 2.264,37
Total C R$ | 14.179,60
D. Construções |  |  |  |  |  |  |
7,5 | Casa moto-bomba |  |  |  | m2 | 293,33 | 2.199,98
73 | Abertura e fechamento de valetas | hora/maq. | 40,00 | 2.920,00
Total D R$ | 5.119,98
E. Suprimento de energia elétrica
1 | Ramal primário 13,8kV, c/ postes de concreto, cabo e transformador de distribuição trifásico 15 kva. | conj. | 8.666,70 | 8.666,70
Total E R$ | 8.666,70
TOTAL GERAL= R$ | 66.435,01 |
14.3.5.3. Cronograma de Execução No Quadro 147 está apresentado o cronograma de execução das obras para instalação do sistema de abastecimento do Setor Magenta. QUADRO 147 - Cronograma de instalação do sistema de abastecimento do Setor Magenta.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
Instalação de canteiro de obras | xxxx |  |  |  |  |
Demarcação e construção da barragem BA2 | xxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx |
Fornecimento de energia elétrica |  |  |  | xxxx | xxxxx |
Construção da casa de bombeamento |  |  |  |  | xxx |
Demarcação de valetas da linha de adução |  |  |  | xx | xxx |
Abertura das valetas da linha de adução |  |  |  |  | xxxx |
Instalação da linha de adução |  |  |  |  | xxxx |
Testes de operação |  |  |  |  |  | xx |
Fechamento de valetas e limpeza da área |  |  |  |  | xx | xx
Relatório de Entrega Técnica |  |  |  |  |  | xx

Voltar | Sobe | Avançar