14.3.3. Sistema de Abastecimento do Setor Azul O Setor Azul irá englobar as propriedades E70, E71, E72, E73, que serão atendidas pelo sistema de abastecimento durante 12 horas por dia, com fornecimento de 30,27 m3/h. O esquema do setor Azul está apresentado nas Folhas 8 e 14, onde se pode observar a distribuição da linha de adução, das válvulas de segurança e das propriedades atendidas pelo sistema. A captação de água será feita na barragem BA8, e conduzida até as propriedades através de uma linha de adução em PVC. Os detalhes do conjunto de bombeamento, das válvulas de segurança e do ponto de derivação da linha de adução estão apresentados nos Detalhes 19B, 20B, 21 e 22 . No Detalhe 23B é apresentada as peças e equipamentos que compõem o cavalete da entrada das propriedades do Setor Azul. A captação será realizada o mais próximo possível do ponto profundo da barragem. A linha de sucção irá percorrer por cima do talude até chegar no centro da barragem, onde será instalado a válvula de pé para sucção. O suprimento de energia elétrica para este sistema, será realizado através da construção de um ramal primário 13,8 kV, que partirá de um ramal de distribuição rural (RDR) localizado a 350 m do ponto de captação de água. 14.3.3.1. Dimensionamento do sistema de abastecimento do Setor Azul Os resultados de perda de carga, desnível, velocidade e pressão no ponto de projeto estão apresentados no Quadro 136. No Quadro 137 estão apresentados os resultados de altura manométrica total e potência de motor elétrico, para atender uma bomba que apresente o rendimento indicado no quadro. QUADRO 136 - Cálculo da linha de adução do Setor Azul.
Trecho | L (m) | DN (m) | Q (m3/h) | DI (mm) | C | hf (mca) | V (m/s) | PP (mca)
E70 -D | 75,16 | -0,094 | 30,27 | 94,4 | 150 | 1,05 | 1,20 | 4,047
D - C | 122,87 | 5,183 | 30,27 | 94,4 | 150 | 1,72 | 1,20 | 5,004
C – E71 | 36,41 | 1,547 | 30,27 | 94,4 | 150 | 0,51 | 1,20 | 11,906
E71 - B | 62,31 | 0,452 | 30,27 | 94,4 | 150 | 0,87 | 1,20 | 13,962
E73 - G | 124,86 | -1,006 | 30,27 | 94,4 | 150 | 1,75 | 1,20 | 12,534
G - F | 133,26 | -1,722 | 30,27 | 94,4 | 150 | 1,86 | 1,20 | 13,274
F – E72 | 85,94 | -0,416 | 30,27 | 94,4 | 150 | 1,20 | 1,20 | 13,416
E72 – E | 50,47 | -0,314 | 30,27 | 94,4 | 150 | 0,71 | 1,20 | 14,201
E - B | 164,59 | -1,61 | 30,27 | 94,4 | 150 | 2,30 | 1,20 | 14,593
B - A | 120,85 | 5,821 | 30,27 | 94,4 | 150 | 1,69 | 1,20 | 15,285
A - MB | 121,85 | 5,582 | 30,27 | 94,4 | 150 | 1,70 | 1,20 | 22,796
Obs: L= comprimento do trecho DN= Diferença de nível Q= Vazão no trecho hf= perda de carga no trecho V= velocidade da água no trecho PP= Pressão no ponto DI= Diâmetro interno do tubo de PVC C= Coeficiente C de materiais Trecho= entre cavaletes e/ou pontos de projeto QUADRO 137 - Cálculo da altura manométrica total e potência de motor elétrico do Setor Azul.
| PEMB (mca) | hfSC(mca) | hf SD(mca) | AS (m) | hf L (mca) | Total(mca)
AM | 30,08 | 0,25 | 0,62 | 3,00 | 1,70 | 35,65
| AMT(mca) | Q(m3/h) | R (%) | PE (CV) | FS | PM (CV)
Motor | 35,65 | 30,27 | 66 | 6,05 | 1,15 | 6,96
Obs: PEMB= Pressão na entrada da moto-bomba hfSD= perda de carga na saída da moto-bomba HfSC= perda de carga na sucção da moto-bomba AS= altura de sucção hfL= perda de carga localizada AMT= altura manométrica total Q= vazão R= rendimento PE= Potência no eixo da moto-bomba FS= Fator de serviço PM= Potência do motor 14.3.2.2. Custo do sistema de abastecimento do Setor Azul No Quadro 138 estão descritos os materiais e os custos para o sistema de abastecimento deste setor. QUADRO 138 - Relação e custo de materiais do sistema de abastecimento do Setor Azul.
Quantidade | Descrição | Unidade | R$/unit. | R$/total
A. Linha de Adução
201 | Tubo PVC Irriga, 100mm x 6m, PN80, JE | Br | 51,68 | 10.387,68
3 | Tubo AG, 4" x 2m, Flangeado | Br | 54,49 | 163,47
4 | Tubo AG, 4" x 6m, Flangeado | Br | 79,63 | 318,52
3 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 142,50
10 | Luva PVC 100mm JE | pç | 7,65 | 76,50
13 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm | pç | 86,71 | 1.127,23
3 | Luva cônica concêntrica c/rosca 4"x2" | pç | 43,31 | 129,93
3 | Luva galvanizada 2" | pç | 6,30 | 18,90
5 | Tê AG Flangeado 4" | pç | 86,62 | 433,10
1 | Válvula de retenção c/ by pass 4" | pç | 469,40 | 469,40
2 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 100mm | pç | 807,42 | 1.614,84
2 | Válvula Ventosa Combinada 2" | pç | 423,16 | 846,32
1 | Válvula de Alívio 2" | pç | 539,80 | 539,80
7 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 100,94
4 | Solução Limpadora (1000cm3) | balde | 18,36 | 73,44
10 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 12,80
Total A R$ | 16.455,37
B. Cavalete de entrada do lote
4 | Tê c/BS Irriga 100mm | pç | 36,22 | 144,88
8 | Tubo PVC Irriga 100mm x 6m PN 80 JE | Br | 51,68 | 413,44
4 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm | pç | 86,71 | 346,84
4 | Curva 60G AG Flange 4" | pç | 60,07 | 240,28
4 | Curva 30G AG Flange 4" | pç | 47,50 | 190,00
12 | Curva 60G AG Flange 3" | pç | 51,69 | 620,28
12 | Curva 30G AG Flange 3" | pç | 41,91 | 502,92
4 | Redução AG Flangeado 4"x3" | pç | 32,13 | 128,52
4 | Tubo AG, 3"x 6m, Flangeado |  |  | Br | 65,66 | 262,64
4 | Luva cônica concêntrica 3" x 2" c/ rosca |  | pç | 39,12 | 156,48
4 | Luva cônica concêntrica 4" x 2" c/ rosca |  | pç | 43,31 | 173,24
8 | Curva 90G galvanizada 2" | pç | 19,28 | 154,24
8 | Tubo ferro galv. 2"c/rosca nas extremidades 2m | pç | 42,88 | 343,04
12 | Tubo ferro galv. 2"c/rosca nas extremidades 0,5m | pç | 10,72 | 128,64
8 | Luva galvanizada 2" | pç | 6,30 | 50,40
4 | Válvula sustentadora elétrica rosca 2" | pç | 652,42 | 2.609,68
4 | Válv. volumétrica reg. de pres. 2" rosca (35 m3/h) | pç | 1.662,12 | 6.648,48
0,5 | Pasta Lubrificante (500g) | frasco | 14,42 | 7,21
0,3 | Solução Limpadora (1000cm3) | balde | 18,36 | 5,51
1 | Lixa n.100 | pç | 1,28 | 1,28
Total B R$ | 13.128,00
C. Bombeamento |  |  |  |  |  |  |
C.1.Conjunto de saída de AG 3", composto de:
1 | Luva cônica concêntrica c/rosca 75 x 50mm | pç | 60,52 | 60,52
1 | Válvula p/ controle de bomba, c/solenóide e registro agulha p/ partida lenta de moto-bomba 2". | pç | 504,84 | 504,84
3 | Curva 60G AG flange 3" | pç | 51,69 | 155,07
3 | Curva 30G AG flange 3" | pç | 41,91 | 125,73
2 | Tubo AG flangeado 3"x1m | pç | 37,72 | 75,44
3 | Tubo AG flangeado 3"x2m | pç | 46,10 | 138,30
1 | Válvula de retenção c/ by pass 3" | pç | 437,53 | 437,53
2 | Tê AG Flangeado 3" | pç | 72,64 | 145,28
1 | Registro Gaveta Chata c/ flange e volante 75mm | pç | 568,69 | 568,69
3 | Luva cônica concêntrica c/rosca 3"x2" | pç | 39,12 | 117,36
1 | Luva galvanizada 2" | pç | 6,30 | 6,30
1 | Válvula de Alívio 2" | pç | 539,80 | 539,80
1 | Redução AG Flangeado 4" x 3" | pç | 32,13 | 32,13
1 | Extremidade bolsa/flange Defofo 100mm | pç | 86,71 | 86,71
Total C.1. R$ | 2.993,70
C.2.Conjunto de sucção de AG 4", composto de:
1 | Luva cônica excêntrica c/rosca 4" x 2.1/2" | pç | 51,70 | 51,70
1 | Luva cônica concêntrica flange 4"x3" | pç | 88,01 | 88,01
2 | Curva 60G AG flange 4" | pç | 60,07 | 120,14
2 | Curva 30G AG flange 4" | pç | 47,50 | 95,00
2 | Tubo AG flangeado 4"x1m | pç | 41,91 | 83,82
2 | Tubo AG flangeado 4"x2m | pç | 54,48 | 108,96
15 | Tubo AG flangeado 4"x6m | br | 79,63 | 1.194,45
1 | Válvula de pé Flange para sucção 4" | pç | 124,59 | 124,59
Total C.2. R$ | 1.866,67
C.3.Conjunto moto-bomba
1 | Conjunto moto-bomba para vazão de 30,27 m3/h e pressão manométrica de 35,65 mca,acoplado a motor trifásico de 7,5 CV, 220V. | unid. | 971,00 | 971,00
1 | Quandro de acionamento automático e proteção p/ motor elétrico trifásico de 7,5 CV. | conj. | 903,65 | 903,65
Total C.3.R$ | 1.874,65
C.4. Automação |  |  |  |  |  |  |
240 | Cabo PP 1kV 3 x 0,75 mm2 |  |  | m | 0,85 | 204,00
650 | Cabo PP 1kV 2 x 0,75 mm2 |  |  | m | 0,67 | 435,50
340 | Cabo PP 1kV 3 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,69 | 234,60
270 | Cabo PP 1kV 2 x 0,50 mm2 |  |  | m | 0,55 | 148,50
1 | Painel para controle de válvulas solenóide de 220V, 4 estações. | unid. | 838,67 | 838,67
Total C.4.R$ | 1.861,27
Total C R$ | 8.596,29
D. Construções |  |  |  |  |  |  |
7,5 | Casa moto-bomba |  |  |  | m2 | 293,33 | 2.199,98
93 | Abertura e fechamento de valetas | hora/maq. | 40,00 | 3.720,00
Total D R$ | 5.919,98
E. Suprimento de energia elétrica
1 | Ramal primário 13,8kV, c/ postes de concreto, cabo e transformador de distribuição trifásico 15 kva. | conj. | 9.333,00 | 9.333,00
Total E R$ | 9.333,00
TOTAL GERAL= R$ | 53.432,64 |
14.3.3.3. Cronograma de Execução No Quadro 139 esta apresentado o cronograma de execução das obras para instalação do sistema de abastecimento do Setor Azul. QUADRO 139 - Cronograma de instalação do sistema de abastecimento do Setor Azul.
Descrição | Dias
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
Instalação de canteiro de obras | xxxx |  |  |  |  |  |
Demarcação e construção da barragem BA8 | xxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
Fornecimento de energia elétrica |  |  |  |  | xxxxxx | xxx |
Construção da casa de bombeamento |  |  |  |  | x | xx |
Demarcação de valetas da linha de adução |  |  |  |  | xxxx | x |
Abertura das valetas da linha de adução |  |  |  |  | x | xxx |
Instalação da linha de adução |  |  |  |  | x | xxx |
Testes de operação |  |  |  |  |  |  | xx |
Fechamento de valetas e limpeza da área |  |  |  |  |  | xxxx |
Relatório de Entrega Técnica |  |  |  |  |  | x | x

Voltar | Sobe | Avançar