DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-13
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 25-65 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 65-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
30-60 | 73 | 6 | 21 | Média
70-150 | 71 | 6 | 23 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 517.620m Coord. N: 7.745.874m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 2% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-14
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 20-55 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 55-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
25-55 | 73 | 6 | 21 | Média
60-150 | 69 | 6 | 25 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 520.450m Coord. N: 7.747.087m Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 8% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pasto sujo Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-15
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/E | 20-50 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt1 | 50-80 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 80-160 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 83 | 6 | 11 | Arenosa
25-50 | 85 | 6 | 9 | Arenosa
55-75 | 66 | 5 | 29 | Média
80-160 | 68 | 5 | 27 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 521.210m Coord. N: 7.743.400m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 2% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-16
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-40 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 40-75 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 75-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-40 | 77 | 10 | 13 | Arenosa
45-75 | 60 | 6 | 34 | Média
80-120 | 66 | 8 | 26 | Média
classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 519.466m Coord. N: 7.742.172m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 2% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Mata Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-17
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/E | 25-45 | 5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt1 | 45-60 | - | - | -
Bt2 | 60-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 82 | 6 | 12 | Arenosa
30-45 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
60-120 | 68 | 7 | 25 | Média
classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo distrófico, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 518.522m Coord. N: 7.744.165m Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa uniforme Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 8% Litologia: Arenitos finos a muito finos, amarelados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar e sulcos DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-18
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 2,5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | - | - | - | -
Bt | 80-200 | 2,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 78 | 8 | 14 | Arenosa
170-200 | 72 | 4 | 24 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 520.250m Coord. N: 7.748.000m (corte de barranco) Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 9% Litologia: Arenitos finos a muito finos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-19
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-35 | 10R 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt1 | 35-55 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 55-150 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-35 | 80 | 6 | 14 | Arenosa
35-55 | 69 | 7 | 24 | Média
60-120 | 76 | 6 | 18 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 520.355m Coord. N: 7.749.650m (Fazenda Azem) Situação: Topo colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 1 - 2% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-20
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt/Ap | 25-50 | 5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 50-110 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 7 | 12 | Arenosa
25-50 | 79 | 8 | 13 | Arenosa
50-120 | 69 | 9 | 22 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 519.000m Coord. N: 7.748.000m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 1 - 2% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-21
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A1 | 0,0-25 | 5YR 3/3 | Média | Não plástica e pegajosa
A2 | 25-45 | 5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt1 | 45-75 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 75-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 75 | 8 | 18 | Média
25-45 | 75 | 8 | 17 | Média
50-75 | 72 | 8 | 20 | Média
80-120 | 69 | 7 | 24 | Média
Classificação Pedológica: Latossolo Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura média Localização: Coord. E: 526.600m Coord. N: 7.744.900m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 1 – 2% Litologia: Arenitos finos avermelhados Formação Geológica: Adamantina Uso do Solo: Mata Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÕES MORFOLÓGICAS DO PODZÓLICO VERMELHO ESCURO PERFIL P606 Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, distrófico e álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média. Localização: Coordenadas norte 523.420 m e leste 7.747.370 m. Situação: Topo de encosta de colina média a ampla, convexa e uniforme. Declividade: 2%. Relevo regional/local: Suave ondulado/suave ondulado Cobertura vegetal atual/primário: Pastagem/cerradão Litologia/Formação geológica: Arenitos lamíticos/Adamantina Pedregosidade: Ausente Rochosidade: Ausente Erosão: laminar Descrição Morfológica dos Horizontes Pedológicos HORIZONTE Ap: profundidade entre 0 a 30 cm; transição abrupta e plana com o horizonte Bt/Ap; cor 7,5YR 4/6; textura arenosa; estrutura deformada; consistência úmida solto; consistência molhada não plástica e não pegajosa; muitos poros muito pequenos a pequenos; muitas raízes finas; e drenagem moderada. HORIZONTE Bt/Ap: profundidade entre 30 a 55 cm; transição difusa e plana com o horizonte Bt; cor 2,5YR 3/6; textura arenosa; estrutura sub angular a angular, pequenos e muito pequenos, fraca; consistência úmida friável; consistência molhada não plástica e não pegajosa; muitos poros muito pequenos a pequenos; raízes muito finas e finas, comuns; e drenagem acentuada. HORIZONTE Bt: profundidade entre 55 a 150+ cm; cor 10R 3/6; textura média; estrutura angular, muito pequenos, fraca; consistência úmida muito friável; consistência molhada não plástica e pouco pegajosa; muitos poros muito pequenos a pequenos; poucas raízes muito finas e finas; e drenagem acentuada. PERFIL P607 Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, distrófico e álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média. Localização: Coordenadas norte 518.923 m e leste 7.748.179 m. Situação: Topo de encosta de colina média a ampla, convexa e uniforme. Declividade: 2%. Relevo regional/local: Suave ondulado/suave ondulado Cobertura vegetal atual/primário: Pastagem/cerradão Litologia/Formação geológica: Arenitos lamíticos/Adamantina Pedregosidade: Ausente Rochosidade: Ausente Erosão: laminar Descrição Morfológica dos Horizontes Pedológicos HORIZONTE Ap: profundidade entre 0 a 25 cm; transição gradual e plana com o horizonte Bt/Ap; cor 5YR 4/4; textura arenosa; estrutura deformada; consistência úmida firme; consistência molhada não plástica e não pegajosa; poros muito pequenos a pequenos, comuns; muitas raízes finas; e drenagem moderada. HORIZONTE Bt/Ap: profundidade entre 25 a 50 cm; transição difusa e plana com o horizonte Bt; cor 5YR 4/6; textura arenosa; estrutura angular, pequenos e muito pequenos, moderada a forte; consistência úmida firme; consistência molhada não plástica e não pegajosa; muitos poros muito pequenos e poros pequenos, comuns; poucas raízes muito finas e finas; e drenagem moderada a acentuada. HORIZONTE Bt: profundidade entre 55 a 150+ cm; cor 2,5YR 3/6; textura média; estrutura angular, pequenos, fraca; consistência úmida friável; consistência molhada não plástica e pouco pegajosa; muitos poros muito pequenos e pequenos; poucas raízes muito finas e finas; e drenagem acentuada.

Voltar | Sobe