DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-13

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 25-65 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 65-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
30-60 | 73 | 6 | 21 | Média
70-150 | 71 | 6 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 517.620m Coord. N: 7.745.874m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-14

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 20-55 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 55-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
25-55 | 73 | 6 | 21 | Média
60-150 | 69 | 6 | 25 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 520.450m Coord. N: 7.747.087m

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 8%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pasto sujo

Processos Erosivos: Laminar