ANEXOS

DESCRICÕES MORFOLÓGICAS DOS SOLOS

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-1

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-25 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 25-50 | 2,5YR ¾ | Média | Não plástica e ligeiramente pegajosa
Bt1 | 50-110 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 110-160 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-10 | 79 | 8 | 13 | Arenosa
25-45 | 75 | 8 | 17 | Média
60-110 | 72 | 6 | 23 | Média
110-160 | 69 | 10 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A moderado, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 524.320m Coord. N: 7.744.570m

Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 4 - 5%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-2

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-50 | 2,5YR ¾ | Média | Não plástica e pegajosa
Bt1 | 50-80 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 80-160 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 81 | 9 | 10 | Arenosa
30-50 | 72 | 6 | 23 | Média
55-80 | 68 | 6 | 26 | Média
100-140 | 70 | 8 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: : Coord. E: 525.000m Coord. N: 7.746.100m

Situação: Topo da encosta colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2 - 3%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-3

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-45 | 2,5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt | 45-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 85 | 4 | 11 | Arenosa
50-150 | 70 | 7 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 525.000m Coord. N: 7.747.900m

Situação: Topo da encosta colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2 - 3%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-4

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-45 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt1 | 45-70 | 5YR 4/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 70-150 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 82 | 7 | 11 | Arenosa
30-45 | 79 | 7 | 14 | Arenosa
45-70 | 72 | 6 | 22 | Média
70-150 | 68 | 11 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo eutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 524.950m Coord. N: 7.749.612m

Situação: Topo da encosta de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2 - 3%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, amarelados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-5

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e pegajosa
A/Bt | 20-60 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 60-150 | 2,5YR 3,5/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 72 | 12 | 17 | Média
25-60 | 69 | 11 | 20 | Média
60-150 | 61 | 9 | 30 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A fraco, textura média/média

Localização: Coord. E: 527.090m Coord. N: 7.747.055m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1 – 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-6

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-70 | 7,5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt | 70-120 | 7,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 80 | 7 | 13 | Arenosa
50-70 | 80 | 9 | 11 | Arenosa
75-120 | 74 | 7 | 19 | Média

Classificação Pedológica: Planossolo, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 522.173m Coord. N: 7.751.320m

Situação: Terraço do Ribeirão Ponte Pensa

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1%

Litologia: Arenitos finos amarelados, pouco argiloso

Formação Geológica: Aluvião

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Ausente

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-7

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-30 | 10R 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 30-55 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 55-120 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
30-50 | 76 | 5 | 19 | Média
60-120 | 72 | 7 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 522.300m Coord. N: 7.750.480m

Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 3 - 4%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-8

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-50 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 50-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 78 | 10 | 12 | Arenosa
35-50 | 72 | 10 | 18 | Média
55-120 | 68 | 10 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 522.640m Coord. N: 7.746.780m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-9

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-55 | 5YR 3/3 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 55-120 | 10R 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 84 | 6 | 10 | Arenosa
35-50 | 80 | 7 | 13 | Arenosa
60-120 | 70 | 10 | 20 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 523.404m Coord. N: 7.747.367m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-10

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 25-50 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 50-120 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 78 | 8 | 14 | Arenosa
25-45 | 79 | 6 | 15 | Arenosa
55-120 | 66 | 9 | 25 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 523.723m Coord. N: 7.744.225m

Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 4 - 5%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-11

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e ligeiramente pegajosa
Ap/Bt | 20-35 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 35-150 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 77 | 7 | 16 | Média
25-35 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 73 | 6 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Latossolo Vermelho Escuro, A fraco, textura média

Localização: Coord. E: 521.155m Coord. N: 7.745.302m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1-2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-12

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-15 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Ap/Bt | 15-30 | - | - | -
Bt | 30-150 | 2,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-15 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 65 | 7 | 29 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo, A fraco, textura média/média

Localização: Coord. E: 519.496m Coord. N: 7.745.993.m

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 10%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-13

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 25-65 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 65-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
30-60 | 73 | 6 | 21 | Média
70-150 | 71 | 6 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 517.620m Coord. N: 7.745.874m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-14

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 20-55 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 55-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
25-55 | 73 | 6 | 21 | Média
60-150 | 69 | 6 | 25 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 520.450m Coord. N: 7.747.087m

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 8%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pasto sujo

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-15

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/E | 20-50 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt1 | 50-80 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 80-160 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 83 | 6 | 11 | Arenosa
25-50 | 85 | 6 | 9 | Arenosa
55-75 | 66 | 5 | 29 | Média
80-160 | 68 | 5 | 27 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 521.210m Coord. N: 7.743.400m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-16

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-40 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 40-75 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 75-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-40 | 77 | 10 | 13 | Arenosa
45-75 | 60 | 6 | 34 | Média
80-120 | 66 | 8 | 26 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 519.466m Coord. N: 7.742.172m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar