DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-11

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e ligeiramente pegajosa
Ap/Bt | 20-35 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 35-150 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 77 | 7 | 16 | Média
25-35 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 73 | 6 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Latossolo Vermelho Escuro, A fraco, textura média

Localização: Coord. E: 521.155m Coord. N: 7.745.302m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1-2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-12

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-15 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Ap/Bt | 15-30 | - | - | -
Bt | 30-150 | 2,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-15 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 65 | 7 | 29 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo, A fraco, textura média/média

Localização: Coord. E: 519.496m Coord. N: 7.745.993.m

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 10%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar