DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-4

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-45 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt1 | 45-70 | 5YR 4/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 70-150 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 82 | 7 | 11 | Arenosa
30-45 | 79 | 7 | 14 | Arenosa
45-70 | 72 | 6 | 22 | Média
70-150 | 68 | 11 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo eutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 524.950m Coord. N: 7.749.612m

Situação: Topo da encosta de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2 - 3%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, amarelados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-5

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e pegajosa
A/Bt | 20-60 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 60-150 | 2,5YR 3,5/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 72 | 12 | 17 | Média
25-60 | 69 | 11 | 20 | Média
60-150 | 61 | 9 | 30 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A fraco, textura média/média

Localização: Coord. E: 527.090m Coord. N: 7.747.055m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1 – 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-6

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-70 | 7,5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt | 70-120 | 7,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 80 | 7 | 13 | Arenosa
50-70 | 80 | 9 | 11 | Arenosa
75-120 | 74 | 7 | 19 | Média

Classificação Pedológica: Planossolo, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 522.173m Coord. N: 7.751.320m

Situação: Terraço do Ribeirão Ponte Pensa

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1%

Litologia: Arenitos finos amarelados, pouco argiloso

Formação Geológica: Aluvião

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Ausente