17. RESUMO GERAL DO EMPREENDIMENTO E DAS AÇÕES COMPLEMENTARES O presente Projeto foi elaborado com objetivo de se criar uma infra-estrutura, visando o aumento da capacidade de irrigação na região, que se apresenta muito deficitária e que ao mesmo tempo promova a preservação e recuperação ambiental das bacias hidrográficas. Além disso o projeto engloba também a recomposição paisagística das principais estradas da região para fins de se criar condições para o desenvolvimento do agroturismo. Para se aumentar a capacidade de irrigação na região foi proposta a construção de barragens de terra em locais considerados deficientes em água e que apresentasse áreas propicias à irrigação (classificadas em P1 e P2). Foram dimensionadas nove barragens e 3 poços tubulares, que juntos propiciarão irrigar uma área de 370 hectares. O custo de construção destas barragens é de R$ 1.491.522,62. Não obstante à isso, o potencial para construção de pequenas barragens e a regularização completa do mananciais não foi esgotado. Em algumas barragens não foram projetados sistemas de distribuição de água pelo fato de que os produtores ao redor já dispõem de água em fonte superficial. Dessa maneira, o foco se concentrou em dar condições de irrigação aos produtores que efetivamente não dispõem de água em fonte superficial. A área atual de espelho d’água proporcinados pelas barragens existentes é de 8,29 hectares e após as obras previstas serão novos 18,51 hectares, totalizando 26,8 hectares de espelho d’água constituídos artificialmente. Com objetivo de incentivar a adoção de sistemas de irrigação na região foram projetados módulos de irrigação para as culturas (frutíferas e hortaliças) que respeitem critérios regionais de cultivo, aptidão agrícola e remuneração considerada compatível com os investimentos. Ainda na parte de aumento da capacidade de irrigação, foram projetados sistemas de abastecimento de água, visando atender propriedades que não possuem nenhuma fonte de água superficial dentro de suas divisas. Foram projetados seis setores de irrigação identificados por cores. Na parte de recuperação e preservação dos mananciais de água da região, o projeto foi elaborado baseados em módulos de 6,7 hectares, onde foram considerados a recomposição ciliar. O custo para se implantar um módulo deste ficou em torno de R$ 19.696,65. O total da área de matas ciliares a serem preservadas é de 595,58 hectares. Assim como na recuperação e preservação dos mananciais, a recomposição paisagística das estradas foi realizada baseadas em módulos. O tamanho do módulo de recomposição paisagística das estradas foi de 1.000 metros de extensão, onde será possível plantar 100 mudas de espécies florestais da região. O custo para implantar um módulo deste ficou em torno de R$ 2.437,78. Este documento apresenta também uma série de ações complementares para a viabilização da fruticultura como base para o desenvolvimento da região, entretanto não aceita-se este documento como acabado e contribuições às idéias desenvolvidas, são bem vindas e dessa maneira se pretende também, em todas as situações, estimular e promover o debate, de modo a minimizar a possibilidade de encaminhamento de soluções equivocadas para região. A ação integrada a nível local e/ou regional deve contar com a participação de toda comunidade, ou seja, profissionais da área agropecuária para dar respaldo técnico, classe política para viabilizar e encaminhar reivindicações e produtores organizados tanto para melhorar a eficiência de suas cobranças, como para a implantação dos projetos. Esta relação de parceria é importante no sentido de se evitar o paternalismo das ações governamentais que podem, às vezes, inviabilizar prioridades escolhidas, acabando por não beneficiar os produtores rurais.

Voltar | Sobe | Avançar