ANEXOS DESCRICÕES MORFOLÓGICAS DOS SOLOS DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-1
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-25 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 25-50 | 2,5YR ¾ | Média | Não plástica e ligeiramente pegajosa
Bt1 | 50-110 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 110-160 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-10 | 79 | 8 | 13 | Arenosa
25-45 | 75 | 8 | 17 | Média
60-110 | 72 | 6 | 23 | Média
110-160 | 69 | 10 | 21 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A moderado, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 524.320m Coord. N: 7.744.570m Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 4 - 5% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Mata Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-2
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-50 | 2,5YR ¾ | Média | Não plástica e pegajosa
Bt1 | 50-80 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 80-160 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 81 | 9 | 10 | Arenosa
30-50 | 72 | 6 | 23 | Média
55-80 | 68 | 6 | 26 | Média
100-140 | 70 | 8 | 23 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média Localização: : Coord. E: 525.000m Coord. N: 7.746.100m Situação: Topo da encosta colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 2 - 3% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-3
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-45 | 2,5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt | 45-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 85 | 4 | 11 | Arenosa
50-150 | 70 | 7 | 23 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 525.000m Coord. N: 7.747.900m Situação: Topo da encosta colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 2 - 3% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-4
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-45 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt1 | 45-70 | 5YR 4/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 70-150 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 82 | 7 | 11 | Arenosa
30-45 | 79 | 7 | 14 | Arenosa
45-70 | 72 | 6 | 22 | Média
70-150 | 68 | 11 | 21 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo eutrófico, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 524.950m Coord. N: 7.749.612m Situação: Topo da encosta de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 2 - 3% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, amarelados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-5
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e pegajosa
A/Bt | 20-60 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 60-150 | 2,5YR 3,5/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 72 | 12 | 17 | Média
25-60 | 69 | 11 | 20 | Média
60-150 | 61 | 9 | 30 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A fraco, textura média/média Localização: Coord. E: 527.090m Coord. N: 7.747.055m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 1 – 2% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Mata Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-6
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-70 | 7,5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt | 70-120 | 7,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 80 | 7 | 13 | Arenosa
50-70 | 80 | 9 | 11 | Arenosa
75-120 | 74 | 7 | 19 | Média
Classificação Pedológica: Planossolo, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 522.173m Coord. N: 7.751.320m Situação: Terraço do Ribeirão Ponte Pensa Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 1% Litologia: Arenitos finos amarelados, pouco argiloso Formação Geológica: Aluvião Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Ausente DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-7
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-30 | 10R 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 30-55 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 55-120 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
30-50 | 76 | 5 | 19 | Média
60-120 | 72 | 7 | 21 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 522.300m Coord. N: 7.750.480m Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 3 - 4% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Mata Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-9
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-55 | 5YR 3/3 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 55-120 | 10R 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 84 | 6 | 10 | Arenosa
35-50 | 80 | 7 | 13 | Arenosa
60-120 | 70 | 10 | 20 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média Localização: Coord. E: 523.404m Coord. N: 7.747.367m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 1% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-10
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 25-50 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 50-120 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 78 | 8 | 14 | Arenosa
25-45 | 79 | 6 | 15 | Arenosa
55-120 | 66 | 9 | 25 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura arenosa/média localização: Coord. E: 523.723m Coord. N: 7.744.225m Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 4 - 5% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-11
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e ligeiramente pegajosa
Ap/Bt | 20-35 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 35-150 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 77 | 7 | 16 | Média
25-35 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 73 | 6 | 21 | Média
Classificação Pedológica: Latossolo Vermelho Escuro, A fraco, textura média Localização: Coord. E: 521.155m Coord. N: 7.745.302m Situação: Topo de colina ampla Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 1-2% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-12
Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-15 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Ap/Bt | 15-30 | - | - | -
Bt | 30-150 | 2,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-15 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 65 | 7 | 29 | Média
Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo, A fraco, textura média/média Localização: Coord. E: 519.496m Coord. N: 7.745.993.m Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme Relevo Regional: Suave ondulado Declividade: 10% Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru) Uso do Solo: Pastagem Processos Erosivos: Laminar

Voltar | Sobe | Avançar