ANEXOS

DESCRICÕES MORFOLÓGICAS DOS SOLOS

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-1

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-25 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 25-50 | 2,5YR ¾ | Média | Não plástica e ligeiramente pegajosa
Bt1 | 50-110 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 110-160 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-10 | 79 | 8 | 13 | Arenosa
25-45 | 75 | 8 | 17 | Média
60-110 | 72 | 6 | 23 | Média
110-160 | 69 | 10 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A moderado, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 524.320m Coord. N: 7.744.570m

Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 4 - 5%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-2

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-50 | 2,5YR ¾ | Média | Não plástica e pegajosa
Bt1 | 50-80 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 80-160 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 81 | 9 | 10 | Arenosa
30-50 | 72 | 6 | 23 | Média
55-80 | 68 | 6 | 26 | Média
100-140 | 70 | 8 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: : Coord. E: 525.000m Coord. N: 7.746.100m

Situação: Topo da encosta colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2 - 3%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-3

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-45 | 2,5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt | 45-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 85 | 4 | 11 | Arenosa
50-150 | 70 | 7 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 525.000m Coord. N: 7.747.900m

Situação: Topo da encosta colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2 - 3%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-4

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-45 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt1 | 45-70 | 5YR 4/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 70-150 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 82 | 7 | 11 | Arenosa
30-45 | 79 | 7 | 14 | Arenosa
45-70 | 72 | 6 | 22 | Média
70-150 | 68 | 11 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo eutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 524.950m Coord. N: 7.749.612m

Situação: Topo da encosta de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2 - 3%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, amarelados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-5

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e pegajosa
A/Bt | 20-60 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 60-150 | 2,5YR 3,5/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 72 | 12 | 17 | Média
25-60 | 69 | 11 | 20 | Média
60-150 | 61 | 9 | 30 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A fraco, textura média/média

Localização: Coord. E: 527.090m Coord. N: 7.747.055m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1 – 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-6

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-70 | 7,5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt | 70-120 | 7,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-30 | 80 | 7 | 13 | Arenosa
50-70 | 80 | 9 | 11 | Arenosa
75-120 | 74 | 7 | 19 | Média

Classificação Pedológica: Planossolo, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 522.173m Coord. N: 7.751.320m

Situação: Terraço do Ribeirão Ponte Pensa

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1%

Litologia: Arenitos finos amarelados, pouco argiloso

Formação Geológica: Aluvião

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Ausente

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-7

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-30 | 10R 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 30-55 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 55-120 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
30-50 | 76 | 5 | 19 | Média
60-120 | 72 | 7 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 522.300m Coord. N: 7.750.480m

Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 3 - 4%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-8

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-50 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 50-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 78 | 10 | 12 | Arenosa
35-50 | 72 | 10 | 18 | Média
55-120 | 68 | 10 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 522.640m Coord. N: 7.746.780m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-9

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-30 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 30-55 | 5YR 3/3 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 55-120 | 10R 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 84 | 6 | 10 | Arenosa
35-50 | 80 | 7 | 13 | Arenosa
60-120 | 70 | 10 | 20 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 523.404m Coord. N: 7.747.367m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-10

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 25-50 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 50-120 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 78 | 8 | 14 | Arenosa
25-45 | 79 | 6 | 15 | Arenosa
55-120 | 66 | 9 | 25 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 523.723m Coord. N: 7.744.225m

Situação: Terço superior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 4 - 5%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-11

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 2,5YR 2,5/4 | Média | Não plástica e ligeiramente pegajosa
Ap/Bt | 20-35 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 35-150 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 77 | 7 | 16 | Média
25-35 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 73 | 6 | 21 | Média

Classificação Pedológica: Latossolo Vermelho Escuro, A fraco, textura média

Localização: Coord. E: 521.155m Coord. N: 7.745.302m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1-2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-12

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-15 | 5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa
Ap/Bt | 15-30 | - | - | -
Bt | 30-150 | 2,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-15 | 75 | 6 | 19 | Média
40-120 | 65 | 7 | 29 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo, A fraco, textura média/média

Localização: Coord. E: 519.496m Coord. N: 7.745.993.m

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 10%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-13

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 25-65 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 65-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
30-60 | 73 | 6 | 21 | Média
70-150 | 71 | 6 | 23 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 517.620m Coord. N: 7.745.874m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-14

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/Bt | 20-55 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 55-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
25-55 | 73 | 6 | 21 | Média
60-150 | 69 | 6 | 25 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 520.450m Coord. N: 7.747.087m

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 8%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pasto sujo

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-15

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-20 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/E | 20-50 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt1 | 50-80 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 80-160 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 83 | 6 | 11 | Arenosa
25-50 | 85 | 6 | 9 | Arenosa
55-75 | 66 | 5 | 29 | Média
80-160 | 68 | 5 | 27 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 521.210m Coord. N: 7.743.400m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-16

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A | 0,0-40 | 2,5YR 2,5/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | 40-75 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt | 75-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-40 | 77 | 10 | 13 | Arenosa
45-75 | 60 | 6 | 34 | Média
80-120 | 66 | 8 | 26 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro distrófico epieutrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 519.466m Coord. N: 7.742.172m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-17

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Ap/E | 25-45 | 5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt1 | 45-60 | - | - | -
Bt2 | 60-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 82 | 6 | 12 | Arenosa
30-45 | 81 | 6 | 13 | Arenosa
60-120 | 68 | 7 | 25 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo distrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 518.522m Coord. N: 7.744.165m

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 8%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, amarelados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar e sulcos

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-18

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 2,5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
A/Bt | - | - | - | -
Bt | 80-200 | 2,5YR 4/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-20 | 78 | 8 | 14 | Arenosa
170-200 | 72 | 4 | 24 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Amarelo, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 520.250m Coord. N: 7.748.000m (corte de barranco)

Situação: Terço inferior da encosta de colina ampla, convexa, uniforme

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 9%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-19

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-35 | 10R 3/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt1 | 35-55 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 55-150 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-35 | 80 | 6 | 14 | Arenosa
35-55 | 69 | 7 | 24 | Média
60-120 | 76 | 6 | 18 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 520.355m Coord. N: 7.749.650m (Fazenda Azem)

Situação: Topo colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1 - 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-20

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
Ap | 0,0-25 | 5YR 4/4 | Arenosa | Não plástica, não pegajosa
Bt/Ap | 25-50 | 5YR 4/6 | Arenosa | Não plástica , não pegajosa
Bt | 50-110 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 81 | 7 | 12 | Arenosa
25-50 | 79 | 8 | 13 | Arenosa
50-120 | 69 | 9 | 22 | Média

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro, A fraco, textura arenosa/média

Localização: Coord. E: 519.000m Coord. N: 7.748.000m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1 - 2%

Litologia: Arenitos finos a muito finos, lamíticos, avermelhados

Formação Geológica: Adamantina (Grupo Bauru)

Uso do Solo: Pastagem

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PERFIL PO-21

Horizonte | Profundidade (cm) | Cor | Textura | Consistência Molhada
A1 | 0,0-25 | 5YR 3/3 | Média | Não plástica e pegajosa
A2 | 25-45 | 5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt1 | 45-75 | 2,5YR 3/4 | Média | Não plástica e pegajosa
Bt2 | 75-150 | 2,5YR 3/6 | Média | Não plástica e pegajosa

Profundidade (cm) | Fração granulométrica (%) | Classe Textural
Areia | Silte | Argila
0,0-25 | 75 | 8 | 18 | Média
25-45 | 75 | 8 | 17 | Média
50-75 | 72 | 8 | 20 | Média
80-120 | 69 | 7 | 24 | Média

Classificação Pedológica: Latossolo Vermelho Escuro eutrófico, A fraco, textura média

Localização: Coord. E: 526.600m Coord. N: 7.744.900m

Situação: Topo de colina ampla

Relevo Regional: Suave ondulado

Declividade: 1 – 2%

Litologia: Arenitos finos avermelhados

Formação Geológica: Adamantina

Uso do Solo: Mata

Processos Erosivos: Laminar

DESCRIÇÕES MORFOLÓGICAS DO PODZÓLICO VERMELHO ESCURO

PERFIL P606

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, distrófico e álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média.

Localização: Coordenadas norte 523.420 m e leste 7.747.370 m.

Situação: Topo de encosta de colina média a ampla, convexa e uniforme.

Declividade: 2%.

Relevo regional/local: Suave ondulado/suave ondulado

Cobertura vegetal atual/primário: Pastagem/cerradão

Litologia/Formação geológica: Arenitos lamíticos/Adamantina

Pedregosidade: Ausente

Rochosidade: Ausente

Erosão: laminar

Descrição Morfológica dos Horizontes Pedológicos

HORIZONTE Ap: profundidade entre 0 a 30 cm; transição abrupta e plana com o horizonte Bt/Ap; cor 7,5YR 4/6; textura arenosa; estrutura deformada; consistência úmida solto; consistência molhada não plástica e não pegajosa; muitos poros muito pequenos a pequenos; muitas raízes finas; e drenagem moderada.

HORIZONTE Bt/Ap: profundidade entre 30 a 55 cm; transição difusa e plana com o horizonte Bt; cor 2,5YR 3/6; textura arenosa; estrutura sub angular a angular, pequenos e muito pequenos, fraca; consistência úmida friável; consistência molhada não plástica e não pegajosa; muitos poros muito pequenos a pequenos; raízes muito finas e finas, comuns; e drenagem acentuada.

HORIZONTE Bt: profundidade entre 55 a 150+ cm; cor 10R 3/6; textura média; estrutura angular, muito pequenos, fraca; consistência úmida muito friável; consistência molhada não plástica e pouco pegajosa; muitos poros muito pequenos a pequenos; poucas raízes muito finas e finas; e drenagem acentuada.

PERFIL P607

Classificação Pedológica: Podzólico Vermelho Escuro eutrófico, distrófico e álico epidistrófico, A fraco, textura arenosa/média.

Localização: Coordenadas norte 518.923 m e leste 7.748.179 m.

Situação: Topo de encosta de colina média a ampla, convexa e uniforme.

Declividade: 2%.

Relevo regional/local: Suave ondulado/suave ondulado

Cobertura vegetal atual/primário: Pastagem/cerradão

Litologia/Formação geológica: Arenitos lamíticos/Adamantina

Pedregosidade: Ausente

Rochosidade: Ausente

Erosão: laminar

Descrição Morfológica dos Horizontes Pedológicos

HORIZONTE Ap: profundidade entre 0 a 25 cm; transição gradual e plana com o horizonte Bt/Ap; cor 5YR 4/4; textura arenosa; estrutura deformada; consistência úmida firme; consistência molhada não plástica e não pegajosa; poros muito pequenos a pequenos, comuns; muitas raízes finas; e drenagem moderada.

HORIZONTE Bt/Ap: profundidade entre 25 a 50 cm; transição difusa e plana com o horizonte Bt; cor 5YR 4/6; textura arenosa; estrutura angular, pequenos e muito pequenos, moderada a forte; consistência úmida firme; consistência molhada não plástica e não pegajosa; muitos poros muito pequenos e poros pequenos, comuns; poucas raízes muito finas e finas; e drenagem moderada a acentuada.

HORIZONTE Bt: profundidade entre 55 a 150+ cm; cor 2,5YR 3/6; textura média; estrutura angular, pequenos, fraca; consistência úmida friável; consistência molhada não plástica e pouco pegajosa; muitos poros muito pequenos e pequenos; poucas raízes muito finas e finas; e drenagem acentuada.